|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ**  **ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА** |  |

**Димитрије Ћук**

**Од изворног C кода до извршне бинарне слике - компилација и распоред у меморији микроконтролера**

**Дипломски рад**

**Нови Сад 2025.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ⚫ **ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА**  21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6 |
| **КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број, **РБР**: | |  | |
| Идентификациони број, **ИБР**: | |  | |
| Тип документације, **ТД**: | | Монографска публикација | |
| Тип записа, **ТЗ**: | | Текстуални штампани примерак | |
| Врста рада, **ВР**: | | Дипломски рад | |
| Аутор, **АУ**: | | Димитрије Ћук | |
| Ментор, **МН**: | | проф. др Дарко Марчетић | |
| Наслов рада, **НР**: | | Од изворног C кода до извршне бинарне слике - компилација и распоред у меморији микроконтролера | |
| Језик публикације, **ЈП**: | | српски | |
| Језик извода, **ЈИ**: | | српски | |
| Земља публиковања, **ЗП**: | | Република Србија | |
| Уже географско подручје, **УГП**: | | АП Војводина | |
| Година, **ГО**: | | 2024. | |
| Издавач, **ИЗ**: | | Ауторски репринт | |
| Место и адреса, **МА**: | | Факултет техничких наука, 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 | |
| Физички опис рада, **ФО**: (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога) | | (9/72/15/2/35/0/0) | |
| Научна област, **НО**: | | Електротехничко и рачунарско инжењерство | |
| Научна дисциплина, **НД**: | | Рачунарске науке и уграђени системи | |
| Предметна одредница/Кључне речи, **ПО**: | | Меморија у микроконтролеру, компајлер и компајлирање, линкер и линковање | |
| **УДК** | |  | |
| Чува се, **ЧУ**: | | Библиотека ФТН, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад | |
| Важна напомена, **ВН**: | |  | |
| Извод, **ИЗ**: | | Циљ рада је да се систематски прикаже цео ток развоја embedded софтвера – од писања изворног кода на C језику до добијања финалне извршне бинарне слике која се уписује у меморију микроконтролера. Конкретно, рад обухвата детаљан приказ компилационог ланца уз коришћење GCC алатке (GNU компајлера) и анализу меморијског распореда кроз подешавање линкерске скрипте. Фокус је на томе како се изворни C код преводи (преко фазе препроцесирања, компилације и асемблирања) у објектне датотеке, затим линковањем обликује у извршну ELF датотеку, која се најзад конвертује у hex или bin формат погодан за учитавање у микроконтролер. Рад настоји да прикаже повезаност свих корака – од нивоа изворног кода до коначне бинарне слике, наглашавајући улогу сваког елемента у ланцу алата. | |
| Датум прихватања теме, **ДП**: | | 10.09.2024. | |
| Датум одбране, **ДО**: | | 27.09.2024. | |
| Чланови комисије, **КО**: | Председник: | др Владимир Поповић, доц., ФТН Нови Сад |
|  | Члан: | др Владимир Рајс, ван. проф., ФТН Нови Сад |
|  | Члан: |  | Потпис ментора |
|  | Члан: |  |  |
|  | Члан, ментор: | др Дарко Марчетић, ред. проф., ФТН Нови Сад |

Образац **Q2.НА.06-05** - Издање 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | UNIVERSITY OF NOVI SAD ⚫ **FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES**  21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6 |
| **KEY WORDS DOCUMENTATION** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accession number, **ANO**: | |  | |
| Identification number, **INO**: | |  | |
| Document type, **DT**: | | Monographic publication | |
| Type of record, **TR**: | | Textual Printed Material | |
| Contents code, **CC**: | | Bachelor thesis | |
| Author, **AU**: | | Dimitrije Ćuk | |
| Mentor, **MN**: | | prof. dr Darko Marčetić | |
| Title, **TI**: | | Memory Mapping in a Microcontroller and the Use of Digital Signatures | |
| Language of text, **LT**: | | Serbian | |
| Language of abstract, **LA**: | | Serbian | |
| Country of publication, **CP**: | | Republic of Serbia | |
| Locality of publication, **LP**: | | AP of Vojvodina | |
| Publication year, **PY**: | | 2024. | |
| Publisher, **PB**: | | Author’s reprint | |
| Publication place, **PP**: | | Faculty of technical sciences, 21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6 | |
| Physical description, **PD**: (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes) | | (9/72/15/2/35/0/0) | |
| Scientific field, **SF**: | | Electrical and computer engineering | |
| Scientific discipline, **SD**: | | Computer science and embedded systems | |
| Subject/Key words, **S**/**KW**: | | From Source C Code to Executable Binary Image – Compilation and Memory Layout in Microcontrollers | |
| **UC** | |  | |
| Holding data, **HD**: | | Library of Faculty of technical sciences, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad | |
| Note, **N**: | |  | |
| Abstract, **AB**: | | The aim of this paper is to systematically present the entire process of embedded software development—from writing source code in the C language to obtaining the final executable binary image that is programmed into the microcontroller’s memory. Specifically, the paper includes a detailed overview of the compilation toolchain using the GCC tool (GNU Compiler) and an analysis of the memory layout through linker script configuration. The focus is on how the source C code is translated (through the preprocessing, compilation, and assembly phases) into object files, then shaped by linking into an executable ELF file, which is finally converted into a hex or bin format suitable for loading into the microcontroller. The paper seeks to demonstrate the interconnection of all steps—from the level of source code to the final binary image—emphasizing the role of each element in the toolchain. | |
| Accepted by the Scientific Board on, **ASB**: | | 10.09.2024. | |
| Defended on, **DE**: | | 27.09.2024. | |
| Defended Board, **DB**: | President: | dr Vladimir Popović, assist. prof., FTN Novi Sad |
|  | Member: | dr Vladimir Rajs, assoc. prof., FTN Novi Sad |
|  | Member: |  | Menthor’s sign |
|  | Member: |  |  |
|  | Member, mentor: | dr Darko Marčetić, full prof., FTN Novi Sad |

Образац **Q2.НА.06-05** - Издање 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ⚫ **ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА**  21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6 | Број: |
| 012-40/1732 |
| **ЗАДАТАК ЗА ДИПЛОМСКИ РАД** | Датум: |
| 10.09.2024. |

*(Податке уноси предметни наставник - ментор)*

| СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: | **Е1 – енергетика, електроника, телекомуникације** |
| --- | --- |
| РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: | **др Милан Сечујски** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Студент: | **Димитрије Ћук** | Број индекса: | **ЕЕ 3/2016** |
| Област: | **Рачунарске науке и уграђени системи** | | |
| Ментор: | **др Дарко Марчетић** | | |
| НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА  ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ДИПЛОМСКИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА:   * проблем – тема рада; * начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна; | | | |

**НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА:**

|  |
| --- |
| **Од изворног C кода до извршне бинарне слике - компилација и распоред у меморији микроконтролера** |

**ТЕКСТ ЗАДАТКА:**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководилац студијског програма: | Ментор рада: |
| **др Милан Сечујски** | **др Дарко Марчетић** |

|  |
| --- |
| Примерак за: - Студента; - Ментора |

Садржај

[1. Увод 7](#_Toc209738868)

[1.1. Контекст и значај теме 7](#_Toc209738869)

[1.2. Циљ рада 7](#_Toc209738870)

[1.3. Методологија 8](#_Toc209738871)

[1.4. Објашњење термина и скраћеница 8](#_Toc209738872)

[1.4.1. Хардвер и архитектура 8](#_Toc209738873)

[1.4.2. Основни појмови софтверског система 9](#_Toc209738874)

[1.4.3. Софтверски слојеви и библиотеке 9](#_Toc209738875)

[1.4.4. Компилациони алати и процеси 10](#_Toc209738876)

[1.4.5. Формати излазних датотека 10](#_Toc209738877)

[1.5. Релевантност теме 11](#_Toc209738878)

[2. Улога C језика у програмирању микроконтролера 12](#_Toc209738879)

[2.1. Историјска еволуција C језика у embedded окружењима 12](#_Toc209738880)

[2.2. Кључне особине C језика у embedded контексту 13](#_Toc209738881)

[2.3. Упоредна анализа C језика и алтернативних језика 13](#_Toc209738882)

[3. Организација C изворног кода за embedded окружења 14](#_Toc209738883)

[3.1. Основне компоненте embedded пројекта 15](#_Toc209738884)

[3.1.1. main.c (улазна тачка програма) 15](#_Toc209738885)

[3.1.2. Модули и драјвери (.c/.h парови) 16](#_Toc209738886)

[3.1.3. startup.s (векторска табела, *Reset* рутина, итд.) 17](#_Toc209738887)

[3.1.4. linker.ld (меморијско мапирање) 18](#_Toc209738888)

[3.1.5. system\_\*.c (иницијализација такта, PLL, напајања) 19](#_Toc209738889)

[3.1.6. Makefile (компилација и линковање) 20](#_Toc209738890)

[3.2. Употреба CMSIS и HAL слојева 22](#_Toc209738891)

[3.2.1. CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard) 22](#_Toc209738892)

[3.2.2. HAL (Hardware Abstraction Layer) 23](#_Toc209738893)

[3.3. Стил програмирања и стандардизација 27](#_Toc209738894)

[3.3.1. Индустријски стандарди кодирања за безбедност и поузданост 27](#_Toc209738895)

[3.3.2. Конзистентност стила и одрживост кода 28](#_Toc209738896)

[3.4. Приступ меморијски мапираним регистрима 29](#_Toc209738897)

[3.4.1. Меморијски мапирани улази и излази у микроконтролерима 29](#_Toc209738898)

[3.4.2. Адресни простор и распоред периферија 29](#_Toc209738899)

[3.4.3. Приступ регистрима у програму (C језик) 30](#_Toc209738900)

[3.4.4. Моделирање хардверских регистра у C 30](#_Toc209738901)

[3.4.5. Предности и значај апстракције регистра 31](#_Toc209738902)

[4. Фазе компилације (превођења) у GCC 32](#_Toc209738903)

[4.1. Препроцесирање 34](#_Toc209738904)

[4.1.1. Улога препроцесора и резултујући код 34](#_Toc209738905)

[4.1.2. Основни пример позива препроцесора 34](#_Toc209738906)

[4.1.3. Проширени позив са укључивањем путања и макроа 35](#_Toc209738907)

[4.1.4. Значај препроцесирања у *embedded* пројекту – аналитички осврт 36](#_Toc209738908)

[4.2. Компилација (превођење C кода у асемблер) 37](#_Toc209738909)

[4.2.1. Улога фазе компилације и излазни асемблерски код 37](#_Toc209738910)

[4.2.2. Најједноставнији пример превођења у асемблер 37](#_Toc209738911)

[4.2.3. Додавање архитектурских опција (умерено сложен пример) 38](#_Toc209738912)

[4.2.4. Опције за оптимизацију, дебаг и секционисање кода (средње сложен пример) 39](#_Toc209738913)

[4.2.5. Додавање путања до заглавља и условних макроа (комплекснији пример) 40](#_Toc209738914)

[4.2.6. Комплетан build позив – индустријски сценарио (најсложенији облик) 41](#_Toc209738915)

[4.3. Асемблирање (превођење асемблерског кода у објектни модул) 43](#_Toc209738916)

[4.3.1. Улога асемблера и објектни фајл (.o) 43](#_Toc209738917)

[4.3.2. Најједноставнији позив асемблера 43](#_Toc209738918)

[4.3.3. Спецификација архитектуре при асемблирању 44](#_Toc209738919)

[4.3.4. Укључивање оптимизационих и дебаг информација у објектни фајл 45](#_Toc209738920)

[4.3.5. Асемблер са додатним include путањама и макроима 46](#_Toc209738921)

[4.3.6. Индустријски позив асемблера (пуно build окружење) 47](#_Toc209738922)

[4.4. Линковање 49](#_Toc209738923)

[4.4.1. Улога линкера и повезивање објектних модула 49](#_Toc209738924)

[4.4.2. Основни пример линковања једног модула 50](#_Toc209738925)

[4.4.3. Коришћење линкерске скрипте за меморијски распоред 51](#_Toc209738926)

[4.4.4. Постепена надоградња линкер командe (пример) 55](#_Toc209738927)

[4.5. Интеграција фаза компилације у оквиру GCC алатке 58](#_Toc209738928)

[5. Формати резултујућих датотека 59](#_Toc209738929)

[5.1. ELF формат 60](#_Toc209738930)

[5.2. Intel HEX формат 61](#_Toc209738931)

[5.3. RAW бинарни формат (.bin) 62](#_Toc209738932)

[5.4. Motorola S-Record формат (S19) 63](#_Toc209738933)

[6. Практична анализа GNU binutils алата за обраду објектних и бинарних датотека 64](#_Toc209738934)

[6.1. arm-none-eabi-objcopy: креирање HEX, BIN и S19 датотека 66](#_Toc209738935)

[6.1.1. ARM-специфична варијанта алата 66](#_Toc209738936)

[6.1.2. Основне могућности алата 67](#_Toc209738937)

[6.1.3. Практичне напомене 67](#_Toc209738938)

[6.2. arm-none-eabi-readelf: испитивање интерне структуре ELF фајлова 68](#_Toc209738939)

[6.2.1. Преглед ELF заглавља и секција 68](#_Toc209738940)

[6.2.2. Симболи и програмски сегменти 68](#_Toc209738941)

[6.2.3. Релокације, динамичке информације и дебаг подаци 69](#_Toc209738942)

[6.2.4. Примена у анализи меморијског распореда 69](#_Toc209738943)

[6.2.5. Практични примери 69](#_Toc209738944)

[6.3. arm-none-eabi-nm: преглед симбола у бинарним датотекама 71](#_Toc209738945)

[6.3.1. Приказ симбола и њихова класификација 71](#_Toc209738946)

[6.3.2. Практична вредност у анализи меморијског распореда 72](#_Toc209738947)

[6.3.3. Напредне опције за дубљу анализу 72](#_Toc209738948)

[6.3.4. Примери употребе у embedded контексту 72](#_Toc209738949)

[6.4. arm-none-eabi-size: анализа меморијске потрошње по секцијама 74](#_Toc209738950)

[6.4.1. Основни принцип рада 74](#_Toc209738951)

[6.4.2. Аналитички значај података 75](#_Toc209738952)

[6.4.3. Напредне могућности 75](#_Toc209738953)

[6.4.4. Практична примена у embedded развоју 75](#_Toc209738954)

[6.5. arm-none-eabi-objdump: дубинска анализа ELF структуре 77](#_Toc209738955)

[6.5.1. Дисасемблирање машинског кода 77](#_Toc209738956)

[6.5.2. Хексадецимални приказ садржаја 77](#_Toc209738957)

[6.5.3. Табела симбола и метаподаци ELF датотеке 78](#_Toc209738958)

[6.5.4. Напредне могућности 78](#_Toc209738959)

[6.5.5. Практична примена у embedded контексту 78](#_Toc209738960)

[6.6. Комплементарна употреба GNU алата у embedded развоју 80](#_Toc209738961)

[7. Линкерска скрипта 82](#_Toc209738962)

[7.1. Пример линкер скрипте за GNU C компајлер 83](#_Toc209738963)

[7.2. Почетне директиве и дефиниције симбола 91](#_Toc209738964)

[7.3. MEMORY дефиниција 97](#_Toc209738965)

[7.4. SECTIONS расподела 98](#_Toc209738966)

[7.5. Закључак о линкер скрипти 105](#_Toc209738967)

[8. Компилација и меморијски распоред за Infineon TRAVEO T2G 106](#_Toc209738968)

[9. Закључак 107](#_Toc209738969)

[10. Литература 108](#_Toc209738970)

1. Увод
   1. Контекст и значај теме

Микроконтролери као уграђени рачунарски системи данас су свеприсутни у аутомобилској индустрији, индустрији аутоматике, и IoT (Internet of Things) системима. Од аутоматизованих производних погона до „паметних” уређаја и сензорских мрежа, ови мали контролери управљају широким спектром функција у реалном времену. Процењује се да је број таквих уређаја и њихова комплексност у сталном порасту, што чини знање о развоју програма за микроконтролере све важнијим. Посебан акценат је на **bare-metal** програмском моделу – односно програмирању без оперативног система – које омогућава директну контролу хардвера ради постизања максималне ефикасности. Овакво програмирање блиско хардверу сматра се кључном вештином јер пружа увид у рад система на најнижем нивоу и омогућава оптимизацију перформанси и потрошње енергије, без сувишног трошења ресурса. У контексту све веће примене уграђених система, дубље разумевање процеса развоја софтвера за те уређаје је од суштинске важности за пројектовање поузданих и безбедних система.

Језик C се издваја као доминантан у области програмирања микроконтролера захваљујући својој ефикасности и близини хардверу. Овај језик генерише машински код минималног оверхеда, који се извршава готово једнако брзо као ручно писани асемблер, што је од пресудне важности за задатке који се извршавају у реалном времену. Истовремено, C је знатно читљивији и одрживији од чистог асемблера, што олакшава тимски рад на развоју фирмвера (firmware). Због тих својстава, C (заједно са својим надскупом C++) постао је стандард у развоју **bare-metal** софтвера – према проценама индустрије, око 80% свих уграђених система данас користи управо C језик. Његова преносивост и стандардизација (нпр. кроз ISO/IEC C стандарде и ARM-ову **CMSIS** спецификацију) додатно су учврстили улогу C језика у embedded домену. Стога, савремени инжењери уграђених система морају добро познавати не само сам језик, већ и читав процес превођења C кода у извршни облик прилагођен мети (таргету) – хардверској архитектури микроконтролера.

* 1. Циљ рада

Циљ овог рада је да се систематски прикаже цео ток развоја embedded софтвера – од писања изворног кода на C језику до добијања финалне извршне бинарне слике која се уписује у меморију микроконтролера. Конкретно, рад обухвата детаљан приказ компилационог ланца уз коришћење **GCC** алатке (GNU компајлера) и анализу меморијског распореда кроз подешавање линкерске скрипте. Фокус је на томе како се изворни C код преводи (преко фазе препроцесирања, компилације и асемблирања) у објектне датотеке, затим линковањем обликује у извршну **ELF** датотеку, која се најзад конвертује у *hex* или *bin* формат погодан за учитавање у микроконтролер. Рад настоји да прикаже међусобну повезаност свих корака – од нивоа изворног кода до коначне бинарне слике – наглашавајући улогу сваког елемента у ланцу алата.

* 1. Методологија

Приступ истраживању и излагању је дескриптивно-аналитички, ослоњен превасходно на званичну документацију и стандарде. Користе се референтни извори као што су техничка упутства компаније **ARM** (за архитектуру процесора и стандарде попут ARM Cortex-M архитектуре), документација самог **GCC** компилационог окружења и пратећих **GNU** алата, одговарајући IEEE/ISO стандарди (нпр. стандарди програмског језика C и бинарних формата), као и технички подаци произвођача микроконтролера (Infineon) – укључујући технички лист (datasheet) и референтни приручник (Technical Reference Manual – TRM) за конкретни модел чипа. Анализа је спроведена кроз праћење конкретног пример пројекта и теоријско објашњење сваке фазе превођења (компилације) и распореда у меморији. Теоријски садржај је периодично илустрован практичним примером из пројекта за микроконтролер **CYT2BL5CAS** (породица TRAVEO™ T2G-B-E), развијеног у оквиру ModusToolbox™ окружења уз коришћење одговарајућег *Board Support Package*-а (BSP) **KIT\_T2G-B-E\_LITE**. Овај пројекат је преузет из званичног *“Hello World”* темплејта и служи да демонстрира стварну имплементацију концепата обрађених у раду, чиме се обезбеђује спој између теоријских појмова и практичне реализације на циљном хардверу.

* 1. Објашњење термина и скраћеница
     1. Хардвер и архитектура

• **ARM** – Првобитно акроним за *Advanced RISC Machines*, данас представља и назив компаније *Arm Ltd.* и породице RISC процесорских архитектура. ARM архитектуре, нарочито линија Cortex-M, доминирају у свету микроконтролера због повољног односа између перформанси, потрошње енергије и цене. Примену налазе у мобилним уређајима, аутомобилским системима, индустријској аутоматици и IoT уређајима.

• **TRAVEO™ T2G** – Породица 32-битних микроконтролера компаније *Infineon*, заснована на ARM Cortex архитектури. Другу генерацију (Traveo II) карактеришу високе перформансе, сигурносне карактеристике, као и богата периферијска подршка за аутомобилске примене. Обухвата више потпородица попут Body High и Body Entry.

• **CYT2BL5CAS** – Конкретан модел микроконтролера из TRAVEO™ T2G Body Entry серије. Поседује два процесорска језгра (Cortex-M4 до 160 MHz и Cortex-M0+ до 100 MHz), 4 MB Flash меморије и велики број интегрисаних периферија. Представља циљни хардвер у оквиру овог рада.

• **Адресни простор** – Целокупан скуп адреса које микроконтролер може да адресира. У Cortex-M архитектури адресни простор је линеаран и обједињује програмски код, RAM, регистре периферија и системске регистре.

• **Периферије** – Хардверске компоненте интегрисане у микроконтролер које омогућавају комуникацију, управљање, мерење и генерисање сигнала (нпр. UART, ADC, PWM, GPIO, Timers). Контролишу се преко меморијски мапираних регистара.

• **Регистри** – Меморијске јединице фиксне дужине којима се управља хардвером. Разликују се системски регистри (нпр. SCB->VTOR) и регистри специфични за периферије. Често се користе у low-level програмирању и у иницијализацији система.

* + 1. Основни појмови софтверског система

• **Фирмвер (firmware)** – Специфичан тип софтвера који се трајно налази у Flash меморији и блиско је повезан са конкретним хардвером. Задужен је за управљање основним функцијама уређаја и често не зависи од присуства оперативног система.

• **bootloader** – Иницијални програм који се извршава по укључењу уређаја. Налази се у ROM/Flash меморији и служи за учитавање и покретање апликативног фирмвера, као и за могућност надоградње (нпр. преко UART, CAN, OTA). Може да врши криптографску валидацију садржаја.

• Д**игитални потпис** – Криптографски механизам који обезбеђује аутентичност и интегритет бинарног кода. Најчешће се заснива на алгоритмима јавног кључа (нпр. RSA, ECDSA) и користи се у secure boot механизмима ради спречавања извршавања неауторизованог фирмвера.

* + 1. Софтверски слојеви и библиотеке

• **CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard)** – Званични ARM стандард који дефинише API, заглавља и структуре за приступ системским и периферним регистрима. Омогућава униформно програмирање Cortex-M уређаја независно од произвођача.

• **HAL (Hardware Abstraction Layer)** – Софтверски слој који апстрахује приступ периферијама и хардверским ресурсима, пружајући унификоване API функције. HAL имплементације се често базирају на CMSIS-у и испоручују се као део SDK-а произвођача.

• **Векторска табела** – Структура смештена на почетку меморијског простора (обично у Flash), која садржи адресе прекидних рутина. Први унос указује на почетак стека, други на функцију Reset\_Handler, док следећи одговарају одређеним прекидима.

• **Reset рутина** – Почетна функција (Reset\_Handler) која се извршава по ресетовању уређаја. Задужена је за иницијализацију меморијских секција, системских параметара и покретање главне апликације (main). Представља део startup кода.

* + 1. Компилациони алати и процеси

• **GCC** – Скуп компајлера отвореног кода (GNU Compiler Collection), који подржава различите језике (C, C++, Fortran итд.) и хардверске архитектуре. У embedded контексту, користи се GCC ARM toolchain за генерисање машинског кода за микроконтролере.

• **GNU** – Пројекат слободног софтвера чији је циљ био развој потпуно отвореног оперативног система. Изнедрио је многе алате попут GCC-а, GNU binutils-а и make-а, који чине окосницу embedded build система.

• **GNU binutils** – Колекција алата за рад са бинарним датотекама: as (асемблер), ld (линкер), objcopy, objdump, nm, readelf итд. Користе се у фазама компилације, линковања и анализа извршних датотека.

• **Препроцесирање** – Прва фаза компилационог процеса. Обрађује директиве као што су #include, #define, #ifdef, проширује макрое и формира јединствен .i фајл са чистим C кодом без препроцесорских ознака.

• **Компилација** – Претварање .i фајла у асемблерски (.s). Анализира се синтакса и семантика C кода, врши се типска провера и генерише се машински независан асемблерски код.

• **Асемблирање** – Преводи .s у објектни бинарни фајл (.o). У овој фази се генеришу машинске инструкције, секције, табеле симбола и relocation уноси.

• **Мапирање меморије / Линковање** – Процес који спаја више .o и библиотека у једну .elf датотеку. Линкер, по инструкцијама из скрипте, смешта секције (.text, .data, .bss итд.) у одговарајуће адресне просторе.

• **Линкерска скрипта** – Текстуална датотека која описује распоред и величине меморијских региона (MEMORY {}) и секција (SECTIONS {}). Одређује како ће објекатни код бити постављен у Flash и RAM уређаја.

* + 1. Формати излазних датотека

• **ELF** – *Executable and Linkable Format* је стандардни бинарни формат за Unix-подобне системе. ELF фајл садржи све секције програма, симболе и релокационе информације, што га чини погодним за дебаг и анализу.

• **Intel HEX формат** – ASCII формат у којем се бинарни подаци представљају као хексадекадне вредности по линијама (record-има). Сваки запис садржи адресу, тип података, сам садржај и контролни збир. Широко је подржан од стране програматора и дебагера.

• **Бинарни формат** – "RAW" представљање садржаја меморије, без заглавља и симболичких информација. .bin фајлови садрже само податке предвиђене за Flash и погодни су за директно програмирање.

• **Motorola S-Record формат** – Алтернативни текстуални формат сличан Intel HEX-у. Користи S0–S9 записе који садрже адресу, дужину, податке и контролни збир. Широко подржан у индустријским програматорима и legacy алатима.

* 1. Релевантност теме

Разматрана тематика директно одговара потребама реалног развоја софтвера у уграђеним окружењима, нарочито за системе који раде без оперативног система (bare-metal). Правилна организација изворног кода, разумевање формата резултујућих датотека и контрола над меморијским распоредом представљају предуслов за функционалан и безбедан рад микроконтролера у критичним применама – попут аутомобилских управљачких система, медицинских уређаја или индустријских контролера. Незнање или превид у овим областима може довести до тешко уочљивих грешака које компромитују поузданост система. Са друге стране, темељно разумевање компилационог процеса и меморијске структуре фирмвера отвара пут ка напреднијим темама. Конкретно, знања изложена у овом раду представљају основу за имплементацију **bootloader**-а (који захтева прецизно управљање меморијским адресним просторима и секцијама кода), за увођење механизама безбедности фирмвера (нпр. верификацију кода путем дигиталног потписа), као и за оптимизацију потрошње ограничених ресурса микроконтролера. На тај начин, ова тема је значајна не само теоријски, већ и практично – као неопходан део знања за инжењере који се баве развојем поузданог и сигурног embedded софтвера.

1. Улога C језика у програмирању микроконтролера

Језик C је најзаступљенији у програмирању микроконтролера због своје флексибилности и ефикасности (мали оверхед). Под флексибилношћу се подразумева могућност директног приступа хардверским ресурсима, као што су меморијске адресе и регистри. Са друге стране, мали оверхед значи да компајлирани код заузима минимално меморије и омогућава брзо извршавање. Захваљујући овим особинама, C омогућава оптимално коришћење ограничених ресурса карактеристичних за уграђене системе.

Практично све – од малих контролера у уређајима до оперативних система – може бити написано у C-у због његове преносивости и способности да уз минималне наредбе пружи максималну контролу над хардвером. У домену уграђених система, C пружа низак ниво апстракције: омогућава директан приступ меморијским адресама и периферијама, управљање битовима и регистрима, као и прецизну контролу над временски критичним секцијама кода. За разлику од виших језика, компајлер C језика генерише ефикасан машински код који се извршава готово једнако брзо као ручно писани асемблер, чиме је погодан за примене у реалном времену (real-time). Истовремено, C код је знатно читљивији и одрживији од чистог асемблера, што је важно при тимском развоју софтвера. Захваљујући овим особинама, C (и његов надскуп C++) је постао стандард у развоју фирмвера за микроконтролере, омогућивши и преносивост кода између различитих архитектура. Другим речима, C обезбеђује **директан приступ хардверу** и **високе перформансе**, што су кључни захтеви у embedded систему.

* 1. Историјска еволуција C језика у embedded окружењима

Језик C је развијен раних 1970-их у Bell Labs-у за потребе оперативног система UNIX, али је због своје минималистичке и ефикасне структуре веома брзо нашао примену у embedded системима. Током развоја микроконтролера и појаве 8-битних и 16-битних архитектура, C је потиснуо асемблер као доминантни језик због боље читљивости и лакше преносивости. Данас, C представља основну полазну тачку за развој софтвера у реалновременским (real-time) и ресурсно ограниченим системима, посебно захваљујући стандардизацији преко ISO/IEC 9899:2018 (C18) и спецификацијама као што је CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard) од стране ARM-а.

Ознака **ISO/IEC 9899:2018 (C18)** односи се на званични међународни стандард за програмски језик C, који су усвојиле две признате организације за стандардизацију: *International Organization for Standardization (ISO)* и *International Electrotechnical Commission (IEC)*. Означење **9899** представља број стандарда који се односи на језик C, док **2018** указује на годину последње ревизије. Ознака **C18** је неформална, али широко прихваћена у стручној заједници, и односи се на ову верзију C стандарда. Стандард C18 представља мању ревизију претходне верзије C11 (ISO/IEC 9899:2011), фокусирајући се на техничке исправке, унапређење формалне прецизности и уклањање неусаглашености, без увођења нових синтаксних или семантичких елемената. Због тога се C18 сматра најстабилнијом и најсавременијом верзијом стандарда језика C која се тренутно примењује у индустријским и академским окружењима.

* 1. Кључне особине C језика у embedded контексту

У контексту програмирања микроконтролера, C се издваја следећим особинама:

* **Директан рад са меморијом** — Показивачи омогућавају манипулацију на нивоу бајта и регистра, што је неопходно за рад са периферијама. Кроз volatile квалификатор могуће је обезбедити исправно понашање при асинхроним изменама вредности (нпр. од стране хардвера или прекида).
* **Фино управљање меморијским распоредом** — Коришћењем \_\_attribute\_\_((section(".example"))), програмер може утицати на то у коју меморијску регију ће одређена функција или променљива бити смештена, што је критично у систему без оперативног система.
* **Интеграција са асемблером** — Када је неопходна максимална оптимизација или директна манипулација регистрима, C омогућава уметање асемблерских инструкција (\_\_asm\_\_) или позиве на екстерне рутине, што га чини флексибилним алатом за развој близак хардверу (low-level programming).
* **Прецизна контрола времена извршавања** — У real-time системима детерминистичност је од пресудне важности. C не садржи runtime механизме попут garbage collector-а, чиме обезбеђује временски предвидљиво понашање.
  1. Упоредна анализа C језика и алтернативних језика

Иако се у embedded индустрији појављују и други језици (нпр. Rust, Ada, Python/MicroPython), ниједан не достиже ниво подршке и зрелости који има C. Python се користи углавном у образовне и прототипске сврхе, Rust још увек има ограничену подршку за специфичне архитектуре и toolchain-ове, док је Ada присутна углавном у високо-регулисаним индустријама (авионика, нуклеарна техника).

C се тако намеће као оптималан компромис између перформанси, поузданости, контроле и одрживости. Он пружа довољну блискост хардверу за временски критичне апликације, а истовремено омогућава тимски развој, проверу стандарда као што су MISRA и лако повезивање са библиотекама и хардверским апстракционим слојевима.

1. Организација C изворног кода за embedded окружења

Развој софтвера за микроконтролере у програмском језику C захтева дисциплиновану и модуларну организацију изворног кода, посебно у условима где не постоји оперативни систем и где је програм одговоран за директно управљање хардвером — такозвано **bare-metal програмирање**. У овом контексту, коректна организација пројекта није само питање структуралне естетике, већ предуслов за исправно иницијализовање система, ефикасну меморијску расподелу и могућност проширивости и тестирања.

* 1. Основне компоненте embedded пројекта

Типичан C-пројекат за ARM Cortex-M4 микроконтролер у *bare-metal* окружењу састоји се из више међусобно повезаних компоненти. Произвођач микроконтролера обично испоручује почетни *startup* код (нпр. асемблерску или C датотеку) са векторском табелом прекида и *reset* рутином, као и одговарајућа CMSIS заглавља и HAL библиотеке за рад са периферијама. На основу тога, програмер развија сопствени изворни код у **main.c** датотеци и повезаним модулима (нпр. сензори, управљање мотором), укључујући потребне хедере за сваки модул. Поред тога, пројекат садржи и линкерску скрипту (нпр. **linker.ld**) која описује меморијске регије микроконтролера (Flash, RAM) и дефинише распоред секција програма (.text, .data, .bss, *stack* итд.) у те регије. Оваква структура обезбеђује да сваки део кода и података буде смештен на предвиђено место током линковања, што је основа за стабилан и поуздан *embedded* систем.

* + 1. main.c (улазна тачка програма)

**main.c** је главна изворна јединица програма која садржи функцију main(), односно улазну тачку извршавања. У овој датотеци врши се иницијализација хардвера и система по покретању микроконтролера, након чега програм прелази у главну петљу (тзв. *super-loop*) у оквиру које се обавља његова главна функционалност. Типично се у main() функцији омогућавају прекиди и покрећу иницијализације свих потребних периферија, па затим следи бесконачна петља која одржава рад програма. Уколико систем користи RTOS, у main() се уместо бесконачне петље може стартовати *scheduler*, али у *bare-metal* приступу main() сам управља током извршавања.

У наставку је приказан један могући поједностављен пример структуре функције main(). После ресета, најпре се иницијализују плоча и периферије позивом функције за подешавање хардвера (у овом случају cybsp\_init()), а резултат иницијализације се проверава. Потом се омогућавају глобални прекиди, након чега би следила подешавања комуникације (нпр. UART за *debug* излаз) и осталих уређаја, па улазак у главну петљу програма:

int main(void)

{

    result = cybsp\_init(); /\* Иницијализација платформе и периферија \*/

    if (result != CY\_RSLT\_SUCCESS)

    {

        CY\_ASSERT(0); /\* Заустави извршење ако иницијализација није успела \*/

    }

    \_\_enable\_irq(); /\* Омогућавање глобалних прекида \*/

    /\* Укључење UART-а и LED \*/

    cy\_retarget\_io\_init\_fc(...);

    cyhal\_gpio\_init(CYBSP\_USER\_LED, ...);

    timer\_init(); /\* Старт тајмера који генерише прекид сваке секунде \*/

    while (true)

    {

        if (timer\_interrupt\_flag)

        {

            timer\_interrupt\_flag = false;

            cyhal\_gpio\_toggle(CYBSP\_USER\_LED);  // трептање LED-ом

        }

    }

}

Горњи пример демонстрира типичне кораке на почетку main() функције – иницијализацију хардвера и омогућавање прекида. Након тога, main() обично улази у бесконачну петљу (while(1) или for(;;)) у којој се обрађују догађаји или сензорски подаци, шаљу поруке, управља актуаторима и сл. (нпр. очитавање УАРТ улаза и укључивање/искључивање LED диоде у примеру). *Напомена:* конкретна реализација main() може знатно да варира у зависности од пројекта – наведени код је само једна могућа варијанта имплементације.

* + 1. Модули и драјвери (.c/.h парови)

Већи пројекти се организују на модуларан начин, тако да се поједине функционалне целине реализују у виду одвојених модула (нпр. gpio.c, uart.c, sensor.c, motor\_control.c, итд.). Сваки такав модул обично долази у пару: изворна датотека са имплементацијом (.c) и одговарајућа заглавна датотека (.h) која декларише његов јавни интерфејс. Заглавни (*.h*) фајл садржи прототипове функција, декларације структура, *enum* типова и глобалних променљивих које модул излаже другим деловима програма. На тај начин се постиже јасна подела кода и боља могућност поновне употребе и тестирања – остале јединице укључују само потребне хедере и позивају функције модула преко дефинисаног интерфејса.

Пример једног таквог модула је драјвер за тајмер. У његовом заглављу може бити декларација функције за покретање тајмера, на пример:

cy\_rslt\_t cyhal\_timer\_start(cyhal\_timer\_t \*obj);

Ова функција је у .h датотеци само најављена (прототип), а у изворној .c датотеци дата је њена реализација. У коду испод видимо делић имплементације функције cyhal\_timer\_start у оквиру драјвера тајмера: након провера објекта и услова, функција позива рутинe блиске хардверу за подешавање периферије – укључивање бројача и стартовање тајмера:

if (CY\_RSLT\_SUCCESS == result)

{

    result = Cy\_TCPWM\_Counter\_Init(obj->tcpwm.base, ... , config);  /\* Иницијализација хардверског тајмер блока \*/

}

if (CY\_RSLT\_SUCCESS == result)

{

    Cy\_TCPWM\_Counter\_Enable(obj->tcpwm.base, ... ); /\* Enable тајмер (покретање бројања) \*/

}

У овом сегменту кода функција драјвера користи функције из произвођачке PDL библиотеке (Cy\_TCPWM\_Counter\_Init/Enable) да конфигурише и покрене одговарајући тајмерски периферни блок микроконтролера. На тај начин се остварује апстракција – виши нивои кода позивају једноставну cyhal\_timer\_start() функцију, док она интерно обавља комплексне операције над регистрима. *Напомена:* структура модула и стил имплементације могу се разликовати; приказани пример је само један могући начин организације .c/.h пара датотека у склопу драјвера.

* + 1. startup.s (векторска табела, *Reset* рутина, итд.)

*Startup* датотека (често названа **startup.s** за асемблерску или **startup.c** за C имплементацију) садржи код који се извршава први након укључења или ресетовања микроконтролера. Њене главне улоге су: (1) дефинисање **векторске табеле прекида**, која на познатој адреси (нпр. почетак Flash меморије) садржи почетне адресе свих прекидних рутина, укључујући и почетну вредност стек показивача и адресу *Reset\_Handler*-а; (2) имплементација саме *Reset\_Handler* рутине, која припрема извршно окружење пре него што се позове функција main().

**Векторска табела** је низ од 32-битних вредности које одговарају почетном стек показивачу и адресама свих излазних тачака прекида. На примеру испод видимо почетак векторске табеле за један Cortex-M4 уређај – прва вредност је иницијални адресни врх стека (**Stack Top**), а затим следе адресе обрадних рутина: Reset\_Handler, *Non-Maskable Interrupt* (NMI), *HardFault*, и осталих дефинисаних изузетака и прекида:

\_\_Vectors:  
 .long \_\_StackTop /\* Почетна адреса стека \*/  
 .long Reset\_Handler /\* Reset Handler \*/  
 .long CY\_NMI\_HANLDER\_ADDR /\* NMI Handler \*/  
 .long HardFault\_Handler /\* Hard Fault Handler \*/  
 .long MemManage\_Handler /\* MPU Fault Handler \*/  
 .long BusFault\_Handler /\* Bus Fault Handler \*/  
 .long UsageFault\_Handler /\* Usage Fault Handler \*/  
 ... /\* (наставак листе прекида) \*/

Након векторске табеле, *startup* код реализује саму *Reset\_Handler* функцију. Ова рутина се извршава на самом почетку (на њу упућује други елемент векторске табеле) и њен задатак је да припреми окружење за C програм. То типично обухвата: постављање почетног стека, копирање иницијализационих података из Flash у RAM (секција **.data**), брисање (иницијализација на нуле) неиницијализованих статичких променљивих (секција **.bss**), потенцијално омогућавање FPU јединице, подешавање векторске табеле ако се преселила у RAM, и позив функције за почетно подешавање система (нпр. SystemInit()). Тек након тога, *startup* рутина позива корисничку функцију main() и предаје јој даљу контролу извршавања програма. На крају *Reset\_Handler*-а се обично налази бесконачна петља као заштита ако main икада врати управљање (што се у исправном програму не дешава):

/\* ... (иницијализација .data и .bss секција) ... \*/  
 #ifndef \_\_NO\_SYSTEM\_INIT  
 bl SystemInit /\* Позив функције за системску иницијализацију \*/  
 #endif  
  
 /\* ... (позив конструктора C++ објеката) ... \*/  
 bl \_\_libc\_init\_array  
  
 /\* Execute main application \*/  
 bl main /\* Позив корисничке main() функције \*/  
  
 /\* Call C/C++ static destructors \*/  
 bl \_\_libc\_fini\_array  
  
 /\* Should never get here \*/  
 b . /\* Бесконачна петља (dead loop) \*/

Горњи код илуструје завршни део *startup* секвенце: након припреме меморије, позива се SystemInit (осим ако није искључен макроом), затим рутина за статичке конструкторе (\_\_libc\_init\_array), па корисничка функција main. По повратку из main (који се у правилу не дешава у *bare-metal* програмима), позвали би се деструктори статичких објеката и програм улази у бесконачну петљу. *Напомена:* конкретан садржај *startup* кода зависи од конкретног архитектурног језгра и алатног ланца – приказани пример одговара CMSIS шаблону за Cortex-M4 и једно могуће извођење *reset* рутине.

* + 1. linker.ld (меморијско мапирање)

**Линкерска скрипта или директива** (најчешће названа **linker.ld**) одређује како ће се секције кода и података распоредити у физичкој меморији микроконтролера током процеса линковања. Она описује расположиве меморијске регије (нпр. флеш и рам) и правила смештања различитих секција програма у те регије. Тиме линкер зна тачно на које адресе треба ставити сваки део извршног кода и података, што је од критичне важности у *bare-metal* систему где нема оперативног система да динамички управља меморијом.

У делу ниже видимо пример дефиниције меморијских регија у линкерској скрипти. Дефинисана су два главна региона: FLASH (са атрибутима *rx (read execute)* – за извршавање и читање) од адресе 0x10000000 дужине 0x410000 бајтова, и RAM (са *rwx (read write execute)* атрибутима) од адресе 0x08020000 дужине 0x5F800 бајтова. Ове адресе и величине одговарају конкретном микроконтролеру (овде пример двојезгарног система где CM4 језгро користи одређени део меморије):

ram (rwx) : ORIGIN = 0x08020000, LENGTH = 0x5F800  
 flash (rx) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 0x410000  
 sflash\_user\_data (rx) : ORIGIN = 0x17000800, LENGTH = 0x800 /\* специјални Flash \*/  
 ...

Након дефинисања меморије, линкерска скрипта описује распоред секција. На пример, код за Cortex-M4 језгро може поставити секцију **.text** (садржи извршни код програма) у Flash на адресу одмах након резервисаног простора за M0+ језгро (ако постоји). Секција **.data** (иницијализовани подаци) мора бити смештена у RAM, али њене иницијалне вредности треба сачувати у Flash – што се постиже директивом AT> flash у скрипти. Извод из линкер скрипте који то илуструје:

.data \_\_ram\_vectors\_end\_\_ : AT>flash {  
 ...  
 \_\_data\_end\_\_ = .;  
 } > ram

У горњем примеру, секција .data се алоцира у RAM (ознака > ram), али јој је *Load Memory Address* постављена на Flash (AT>flash). То значи да ће сви бајтови .data секције бити уписани у извршну датотеку на одговарајућим Flash адресама, одакле ће их *startup* код копирати у RAM при покретању. Слично, секција **.bss** (неиницијализовани подаци) дефинише се са атрибутом NOLOAD и смешта у RAM, чиме линкер означава да за њу не треба резервисати простор у Flash фајлу већ ће бити само обележена за касније попуњавање нулама у RAM-у. Линкерска скрипта обично додељује и симболе као што су **\_\_StackTop** и **\_\_StackLimit** на крају RAM меморије, чиме се дефинише позиција и величина стека програма.

Добро осмишљена линкерска скрипта обезбеђује исправно мапирање целокупног програма у меморију микроконтролера. *Напомена:* иако постоје унапред припремљене генеричке скрипте, увек је потребно прилагодити их конкретном чипу (према подацима из *datasheet*-a) како би се сви сегменти (нпр. више блокова RAM-а, посебне меморије) исправно обухватили.

* + 1. system\_\*.c (иницијализација такта, PLL, напајања)

Уз *startup* код, уобичајено је да постоји и посебна датотека назива облика **system\_<device>.c**, која садржи функције за почетну конфигурацију система такта и напајања. ARM CMSIS стандард предвиђа функцију SystemInit() у овој датотеци, коју *startup* позива непосредно пре корисничког кода. Улога SystemInit() је да подеси основне параметре система: такт микроконтролера (нпр. учитава унутрашњи осцилатор или подешава PLL множилац и делитеље такта за жељену фреквенцију), подеси брзину рада Flash меморије (нпр. *wait-state*-ове) у складу са тактом, омогући FPU (уколико постоји) и припреми глобалну променљиву **SystemCoreClock** која садржи вредност фреквенције језгра. Ова датотека је специфична за сваки *device* и типично је испоручује произвођач – програмер је обично не мења, осим ако је потребно прилагодити такт нестандардно.

Уколико се користи произвођачки *Hardware Abstraction Layer* (HAL), део системске иницијализације може бити распоређен и у функције за иницијализацију плоче или периферија. На пример, Infineon-ова функција cybsp\_init() позива низ потпроцедура које укључују подешавање хардвер менаџера ресурса и система напајања:

cy\_rslt\_t cybsp\_init(void)

{

    cy\_rslt\_t result = cyhal\_hwmgr\_init();    /\* Иницијализација менаџера хардверских ресурса \*/

    if (CY\_RSLT\_SUCCESS == result)

    {

        result = cyhal\_syspm\_init();          /\* Иницијализација система напајања/такта \*/

    }

    ...

    return result;

}

Овај фрагмент кода илуструје да позивом једне функције (cybsp\_init) у main.c заправо покрећемо вишеструка подешавања у позадини – од менаџмента тактова и напона до резервисања ресурса за вишејезгарне системе (нпр. функције cycfg\_config\_init() и друге у наставку кода). У класичној CMSIS поставци, сличне акције обавља SystemInit(), али у овом примеру оне су део HAL иницијализације специфичне за произвођача. *Напомена:* без обзира на конкретну реализацију, суштина **system\_\*.c** јесте да се сви кључни системски параметри микроконтролера подесе на самом почетку (пре апликационог кода), како би остатак програма могао да ради на предвидљивој тактној фреквенцији и конфигурацији.

* + 1. Makefile (компилација и линковање)

**Makefile** представља скрипт за аутоматизацију процеса превођења кода и линковања у извршну бинарну слику. У GCC окружењу, *Makefile* прописује кораке: који се фајлови требају компајлирати, са којим опцијама, и како их затим повезати линкером. На пример, наредба:

arm-none-eabi-gcc -O2 -mcpu=cortex-m7 -o program.elf main.c uart.c startup.s -T linker.ld

илуструје како се у једном кораку могу обавити све фазе превођења – наведеном командом GCC ће аутоматски препроцесирати и компајлирати main.c, uart.c и асемблерски startup.s, а затим их линковати користећи *линкер скрипту* -T linker.ld, производећи извршни ELF фајл (program.elf). У пракси, *Makefile* управо генерише овакве командне позиве за све изворне јединице пројекта, укључујући и додавање неопходних путева до заглавља, библиотека и дефинисање макроа за условну компилацију. Он такође води рачуна о редоследу извршавања – да се сваки .c преведе у .o пре линковања, да се асемблерске датотеке такође преведу, и на крају да се позове линкер са свим насталим објектним фајловима и одговарајућом .ld скриптом.

У случају интегрисаних развојних окружења (IDE) као што су IAR или Keil, не постоји експлицитан *Makefile*, али концепт је исти – пројекат садржи подешавања која дефинишу који се фајлови компајлирају и како, а IDE интерно генерише командне позиве компајлера и линкера. Било да се користи ручно написан *Makefile* или IDE, резултат је на крају исти: сви претходно описани делови пројекта (startup код, main.c, модули, системске функције и линкерска скрипта) бивају састављени и повезани у једну извршну бинарну слику спремну за учитавање у микроконтролер. *Напомена:* конкретна синтакса и организација *Makefile*-а могу бити различити (нпр. коришћење CMake уместо ручног *Makefile*-а), али увек служе истој сврси – аутоматизацији и контролисању процеса грађења *embedded* софтвера.

* 1. Употреба CMSIS и HAL слојева

У развоју софтвера за микроконтролере, уобичајено је ослањање на стандардизоване слојеве апстракције (библиотеке) који поједностављују руковање хардвером. Два најважнија таква слоја су **CMSIS** и **HAL**. Они заједно обезбеђују структуриран приступ компонентама система – од самог процесорског језгра до периферијских уређаја – чиме се смањује сложеност директног руковања регистрима и убрзава развој. У наставку су описани ови слојеви и њихова улога, уз пример који илуструје њихову употребу у пракси.

* + 1. CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard)

**CMSIS** је стандард који је развио **ARM** са циљем да уједначи софтверски интерфејс за Cortex-M микроконтролере. CMSIS обезбеђује дефиниције и функције блиске хардверу за сам процесор и основне периферије, независно од произвођача конкретног чипа. Кроз CMSIS, произвођачи микроконтролера испоручују сет заглавља и рутина које описују хардвер на симболичком нивоу – од регистара језгра до специјализованих периферијских јединица – на стандардизован начин.

Конкретно, CMSIS укључује **CMSIS-Core** део, који обухвата дефиниције за све регистре процесорског језгра и основне периферије. На пример, заглавља попут *core\_cm4.h* или *core\_cm7.h* садрже структуре и адресне симболе за Cortex-M4/M7 регистре (попут регистра за векторски адресер прекида **SCB->VTOR**), док заглавље *system\_<i>Device</i>.h* (нпр. *system\_stm32f4xx.h* за STM32 или одговарајуће Infineon заглавље за Traveo Т2G) садржи параметре такта и почетну функцију за подешавање система. Захваљујући тим дефиницијама, програмер може да приступа регистрима на читљив начин уместо кроз „магичне“ бројеве адреса – на пример, да упише вредност у регистар контролера прекида употребом симбола **NVIC->ISER** уместо ручног адресирања меморије.

Важно је нагласити да CMSIS пружа и стандардизовану шаблон-рутинy за стартап (startup) система. При укључивању микроконтролера, извршава се *startup* код (написан у асемблеру или C-у) који долази уз CMSIS пакет за тај уређај. Овај почетни код дефинише **векторску табелу прекида** (листа адреса свих прекидних рутина) и садржи *Reset\_Handler* функцију (рутинy на коју процесор прелази након ресетовања). У оквиру *Reset\_Handler*-a се обично иницијализују основне ствари: пуњење почетних вредности података у RAM, брисање *BSS* секције, конфигурисање такта система и осталих низводних компоненти. Према CMSIS стандарду, уобичајено је да се у склопу стартуп кода позове функција **SystemInit()** – дефинисана у *system\_* заглављу – која подешава системски часовник (такт) и друге основне параметре пре него што се настави ка функцији main. На тај начин, CMSIS обезбеђује да сваки микроконтролер има предвидљиво иницијално окружење за извршавање корисничког кода, без оперативног система.

Кроз овакав слој, програмер има конзистентан и типски безбедан начин да управља хардвером. На пример, ако је потребно померање векторске таблице (нпр. при коришћењу bootloader-а), довољно је подесити регистар **SCB->VTOR** на адресу нове таблице – CMSIS је већ обезбедио симболички назив *SCB (System Control Block)* структуре и поље *VTOR*. Слично томе, омогућавање или забрана прекида врши се стандардизованим функцијама попут **\_\_enable\_irq()** и **\_\_disable\_irq()**, које су имплементиране као инлајн асемблерске инструкције у CMSIS заглављима. Ове функције раде униформно без обзира на конкретан компајлер, што доприноси преносивости кода.

CMSIS самим својим постојањем смањује могућност грешака и повећава читљивост кода. Захваљујући њему и одговарајућим заглављима које обезбеђује произвођач, инжењери више не морају да користе непрегледне изразе за директан упис у меморију (нпр. \*(volatile uint32\_t\*)0x50000004 = 0x1;), већ могу да користе симболичке и читљиве облике као што је GPIO->OUT = 0x1; за управљање излазима – што значајно унапређује одрживост и транспарентност софтвера. При томе, CMSIS не додаје практично никакав оверхед при превођењу: коришћење CMSIS макроа и структура своди се на директне операције над регистрима, па су перформансе таквог кода једнаке као да су регистри адресирани ручно. Ова особина чини CMSIS погодним и за критичне делове система где је битна брзина извршавања и детерминистичко понашање.

* + 1. HAL (Hardware Abstraction Layer)

**HAL** представља слој **апстракције хардвера** који углавном обезбеђује произвођач микроконтролера у виду библиотека. За разлику од CMSIS-а, који је оријентисан на сам процесор и основне регистре, HAL библиотеке циљају више нивое – пружају готове функције за управљање разним периферијама (тајмерима, УАРТ-ом, GPIO линијама, A/D конверторима итд.), скривајући детаље реализације. Идеја HAL-а је да понуди униформан интерфејс за честе операције, тако да програмер може, на пример, једноставном функцијом да пошаље податке преко серијског порта или генерише PWM сигнал, без потребе да познаје сваки бит у неколико регистара тог периферног модула.

Типичан пример је STMicroelectronics-ова HAL библиотека за STM32 серију контролера: она нуди функције као што је HAL\_UART\_Transmit() за слање података преко UART-а или HAL\_GPIO\_WritePin() за подешавање излаза на пину. Слично томе, Infineon (раније Cypress) за своје PSoC/Traveo микроконтролере пружа HAL функције попут cyhal\_gpio\_init() за конфигурацију пина или cyhal\_timer\_start() за управљање тајмером. Ове функције унутар себе обављају читав низ корака – од укључивања такта периферије, конфигурисања режима рада, до провере валидности параметара – али су ка кориснику изложене као једноставан API (Application Programming Interface). На тај начин, **HAL слојеви смањују количину хардверски зависног кода у главном програму**: велики део посла обављају HALрутине, а код програмера постаје краћи и јаснији.

Важно је напоменути да HAL библиотеке пишу сами произвођачи за своје породице уређаја, па оне нису универзално преносиве између различитих брендова микроконтролера. Међутим, унутар једне породице или једног произвођача, HAL настоји да уједначи интерфејсе. То значи да прелазак са једног модела на други (нпр. између различитих STM32 чипова или између различитих Infineon PSoC модела) захтева минималне измене у коду ако се користи HAL. Библиотека апстракује разлике: сваки конкретан модел ће имати другачије регистре „испод хаубе“, али ће позив функције HAL\_UART\_Transmit() радити на свима њима на исти начин са аспекта програмера. Овакав приступ **убрзава развој** и чини прототипе брже готовим, јер се инжењер може фокусирати на логику програма уместо на детаље иницијализације сваког подсистема.

Цена те погодности је одређени **оверхед** – у погледу меморије и брзине. HAL функције су општије и садрже додатне провере и слојеве позива, па генерисани код може бити спорији у односу на ручно оптимизовани приступ регистрима. Ипак, у већини случајева овај оверхед је прихватљив, поготово имајући у виду добитак у преносивости и уштеди времена приликом софтверског развоја. За **перформансно критичне секције**, добра пракса је да се HAL користи за већи део система, а да се само у уским грлима где је потребна максимална брзина прибегне директном приступу регистрима (коришћењем CMSIS симбола или специјализованих *Low Level* драјвера). На тај начин се постиже баланс између брзине и одрживости кода.

**Пример употребе HAL и CMSIS:** Размотримо једноставан програм који трепће диодом на развојној плочи са Infineon Traveo II Т2G микроконтролером. Захваљујући HAL слоју, целокупна иницијализација хардвера и периферија своди се на неколико позива функција из библиотеке, док CMSIS обезбеђује основне операције на нивоу језгра. У наставку је извод из функције main таквог програма (поједностављено за приказ):

int main(void)

{

    cy\_rslt\_t result;

    result = cybsp\_init();    /\* Иницијализација хардвера платформе и периферија \*/

    if (result != CY\_RSLT\_SUCCESS)

    {

        CY\_ASSERT(0);         /\* Заустави извршавање ако иницијализација није успела \*/

    }

    \_\_enable\_irq();           /\* Омогућавање глобалних прекида \*/

    /\* Иницијализација корисничке LED диоде (GPIO пина) \*/

    cyhal\_gpio\_init(CYBSP\_USER\_LED, CYHAL\_GPIO\_DIR\_OUTPUT,

                    CYHAL\_GPIO\_DRIVE\_STRONG, CYBSP\_LED\_STATE\_OFF);

    /\* Покретање тајмера који ће генерисати прекид сваке секунде \*/

    cyhal\_timer\_t led\_blink\_timer;

    cyhal\_timer\_init(&led\_blink\_timer, NC, NULL);

    cyhal\_timer\_set\_frequency(&led\_blink\_timer, 10000);       // подеси извор такта

    cyhal\_timer\_configure(&led\_blink\_timer, &led\_blink\_timer\_cfg); // конфигурација периода

    cyhal\_timer\_register\_callback(&led\_blink\_timer, isr\_timer, NULL);

    cyhal\_timer\_enable\_event(&led\_blink\_timer, CYHAL\_TIMER\_IRQ\_TERMINAL\_COUNT, 7, true);

    cyhal\_timer\_start(&led\_blink\_timer);

    for(;;)

    {

        /\* У главној петљи проверава се флаг који поставља тајмерски прекид \*/

        if (timer\_interrupt\_flag)

        {

            timer\_interrupt\_flag = false;

            cyhal\_gpio\_toggle(CYBSP\_USER\_LED);  // трептање LED-ом – инверзија стања пина

        }

    }

}

Горњи код илуструје како се **HAL функционалност користи на високом нивоу**, док су детаљи скривени у позадини. На пример, позив cybsp\_init() иницира читав низ операција неопходних да микроконтролер правилно проради: подешава се системски такт, покрећу се модули за управљање напајањем, резервишу се хардверски ресурси и иницијализују подразумеване периферије на плочи. Све те активности се одвијају „испод хаубе“ у оквиру неколико функција које ова рутина позива. У конкретном случају Infineon Traveo Т2G платформе, cybsp\_init() интерно позива, између осталог, функцију за покретање менаџера хардверских ресурса (**cyhal\_hwmgr\_init()**) и функцију за подешавање система напајања (**cyhal\_syspm\_init()**). Такође се примењују унапред генерисана подешавања такта и пинова (у оквиру функција као што су cycfg\_config\_init() и cycfg\_config\_reservations()), и региструју се повратни позиви за промeну такта при уласку микроконтролера у режим ниске потрошње. Све ово је спаковано у једно апстрактно **HAL** позивно место, тако да у main функцији имамо само један ред којим „магично“ спремамо читав систем за рад. Овај приступ очигледно поједностављује структуру програма и смањује могућност пропуста у иницијализацији.

Након успешне иницијализације, у главној рутини се позива **CMSIS** функција \_\_enable\_irq() да се омогуће глобални прекиди на нивоу процесора. Ово је неопходан корак који је илустрација сарадње између CMSIS-а и HAL-а: CMSIS брине о контролеру прекида (NVIC) и другим системским аспектима, док HAL преузима конфигурисање периферијских модула који ће те прекиде користити. У примеру, након што је тајмер конфигурисан и стартован позивима cyhal\_timer\_\* функција (HAL апстракција за тајмерски блок), тајмерски хардвер аутономно броји време и генерише прекид сваке секунде. Тај прекид се обрађује у позадини (HAL је регистровао isr\_timer обрађивач преко cyhal\_timer\_register\_callback), при чему та обрадa постави заставицу timer\_interrupt\_flag. Главна петља програма (for(;;)) затим, уз помоћ тог флага, зна када је једна секунда протекла и у одговору позива cyhal\_gpio\_toggle() – HAL функцију која мења стање излазног пина где је прикључена LED диода. Резултат је трептање диоде у интервалу од 1Hz, остварено без иједног директног уписа у хардверски регистар у корисничком коду. Сви уписи (нпр. подешавање излаза пина или конфигурација тајмера) реализовани су унутар HAL функција, користећи при том CMSIS дефинисане симболе за приступ одговарајућим регистрима.

Овај пример показује предности слојевитог приступа. Код је знатно читљивији и краћи него што би био уколико бисмо ручно конфигурисали сваки регистар. Истовремено, захваљујући CMSIS-у, имамо сигурност да су системски ресурси (попут векторске таблице, стања прекида, почетних секција меморије) исправно постављени пре него што HAL крене са иницијализацијом периферија. **CMSIS обезбеђује формалну доследност и стабилну основу система**, док **HAL омогућава бржи развој и већу преносивост** кода између различитих контролера исте породице. Комбинацијом ова два слоја, програмер може да достигне оптималан спој поузданости и ефикасности: критични делови се по потреби могу писати ближе хардверу (користећи CMSIS директно за приступ регистрима), док се већи део апликације ослања на проверене HAL рутине које убрзавају израду и смањују могућност грешака. Таква систематична организација кода у слојевима значајно олакшава разумевање целокупног система и одржавање програма током његовог животног циклуса.

* 1. Стил програмирања и стандардизација

Развој **C** кода за уграђене (embedded) системе мора да следи дисциплинован стил и јасно дефинисане стандарде због високе поузданости и дугог животног циклуса који се од ових система очекују. Посебно у критичним доменима (аутомобилска индустрија, индустријска аутоматика, медицински уређаји), софтверски инжењери примењују строге смернице програмирања како би смањили могућност грешака и неодређеног понашања програма. Ове смернице обухватају како општи стил кодирања (конзистентно форматирање, именовање и организацију кода), тако и формалне стандарде безбедног програмирања усмерене на спречавање грешака на нивоу језика.

* + 1. Индустријски стандарди кодирања за безбедност и поузданост

Најзначајнији скуп правила за стил и безбедност кода у индустрији уграђених система је **MISRA C** стандард (*Motor Industry Software Reliability Association*). MISRA C дефинише строга правила којих се програмери требају придржавати како би избегли неодређено или потенцијално опасно понашање програма. Ова правила, између осталог, укључују забрану коришћења динамичке алокације меморије (нпр. функција *malloc*), неконтролисаних конверзија типова (*cast* операција) и употребе *goto* наредби. Придржавање оваквих стандарда омогућава примену формалне верификације и аутоматизоване статичке анализе кода (помоћу алата као што су *PC-lint* или *Coverity*), чиме се значајно повећава поузданост и безбедност резултујућег софтвера. У домену аутомотива, поштовање MISRA смерница је де-факто обавезно за испуњавање захтева функционалне безбедности (нпр. у оквиру стандарда **ISO 26262** за аутомобилске системе).

Поред MISRA-е, постоје и други сетови смерница усмерени на побољшање квалитета и сигурности кода. Један од њих је **CERT C** стандард, који представља смернице за сигурно програмирање на **C** језику. Док је MISRA првенствено фокусиран на безбедност система и избегавање кварова (safety) у уграђеним уређајима, **CERT C** нагласак ставља на обезбеђивање софтвера од рањивости и напада (security), пружајући препоруке за спречавање уобичајених софтверских пропуста као што су прекорачење бафера, неконтролисано руковање меморијом и слично. Оба стандарда се широко примењују – MISRA пре свега у аутомобилској и другим безбедносно критичним индустријама, а CERT C у областима где је кључна заштита од сајбер-напада. Важно је нагласити да се MISRA и CERT C не искључују међусобно; напротив, могу се користити комплементарно. Применом MISRA смерница се поставља темељ поузданог и структурно исправног кода, након чега CERT C препоруке додају додатни ниво заштите од злонамерних сценарија, чинећи софтвер и безбедним и сигурним. Поред тога, у пракси се могу срести и други доменски стандарди и препоруке – на пример, **ISO 26262** захтева да произвођачи у аутомобилској индустрији користе одговарајуће стандарде кодирања као део процеса обезбеђивања функционалне безбедности, док **CERT C** допуњује ту причу аспектима сајбер безбедности. У неким организацијама примену налазе и интерни стилски водичи или алтернативни стандарди (попут *Barr-C* смерница за уграђено програмирање), којима се додатно прецизирају правила кодирања у складу са специфичностима пројекта.

* + 1. Конзистентност стила и одрживост кода

Осим придржавања формалних стандарда, одржавање конзистентног стила кодирања у целом пројекту има велики утицај на читљивост и одрживост софтвера. Под **стилом програмирања** подразумева се читав скуп правила и навика које код чине једноставним за праћење: конзистентно форматирање (увлачење линија, постављање заграда и размака), смислено именовање променљивих, константи и функција, структуирање кода по логичким целинама, као и писање јасних коментара где год је потребно. Уједначен стил олакшава тимски рад – различити програмери ће брже разумети туђи код ако сви прате исте конвенције. Стилска усклађеност такође поједностављује **code review** поступак (мануелну проверу кода од стране колега) и доприноси смањењу броја грешака у касним фазама развоја.

Стандардизација стила и придржавање договорених смерница данас су саставни део процеса развоја софтвера за микроконтролере. Коришћењем индустријских стандарда као што су MISRA C и CERT C, потпомогнутим алатима за статичку анализу који аутоматски откривају одступања од правила, успоставља се висок ниво квалитета кода. Доследан и добро документован код је не само мање склон грешкама већ је и лакше преносив на нове платформе и одржив током времена. На тај начин, **стил програмирања** и **стандардизација** представљају два повезана аспекта квалитета софтвера – први осигурава читљивост и једнообразност, а други уводи проверљива правила која подижу поузданост и безбедност система у целини. Поштовањем ових принципа, развојни тим гради основу за софтвер који ће бити отпоран на грешке, предвидив у понашању и усклађен са строгим захтевима уграђених критичних апликација.

* 1. Приступ меморијски мапираним регистрима
     1. Меморијски мапирани улази и излази у микроконтролерима

У типичној *embedded* архитектури, периферни уређаји се контролишу путем меморијски мапираних регистара – посебних хардверских регистара који су изложени у заједничком адресном простору процесора. Део расположивих адреса рачунара резервисан је за ове уређаје, па упис података на одређену меморијску адресу заправо шаље податак периферном уређају, док читање са те адресе доводи до очитавања податка из уређаја. Ово значи да се исте инструкције које CPU користи за приступ обичној меморији (нпр. *load/store* операције) могу користити и за приступ периферијама. Хардверски адресни декодер на системској магистрали препознаје да ли дата адреса припада меморији или уређају и усмерава сигнале и податке ка одговарајућој компоненти. За разлику од тзв. *port-mapped* I/O приступа (карактеристичног за неке раније архитектуре са посебним I/O инструкцијама), меморијски мапиран I/O поједностављује дизајн процесора и омогућава јединствен и ефикасан начин комуникације са уређајима, у складу са RISC филозофијом.

* + 1. Адресни простор и распоред периферија

Микроконтролери обично имплементирају *Von Neumann* модел меморије са јединственим адресним простором за програмски код, податке и периферије. На пример, ARM Cortex-M архитектура дефинише 4 GB адресног простора подељеног на регионе за Flash (код), SRAM и периферије. Типично је велики блок од 512 MB резервисан за регистре on-chip периферних уређаја – код ARM Cortex-M језгара овај *Peripheral* регион обухвата адресе отприлике од 0x4000\_0000 до 0x5FFF\_FFFF. У том опсегу смештени су регистри разноврсних модула као што су GPIO, тајмери, UART, A/D конвертори и др; сваки уређај добија сопствени подпојас адреса за своје регистре. Читањем или писањем на било коју адресу у оквиру тог опсега, CPU у ствари приступа одговарајућем регистру периферије. Поред уобичајених периферија, и поједини системски контролни регистри (нпр. регистри за управљање прекидима, тактом или дебагом) такође су мапирани у посебан регион адресног простора – на пример, *Private Peripheral Bus* регион око адресе 0xE000\_0000 код ARM Cortex-M садржи NVIC, SysTick и друге кључне регистре језгра. Овако дефинисана меморијска мапа поједностављује пројектовање *boot* софтвера и олакшава преносивост програма, јер сва Cortex-M језгра имају сличну организацију адресног простора за основне компоненте система.

* + 1. Приступ регистрима у програму (C језик)

Са становишта софтвера, рад са меморијски мапираним регистрима своди се на уписивање и читање одређених адреса у меморији. Језик C омогућава веома директан приступ – корисник може декларацијом показивача на дату адресу или коришћењем одговарајућег *header*-а читати и мењати вредности хардверских регистра као да су променљиве у меморији. Међутим, да би се очувала исправна семантика, неопходно је те променљиве означити као volatile. Кључна реч volatile упозорава компајлер да се вредност дате променљиве може мењати изван тренутног програма (нпр. од стране хардвера или другог *thread*-а) те да не сме оптимизовати приступе – сваки упис или читање у изворном коду мора резултирати стварним уписом или читањем на датој адреси. У супротном, могло би се десити да компајлер негенерише очекивану инструкцију (нпр. ако „закључи“ да се вредност није променила) или да је задржи у регистру процесора, што би нарушило комуникацију са уређајем. Из тог разлога, регистарске константе у *header*-има микроконтролера увек су декларисане као volatile.

* + 1. Моделирање хардверских регистра у C

Да би се олакшало коришћење меморијски мапираних регистра, у пракси се примењује техника мапирања регистара на C структуре. Идеја је да се дефинише *typedef struct* чија поља тачно одговарају регистрима једног периферног модула редом којим су они распоређени у меморијском простору. Затим се креира показивач (или макро) на ту структуру на базној адреси периферије. На тај начин, сваки регистар се може именовано адресирати преко поља структуре уместо преко *„магичних“* хексадецималних константи. Ознака volatile се може применити на саму структуру или на показивач, чиме се гарантује да ће сваки приступ пољима структуре заиста приступити физичком регистру. Практично сваки савремени произвођач микроконтролера уз своје уређаје испоручује и одговарајуће заглавље са већ унапред дефинисаним структурама и базним адресама периферија. ARM је стандардизовао овај приступ кроз CMSIS (*Cortex Microcontroller Software Interface Standard*), па се у CMSIS *header*-има налазе описне структуре и макрои за све регистре циљаног система. На пример, у наставку је приказана поједностављена дефиниција једног GPIO модула и коришћење његових регистара:

typedef struct {

    volatile uint32\_t IN;    // регистар улазних вредности пинова

    volatile uint32\_t OUT;   // регистар излазних вредности пинова

    volatile uint32\_t DIR;   // регистар правца (0 = улаз, 1 = излаз)

    // ... остали регистри периферије

} GPIO\_TypeDef;

#define GPIO ((GPIO\_TypeDef \*) 0x50000000UL)  // базна адреса GPIO модула

// Пример употребе:

GPIO->DIR |= 0x1;   // поставља пин 0 као излаз

GPIO->OUT = 0x1;    // поставља логичку '1' на пин 0

Горњи код илуструје принцип меморијски мапираног приступа периферији. Структура GPIO\_TypeDef декларативно описује низ од три 32-битна регистра – замислимо да су то улазни, излазни и регистар правца GPIO порта. Макро GPIO дефинише показивач на ову структуру на меморијској адреси *0x50000000*, за коју претпостављамо да је базна адреса одговарајућег GPIO контролера у датом микроконтролеру. Када у програму извршимо наредбу GPIO->OUT = 0x1;, компајлер ће генерисати машинску инструкцију за упис вредности 1 на меморијску адресу која одговара регистру *OUT* тог модула (нпр. инструкцију STR на ARM архитектури). Овим уписом се хардверски излаз на пину 0 поставља на високи ниво (под условом да је тај пин претходно конфигурисан као излаз, као у примеру где се GPIO->DIR подешава). Читљивост је знатно побољшана – уместо неразумљивог израза \*(volatile uint32\_t \*)(0x50000004) = 0x1; који директно адресира меморију, програмер користи симболичко име GPIO->OUT, што јасно означава шта се догађа. Савремени преводиоци ће овакву употребу структура оптимизовати једнако ефикасно као и коришћење директних показивача или макроа; резултујући машински код је идентичан, па нема казне у погледу перформанси. Дакле, главна разлика је у побољшаној прегледности и типској безбедности кода, без жртвовања ефикасности.

* + 1. Предности и значај апстракције регистра

Стандарди попут CMSIS-а и званични *header*-и произвођача обезбеђују да програмери не морају ручно да дефинишу сваки регистар и адресу – већ су им на располагању унапред проверене дефиниције структуре и базних адреса. Ово смањује могућност грешке и унапређује преносивост софтвера између различитих платформи. Код написан уз коришћење симболичких регистара (нпр. RCC->AHB1ENR или GPIOD->ODR у случају STM32 микроконтролера) много је разумљивији него код са *„магичним“* бројевима адреса, што доприноси бољој одрживости. У академском и индустријском контексту, овакав ниво апстракције се препоручује као део добрих пракси пројектовања: повећава се кохезија и јасно раздвајање надлежности софтверских модула, чинећи систем лакшим за верификацију и одржавање. На крају, приступ меморијски мапираним регистрима представља основни механизам којим *bare-metal* фирмвер остварује интеракцију са физичким светом – кроз промишљено коришћење овог механизма, постиже се детерминистичко, брзо и предвидиво извршавање управљачког кода, што је од пресудне важности за реалновременске примене.

1. Фазе компилације (превођења) у GCC

Превођење C програма у машински код одвија се кроз више дискретних фаза. GCC компајлер (GNU Compiler Collection) интерно дели процес на четири главна корака: **препроцесирање**, **компилацију** (у ужем смислу, превођење C у асемблер), **асемблирање** и **линковање**, тим редоследом. Свака фаза има специфичну улогу у претварању изворног .c кода у извршну бинарну слику и производи излаз који постаје улаз наредној фази. Коначни резултат ланца је извршна датотека (на пример ELF формат) спремна за учитавање у меморију микроконтролера. Табела 1 даје преглед ових фаза, алата и типичних улаза/излаза сваке фазе.

**Табела 1.** Фазе превођења C програма уз GCC (улаз и излаз сваке фазе)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фаза** | **GCC алат/позив** | **Улаз** | **Излаз** |
| Препроцесирање | gcc -E | \*.c, \*.h (изворни код) | Препроцесирани код (\*.i) |
| Компилација  (C→ASM) | gcc -S | \*.i (препроцесирани) | Асемблерски код (\*.s) |
| Асемблирање | gcc -c (или as) | \*.s (асемблерски код) | Објектни фајл (\*.o) |
| Линковање | gcc (или ld) | \*.o (+ библиотеке) | Извршна датотека (нпр. ELF) |

При развоју за *host* системе (нпр. Linux/Windows), програмер може да не приметити ове међуфазе – једноставан позив попут *gcc main.c -o main* аутоматски покреће све кораке (препроцесирање, компилацију, асемблирање, линковање) у једном пролазу. Међутим, у *embedded* окружењу (нпр. за ARM Cortex-M4 микроконтролере) користи се крос-компајлер *arm-none-eabi-gcc* који генерише машински код за циљну архитектуру (ARM) и захтева прецизнију контролу сваке фазе. GCC у *host* режиму користи подразумеване библиотеке и линкер скрипте које одговарају систему са оперативним системом, док *arm-none-eabi-gcc* користи специјализовани *bare-metal* toolchain без подршке оперативног система (ОС подршке). Због тога је у embedded пројектима неопходно експлицитно навођење параметара за циљни процесор (нпр. *-mcpu=cortex-m4, -mthumb, -mfloat-abi=softfp, -mfpu=fpv4-sp-d16*) и коришћење прилагођене линкерске скрипте *(-T linker.ld)* која описује меморијску мапу микроконтролера.

**Аналитички осврт:** У наставку су истакнуте кључне разлике и значај појединих фаза у контексту *host* vs. *embedded* компилације:

* У *host* окружењу (нпр. развој програмa за PC), корисник ретко уочава међукораке јер GCC све извршава аутоматски. На пример, један позив gcc main.c -o main обухвата комплетан процес превођења од C кода до извршног фајла.
* У *embedded* окружењу, неопходна је фина контрола над сваком фазом. Програмер често ручно извршава или барем надгледа: препроцесирање (ради провере условне компилације и укључених заглавља), компилацију у асемблер (да види како се C код преводи у инструкције циљног процесора), асемблирање (стварање објектних .o модула) и линковање (спајање свих модула у јединствену бинарну целину прилагођену меморији).
* Додатне опције специфичне за платформу (нпр. -mcpu=cortex-m4, -mthumb, -mfloat-abi=softfp, -mfpu=fpv4-sp-d16) су од пресудног значаја у *embedded* компилацији. Оне прецизирају инструкциони сет, ABI и коришћење FPU јединице, обезбеђујући да генерисан код буде исправан за циљну архитектуру.

Следе детаљнији описи сваке фазе компилационог процеса, са примерима команди у GNU алатима. Приказана је постепена надоградња од најједноставнијих ка сложенијим позивима, уз анализу шта свака додатна опција доноси у односу на претходни корак. Сви примери су дати за ARM Cortex-M4 *bare-metal* окружење коришћењем алатке arm-none-eabi-gcc.

* 1. Препроцесирање
     1. Улога препроцесора и резултујући код

**Препроцесирање** је прва фаза компилационог ланца, у којој се извршава *C препроцесор*. Овај алат обрађује директиве из изворног кода које почињу знаком #. Конкретно, препроцесор: уклапа садржаје укључених заглавља на места #include директива, проширује макрое дефинисане директивама #define, и условно уклања или укључује делове кода на основу #ifdef и сродних услова. Резултат ове фазе је **препроцесирани изворни код** – типично смештен у датотеку са екстензијом .i (за C) или .ii (за C++). Препроцесирани фајл садржи чист C код без иједне препроцесорске директиве, али са већ уметнутим садржајима свих хедер фајлова и проширеним макроима. Овако "очишћен" код представља конзистентан улаз за наредну фазу компилације.

* + 1. Основни пример позива препроцесора

Најједноставнији пример покретања препроцесирања користећи GCC јесте позив са опцијом -E, која означава "само препроцесирај". На пример, уколико имамо изворни фајл main.c, основни позив би био:

arm-none-eabi-gcc -E main.c -o main.i

Објашњење основних елемената ове команде:

* **-E** – наредба GCC-у да изврши *само препроцесирање* и заустави се након те фазе (не наставља на компилацију у машински код).
* **main.c** – улазни изворни C фајл који се препроцесуира.
* **-o main.i** – задаје назив излазне датотеке. Овде ће сав препроцесирани код бити уписан.

Након извршења, добија се датотека **main.i**. Она садржи чист C код: сав код из свих *#include* хедер фајлова биће уметнут унутар *main.i*, сви макрои из *#define* директива биће замењени одговарајућим текстом, а ниједна препроцесорска директива више није присутна. Ова .i датотека представља улаз за компилацију у ужем смислу.

* + 1. Проширени позив са укључивањем путања и макроа

У реалним пројектима, препроцесирање ретко када користи подразумеване путање и подешавања. Обично је потребно навести додатне опције, као што су путање до заглавља и дефинисање одређених макроа, да би препроцесор имао приступ свим потребним декларацијама. Следи један сложенији пример типичан за *embedded* пројекат (нпр. у оквиру Infineon ModusToolbox окружења):

arm-none-eabi-gcc -E -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=softfp \

-mfpu=fpv4-sp-d16 -Og -Wall -isystem C:/path/to/gcc/arm-none-eabi/include \

-Ibsps/TARGET\_APP\_KIT\_T2G-B-E\_LITE -I../mtb\_shared/cmsis/release-v5.8.2/Core/Include \

-D CYT2BL5CAS main.c -o main.i

У овој продуженој наредби уведене су следеће компоненте:

* **Опције за архитектуру**: -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 прецизирају да се код генерише за Cortex-M4 језгро, са *Thumb* сетом инструкција и коришћењем FPv4-SP-D16 јединице са софтверским ABI-jem за покретни зарез. Ове опције осигуравају да препроцесор (и наредне фазе) знају циљну архитектуру и подесе одговарајуће дефиниције (нпр. кроз заглавља специфична за Cortex-M4).
* **Опције оптимизације и упозорења**: -Og значи оптимизација прилагођена дебаговању (умерена оптимизација која не омета поступак отклањања грешака), док -Wall укључује сва важнија компајлерска *упозорења*. Иако ове опције директно не мењају резултат препроцесора, оне су део конзистентног скупа опција које ће се пренети и на касније фазе, обезбеђујући доследне услове превођења.
* **Путање до заглавља**: опције -I и -isystem наводе додатне директоријуме са хедер фајловима. У примеру, -Ibsps/TARGET\_APP\_KIT\_T2G-B-E\_LITE и -I../mtb\_shared/cmsis/.../Include додају пројектне путање (Board Support Package, CMSIS) у којима се налазе неопходни хедери. Опција -isystem <path> укључује системске путање (нпр. до gcc библиотечких хедера) и третира их као системске (што може утицати на ниво упозорења).
* **Дефинисање макроа**: опција -D CYT2BL5CAS дефинише макро CYT2BL5CAS (једнако као да је у коду присутна линија #define CYT2BL5CAS). Укључене су и друге -D опције (попут -DCOMPONENT\_CM4 у другим контекстима) ради условне компилације – оне омогућавају да одређени делови кода буду укључени или изостављени у зависности од циљне плоче, микроконтролера, или конфигурације.
* **Излаз**: на крају, -o main.i означава да се резултат препроцесирања снима у main.i. Ова датотека ће садржати комплетан C код са свим укљученим заглављима и активираним макроима.

Помоћу ове команде, препроцесор обавља ширу интеграцију: учитава све потребне путеве до заглавља, активира релевантне макрое за условну компилацију, и припрема излазни .i фајл спреман за следећу фазу.

* + 1. Значај препроцесирања у *embedded* пројекту – аналитички осврт

У оквиру једног сложеног *embedded* пројекта, попут софтвера за Cortex-M4 микроконтролер, препроцесор игра критичну улогу у повезивању различитих софтверских слојева. Конкретно, у ModusToolbox пројекту за развојни комплет KIT\_T2G-B-E\_LITE, препроцесирање обезбеђује да наредне фазе компилације добију конзистентан и потпун извор, тако што спаја следеће компоненте у једну целину:

1. **CMSIS дефиниције** – преко укључених хедер датотека као што је *core\_cm4.h*, препроцесор обезбеђује унификован приступ регистрима и специјалним функцијама Cortex-M4 језгра. CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard) поставља стандарде који омогућавају да се софтвер лакше преноси између различитих произвођача микроконтролера.
2. **HAL библиотеке** – укључивањем HAL (Hardware Abstraction Layer) заглавља, нпр. *cyhal\_timer.h* и повезаних .c имплементација, код добија апстракцију периферија. То значи да исти C код може да ради на више варијанти хардвера, јер HAL слој брине о разликама у регистрима и контролерима периферија.
3. **BSP слој** – преко Board Support Package компоненти, нпр. *cybsp.h* и *cybsp.c*, дефинише се иницијализација система специфична за дату плочу и микроконтролер. BSP обухвата ствари као што су постављање такта, пинова, меморијских региона, подешавање векторске табеле, итд.

Препроцесор стога гради мост између високог нивоа изворног кода (нпр. *main.c* који садржи логку програма) и хардверски специфичних подешавања. Он обезбеђује да су све потребне декларације и дефиниције присутне пре него што започне превођење самог кода. Тако наредне фазе (компилација, асемблирање) добијају **конзистентан и комплетан изворни код**, где су сви међузависни делови већ решени у препроцесору.

* 1. Компилација (превођење C кода у асемблер)
     1. Улога фазе компилације и излазни асемблерски код

У фази **компилације** (у ужем смислу те речи) GCC преводи препроцесирани C код у *асемблерски код* за циљну процесорску архитектуру. Другим речима, конструкције и изрази високог нивоа у C језику транслирају се у секвенцу асемблерских инструкција које остварују исту функционалност. На пример, петља, услов или позив функције у C-у биће мапирани у одговарајуће ARM Cortex-M4 инструкције (попут MOV, LDR, BL итд.). Излаз компилације је читљив текстуални фајл са екстензијом .s, који садржи асемблерски програм.

Компилација укључује и низ оптимизација које компајлер спроводи како би генерисани код био што ефикаснији у погледу брзине извршавања и/или величине. Ниво и тип оптимизација зависе од задатих опција (нпр. -O0 без оптимизације, -O2 агресивна оптимизација, -Og оптимизација погодна за дебаговање, итд.). Такође, ако је укључена подршка за дебаг (-g флаг), компилација у .s фајл ће укључити и информације потребне за дебагер (симболичка имена, линије кода, итд., које ће касније бити смештене у објектном фајлу).

У наставку је приказана **градација примера компилације** – од најједноставнијег позива (без икаквих специјалних опција) до индустријског нивоа позива са бројним параметрима. Пратићемо шта се додавањем сваке групе опција добија и како то утиче на излазни асемблерски код.

* + 1. Најједноставнији пример превођења у асемблер

Прво посматрамо минималан пример компилације, где преводимо претходно добијени препроцесирани код у асемблер, без навођења икаквих додатних опција осим оних нужних. Претпоставимо да већ имамо main.i (резултат препроцесирања). Основни позив GCC компајлера да произведе .s из .i је:

arm-none-eabi-gcc -S main.i -o main.s

Објашњење опција и резултата:

* **-S** – преведи C код у асемблер (заустави се након генерисања .s фајла). Ова опција каже компајлеру да не иде до машинског кода у овој фази, већ да излаз треба да буде асемблерски извор.
* **main.i** – улазна датотека, препроцесирани C код (може се уместо тога навести и .c фајл; GCC ће интерно прво обавити препроцесирање, па компилацију).
* **-o main.s** – назив излазног асемблерског фајла.

Резултат ове команде је датотека **main.s** која садржи асемблерске инструкције. Уколико нисмо навели специфичну архитектуру, GCC ће употребити неке подразумеване вредности (често дефолтну ARM архитектуру). Такав .s би био исправан асемблерски код, али можда не оптималан или потпуно усклађен са одређеним језгром микроконтролера. На овом нивоу, секције кода (нпр. .text) би биле подразумеване, без посебних атрибута.

* + 1. Додавање архитектурских опција (умерено сложен пример)

Следећи корак је да прецизирамо циљну архитектуру како би асемблерски код тачно одговарао жељеном микроконтролеру (нпр. Cortex-M4) и његовим могућностима. Додајемо најважније *параметре за архитектуру*: тип процесора, сет инструкција (Thumb или ARM), тип ABI-ja за покретни зарез и евентуално модел FPU јединице. На пример:

arm-none-eabi-gcc -S -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=softfp \

-mfpu=fpv4-sp-d16 main.c -o main.s

У односу на претходни основни позив, овде смо укључили следеће опције за архитектуру циљног процесора:

* **-mcpu=cortex-m4** – циљна CPU архитектура је Cortex-M4 језгро. Ово осигурава да компајлер генерише инструкције које постоје на M4 и да оптимизује код за ту микро-архитектуру.
* **-mthumb** – користи *Thumb* сет инструкција (који је доминантан на Cortex-M серији, уместо пуне 32-битне ARM инструкционе конфигурације). Без ове опције, компајлер би могао генерисати ARM инструкције које Cortex-M4 не подржава, јер Cortex-M4 извршава искључиво Thumb-2 код.
* **-mfloat-abi=softfp** и **-mfpu=fpv4-sp-d16** – ове опције дефинишу употребу јединице за покретни зарез. Cortex-M4 може имати уграђен *Floating Point Unit* (FPU) за операције са покретним зарезом. Опција -mfpu=fpv4-sp-d16 означава FPU који подржава 32-битне (single precision) операције са 16 регистара (FPv4-SP), док -mfloat-abi=softfp наводи да се у бинарном интерфејсу користи "софтверски" ABI за FPU (процесор ће користити FPU инструкције, али ће позивни интерфејс бити компатибилан са кодом који нема FPU - параметри се прослеђују преко стека/регистара као да FPU не постоји, чиме се задржава компатибилност).

У овом примеру, улаз смо поново навели као main.c уместо main.i – GCC ће сам обавити препроцесирање main.c пре компилације у асемблерски код, јер опција -S не искључује претходне фазе, већ само зауставља након генерисања .s. Добијени фајл **main.s** сада је прецизно прилагођен архитектури ARM Cortex-M4 са Thumb-2 инструкцијама и FPv4-SP-D16 јединицом за покретни зарез. Другим речима, свака инструкција у .s датотеци биће легитимна за Cortex-M4 и у складу са очекивањима за тај микроконтролер, што је предуслов да касније асемблер успешно преведе тај код у машинске инструкције.

* + 1. Опције за оптимизацију, дебаг и секционисање кода (средње сложен пример)

Када је основна архитектура подешена, следећи ниво сложености је укључивање опција за оптимизацију кода, генерисање дебаг информација, као и организацију излазног кода у посебне секције ради ефикаснијег руковања меморијом. Додајемо неколико важних флагова:

arm-none-eabi-gcc -S -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 \

-Og -g -Wall -ffunction-sections -fdata-sections \

main.c -o main.s

Нове опције уведене у овом позиву:

* **-Og** – оптимизација која је намењена дебаговању. GCC овим флагом покушава да балансирa између оптимизације перформанси и очувања структуре кода ради лакшег дебаговања. Код генерисан са -Og ће радити прилично ефикасно, али ће и даље кореспондирати директно са изворним линијама, што помаже при извршавању линију по линију у дебагеру.
* **-g** – укључује дебаг информације у генерисани код. То значи да ће .s садржати податке о томе којој изворној .c линији припада свака инструкција, као и имена променљивих, функција и сл. Ове информације ће бити уграђене у објектни фајл и ELF, што омогућава дебагеру (нпр. GDB) да повеже машински код са изворним кодом.
* **-Wall** – омогућава приказ "свих" важних упозорења (*All warnings*). Иако ова опција сама по себи не утиче на асемблерски излаз, добра је пракса укључити је да би се током компилације указало на потенцијалне проблеме у коду (нпр. неиницијализоване променљиве, неупотребљене параметре, имплицитне конверзије типова итд.).
* **-ffunction-sections** и **-fdata-sections** – ове две опције инструишу компајлер да стави сваку функцију и сваки глобални податак у засебну секцију у асемблерском излазу. Конкретно, свака функција ће бити у својој .text.<func\_name> секцији у .s фајлу, а сваки глобални или статички податак у својој .data.<var\_name> или .bss.<var\_name> секцији (зависно од тога да ли је иницијализован). Ово изгледа као унутрашњи детаљ, али је изузетно корисно касније приликом линковања: омогућава линку да елиминише неупотребљене функције и податке (функционалност званa *garbage collection of sections*, активира се помоћу линкер опције --gc-sections). Дакле, -ffunction-sections -fdata-sections припрема терен да се величина финалне бинарне слике смањи уклањањем „мртвог кода” који нигде није позван или искоришћен.

Резултат позива са овим додатним опцијама је асемблерски код main.s који у себи носи дебаг симболе, а свака функција и глобална променљива су издвојене у своје секције. Ово чини излазни .s фајл обимнијим и детаљнијим (због додатних секцијских директива и симболичких информација), али уз бројне предности: могућност покретања у дебагеру са прегледом изворног кода, бољу анализу приликом линковања и могућност да се неукључене секције касније избаце из финалне слике.

* + 1. Додавање путања до заглавља и условних макроа (комплекснији пример)

Да бисмо компилацију приближили реалним условима *embedded* пројекта, у овом кораку укључујемо опције за додатне include путање и макро дефиниције, слично као код препроцесирања. Замислимо да желимо да компајлирамо main.c који зависи од одређених заглавља у пројекту и да условно укључује код на основу макроа (нпр. за различите компоненте или периферије). Команда може изгледати овако:

arm-none-eabi-gcc -S -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 \

-Og -g -Wall -ffunction-sections -fdata-sections \

-I ../mtb\_shared/cmsis/release-v5.8.2/Core/Include \

-I bsps/TARGET\_APP\_KIT\_T2G-B-E\_LITE \

-D CYT2BL5CAS -D COMPONENT\_CM4 \

main.c -o main.s

Нове ствари у овом позиву:

* Додате су **путање до заглавља** специфичних за пројекат: две путање задате са -I заставицама (једна до CMSIS језгра, друга до BSP директоријума за одређену плочу). Сада компилација има приступ свим потребним декларацијама (нпр. регистарским дефиницијама, прототиповима функција драјвера и сл.) које нису у стандардним системским локацијама.
* Додати су **макрои** специфични за циљну плочу/микроконтролер: у примеру, -D CYT2BL5CAS и -D COMPONENT\_CM4. Они могу утицати на то који ће се делови кода из заглавља и .c фајлова укључити. На пример, код може имати услове #ifdef CYT2BL5CAS да би укључио одређена подешавања само за тај микроконтролер, или #ifdef COMPONENT\_CM4 да би одвојио код који се компајлира за Cortex-M4 језгро у SoC-овима са више језгара.

Овај ниво команде је типичан за практичан *embedded* пројекат: сада већ укључујемо *CMSIS* и *BSP* заглавља, и дефинишемо макрое специфичне за платформу, тако да компајлер има *пуну слику* пројекта. Излаз main.s генерисан овом командом садржаће, поред раније поменутих информација, и све позиве функција и референце на променљиве из додатних библиотека (нпр. HAL) са исправним именима, јер су захваљујући -I путањама пронађене одговарајуће декларације.

* + 1. Комплетан build позив – индустријски сценарио (најсложенији облик)

На крају, долазимо до најсложенијег облика позива компајлера, какав се налази у реалним build системима велике компаније или отвореног кода. Овде укључујемо све опције које су у пракси потребне да би превођење било успешно интегрисано у окружење пројекта. Пример такве *целовите* команде (апсолутне путање скраћене ради прегледности):

arm-none-eabi-gcc -S -mcpu=cortex-m4 --specs=nano.specs -Og \

-mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 -mthumb -ffunction-sections -fdata-sections \

-ffat-lto-objects -g -Wall -pipe -MMD -MP -MF main.d -MT main.o \

-isystem C:/.../arm-none-eabi/11.3.1/include \

-I bsps/TARGET\_APP\_KIT\_T2G-B-E\_LITE -I ../mtb\_shared/cmsis/release-v5.8.2/Core/Include \

... (остале -I и -D опције) ... \

-o main.s main.i

Ова команда је репрезент типичног излаза build система генерисаног од алата као што је CMake или пројектни менаџери. Карактеристично, садржи:

* **Мноштво -I и -D опција**: све потребне путање до заглавља (за BSP, HAL, PDL, CMSIS, итд.) и макро дефиниције за условну компилацију свих модула. У пројектима са више зависности, број ових опција може бити велик, како би се компајлеру предочиле све локације хедер фајлова и све неопходне конфигурационе константе.
* **Спецификације runtime-а**: --specs=nano.specs означава да се линковање/компајлирање ради са *Newlib-nano* C стандардном библиотеком (која је лакша и мања, намењена микроконтролерима). Ово је важно за финално линковање, али се наводи већ у компилационој фази како би компајлер знао да циља на скуп библиотечких функција оптимизованих за embedded.
* **LTO подршка**: опција -ffat-lto-objects укључује *Link-Time Optimization* метаподатке у објектне фајлове. Ово значи да ће се касније, приликом линковања, моћи радити глобалне оптимизације преко граница фајлова. -ffat-lto-objects конкретно чува и нормалан објектни код и LTO биткод у .o датотеци, за случај да је linker без LTO подршке.
* **Опције за праћење зависности**: -MMD -MP -MF main.d -MT main.o су флагови који се тичу генерисања *dependency* фајлова за Makefile. Они инструишу компајлер да, поред .s излаза, генерише и .d датотеку (овде main.d) са списком свих укључених хедер фајлова које main.c непосредно или посредно користи. Ово је корисно да build систем зна када да поново компајлира main.c – ако се измени неки хедер наведен у main.d, main.o ће бити реконструисан. Опција -pipe нема утицаја на резултат већ само утиче на метод комуникације између фаза (кроз pipeline уместо привремених фајлова, ради бржег извршења).
* **Редослед аргумената**: Приметимо да је у овом примеру излаз (-o main.s) наведен непосредно пре улазног фајла main.i. Пошто је наведена .i датотека као улаз, то значи да је препроцесирање већ обављено (можда коришћењем опције -save-temps или раније ручно), а овде се експлицитно компајлира тај препроцесирани код. Уколико би се навео main.c уместо main.i, GCC би сам покренуо препроцесор. Обе варијанте су важеће, али коришћење .i директно је ретко осим у дубокој анализи; обично се наводи .c и GCC одради све међукораке аутоматски.

Овакав позив представља *пун индустријски сценарио*: прецизно је дефинисан цео toolchain, укључене су све релевантне путање до библиотека, активиране су све потребне оптимизације и поставке за генерисање додатних артефаката (попут .d dependency фајлова). Резултујући main.s биће потпуно конзистентан са остатком пројекта, спреман за асемблирање у објектни фајл.

**Резиме градације (компилација C→ASM):** На основу наведених примера, можемо истакнути еволуцију GCC позива за фазу компилације и шта је у ком кораку додато:

1. **Минимално:** gcc -S main.c -o main.s – основна генерација асемблерског кода из C извора (подразумевана архитектура, без посебних опција).
2. **Архитектура:** додавање -mcpu, -mthumb, -mfloat-abi, -mfpu опција – циљање конкретног процесора (нпр. Cortex-M4) и његовог инструкционог сета/FPU.
3. **Дебаг и оптимизација:** додавање -Og, -g, -Wall, -ffunction-sections, -fdata-sections – омогућава лакше отклањање грешака и припрему за елиминацију неупотребљених секција.
4. **Embedded специфичности:** додавање -I путања и -D макроа – укључивање свих потребних заглавља (CMSIS, HAL, BSP) и конфигурационих дефиниција за конкретан хардвер.
5. **Индустријско окружење:** веома дугачке команде са свим путањама, макроима, специјалним спецификацијама (--specs), LTO и dependency опцијама – какве генеришу аутоматизовани build системи у пракси, за потпуно поновљиву и контролисану компилацију.
   1. Асемблирање (превођење асемблерског кода у објектни модул)
      1. Улога асемблера и објектни фајл (.o)

Када је асемблерски код генерисан (један или више .s фајлова), следећа фаза је **асемблирање**. Асемблер (нпр. arm-none-eabi-as, који се може позвати и кроз gcc -c опцију) преводи асемблерски извор у бинарни облик – релокативни *објектни фајл*. Објектни фајлови имају екстензију .o и обично су у ELF формату или сличном формату објектних модула. Они садрже машински код (бинарне инструкције) за дати модул, али још увек нису самостални извршни програм. Наиме, у .o фајлу симболи који представљају адресе функција или података из других модула остају нерешени – то су *референце* које ће бити повезане у следећој фази (линковању). Такође, .o фајл задржава табеле релокација (које кажу линкеру где треба уписати конкретне адресе касније), симболичке информације о функцијама и променљивим, и секцијске информације (нпр. одвојене секције за код, податке, итд.).

Другим речима, асемблер узима .s (који је текстуални опис инструкција и података) и емитује одговарајуће машинске инструкције и бинарне податке у .o, али оставља линкеру да "залепи" све .o модуле заједно и попуни коначне адресе. Ово омогућава да се један модул компајлира/асемблује независно од осталих.

У наставку поново демонстрирамо градацију позива за асемблерску фазу, пратећи сличан образац као за компилацију: од минималног позива ка све сложенијим, уз анализу додатих опција.

* + 1. Најједноставнији позив асемблера

Минимални корак је да узмемо генерисани асемблерски код и преведемо га у објектни фајл. На претпоставци да имамо main.s, основни позив изгледа:

arm-none-eabi-gcc -c main.s -o main.o

Овде:

* **-c** – каже GCC-у да изврши само компилацију/асемблирање до објектног фајла, али без линковања. То јест, зауставља се након генерисања .o из .s (или директно из .c, али у контексту већ имамо .s па ради као чист асемблер).
* **main.s** – улазни асемблерски извор.
* **-o main.o** – излаз је објектна датотека.

Ова команда позива интерни arm-none-eabi-as у оквиру GCC алатке, који транслира инструкције из main.s у одговарајући машински код и смешта га у main.o. Међутим, ако не специфицирамо архитектуру, асемблер ће претпоставити неке подразумеване вредности (нпр. ARM архитектура без FPU-а). За демонстрацију једноставног примера, main.o ће бити произведен – али ако код у main.s користи специфичне Cortex-M4 инструкције, асемблер без одговарајућих параметара може приговорити (или чак погрешно протумачити инструкције). Дакле, овај минимални позив је исувише генеричан за реалну употребу на Cortex-M, али служи да прикаже суштину: трансформацију из .s у .o фајл.

* + 1. Спецификација архитектуре при асемблирању

Да би објектни фајл био исправан за конкретан микроконтролер, практично увек морамо при асемблирању навести исте оне опције за циљну архитектуру које смо користили и приликом компилације у .s. Ако смо, на пример, у асемблерском коду користили Cortex-M4 инструкције, морамо то рећи асемблеру. Дакле, проширујемо команду додавањем истих флагова -mcpu, -mthumb, -mfloat-abi, -mfpu:

arm-none-eabi-gcc -c -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=softfp \

-mfpu=fpv4-sp-d16 main.s -o main.o

Ново у односу на претходни позив:

* Наведене су опције за архитектуру: **-mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16**, исто као у секцији 4.2.3. Сада асемблер тачно зна да парсира и генерише код за Cortex-M4 и његову FPU јединицу. Ако main.s садржи, рецимо, инструкцију VMUL.F32 (множење бројевa са покретним зарезом), асемблер без -mfpu=fpv4-sp-d16 не би препознао ту инструкцију, док са овом опцијом хоће и знаће да је емитује као одговарајући opcode.
* Остали делови су исти: -c (assembling only), main.s као улаз и -o main.o као излаз.

Резултат је објектна датотека **main.o** која је сада тачно генерисана за ARM Cortex-M4 са FPv4-SP-D16. Сви машински кодови унутар main.o одговарају циљном процесору. Ова .o датотека и даље садржи нерешене симболе (ако их је било у коду, нпр. позив функције из другог модула), али је потпуно спремна за линковање у финални извршни програм.

* + 1. Укључивање оптимизационих и дебаг информација у објектни фајл

Иако главни посао асемблера није да "мисли" о оптимизацијама (то ради компајлер), можемо му проследити одређене опције које ће утицати на објектни фајл. Примера ради, ако желимо да задржимо дебаг симболе у .o (који су пренети из .s захваљујући опцији -g у претходној фази) или да осигурамо да су секције у .o подељене (због -ffunction-sections и -fdata-sections које смо раније користили), треба да користимо *исте те опције* и у фази асемблирања. Стога проширујемо команду:

arm-none-eabi-gcc -c -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 \

-Og -g -Wall -ffunction-sections -fdata-sections \

main.s -o main.o

Овде смо додали:

* **-Og -g -Wall** – ове опције су већ објашњене и њихов ефекат је углавном у фази компилације. Међутим, задржавање -g осигурава да ће дебаг информације које су можда у .s (коментари .file, .loc директиве итд.) бити укључене у финални .o. Опција -Wall нема директан утицај на асемблерски корак осим што би могла исписати упозорења ако примети нешто необично у .s коду.
* **-ffunction-sections -fdata-sections** – ове опције смо такође користили раније да поделимо код у секције. Важно је знати да су секције већ одређене у .s (путем директива .section које је компајлер тамо ставио). Асемблер ће те директиве свакако поштовати, али задржавање истих опција осигурава конзистентност и да се у случају компајлирања директно из C у .o (прескачући .s фазу) секције исправно формирају. У овом конкретном сценарију (асемблирање .s генерисаног од раније), -ffunction-sections -fdata-sections не уводе нове промене јер је .s већ конструисан са тим секцијама; ипак, добра је пракса наводити их и у овој фази ради јасноће и уједначености.

После извршавања ове команде, добијамо **main.o** у којем се налазе: машинске инструкције (секција .text подељена на потсекције по функцијама), подаци (секције .data/.bss можда такође подељене), симболичке табеле (са именима свих функција и глобалних променљивих које су дефинисане или референциране) и дебаг информације (ако је укључен -g). Овај објектни фајл је већи (због дебаг секција) али садржајно богатији и омогућиће линку касније да уклони неупотребљене делове и да се програм може дебаговати.

* + 1. Асемблер са додатним include путањама и макроима

У неким случајевима, асемблерски код .s може да користи *директиве сличне C препроцесору*. На пример, GNU асемблер (gas) допушта коришћење директиве .include за укључивање других фајлова, а такође може разумети и неке макро дефиниције (иако не на истом нивоу као C препроцесор). Из тог разлога, чак и у фази асемблирања, понекад је потребно навести путање до заглавља или дефинисати макрое, нарочито ако .s није у потпуности самосталан већ укључује друге фајлове (нпр. дефиниције регистара, константи и сл.).

Замислимо да main.s садржи линије попут .include "core\_cm4.h" (што значи да асемблер треба да учита тај хедер) или условне секције које зависе од неке константе. У том случају, команду за асемблирање проширујемо слично као код компилације:

arm-none-eabi-gcc -c -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 \

-Og -g -Wall -ffunction-sections -fdata-sections \

-I ../mtb\_shared/cmsis/release-v5.8.2/Core/Include \

-I bsps/TARGET\_APP\_KIT\_T2G-B-E\_LITE \

-D CYT2BL5CAS -D COMPONENT\_CM4 \

main.s -o main.o

Овде су додате исте оне путање до заглавља (-I) и макро дефиниције (-D) које су коришћене у претходним фазама. То осигурава да ако main.s директно укључује неки хедер (нпр. core\_cm4.h за регистарске дефиниције), асемблер може пронаћи тај фајл на задатој путањи. Такође, ако асемблерски код користи условне директиве (.if са неким константама), опције -D ће обезбедити да су те константе дефинисане.

Резултат је да ће **улазни .s фајл** бити асемблиран у main.o уз укључивање свих *CMSIS* дефиниција и макроа специфичних за плочу, баш као што је урађено током препроцесирања у C фази. Ова конзистентност је битна – све фазе користе исте дефиниције и исте хедере, како би финални програм био исправан.

* + 1. Индустријски позив асемблера (пуно build окружење)

Најсложенији облик командне линије за асемблерску фазу биће сличан најсложенијем примеру из компилације, јер ће build систем проследити већину истих опција и при асемблирању. У наставку је сажетак једног таквог позива (путање скраћене):

C:/path/arm-none-eabi-gcc -c \

-mcpu=cortex-m4 --specs=nano.specs -Og -mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 -mthumb \

-ffunction-sections -fdata-sections -ffat-lto-objects -g -Wall -pipe -MMD -MP -MF main.d -MT main.o \

-isystem C:/.../arm-none-eabi/11.3.1/include \

...(остале -isystem, -I и -D опције)... \

-o .../build/Debug/main.o main.s

У овој "пуноправној" команди видимо:

* **Све путање** (-I и -isystem) за BSP, HAL, PDL, CMSIS, исте као код фазе компилације.
* **Све макрое** (-D) за различите конфигурације.
* **Спецификацију runtime-a** --specs=nano.specs за коришћење мале C библиотеке.
* **LTO опције и праћење зависности** (-ffat-lto-objects -MMD -MP ...) – иако LTO и праћење зависности нису директно релевантни за асемблер, build систем их ставља у све командне линије ради једноставности, а GCC их углавном прослеђује где треба (LTO метаподаци ће бити убачени у .o, а .d датотека ће бити генерисана ако се асемблира директно из .c – у овом случају main.s је већ финалан, па dependency фајл није толико битан).
* **Пуну путању излазног фајла** (-o build/Debug/main.o) – у изградњи пројекта објектни фајлови се смештају у одређене директоријуме, па команда то директно наводи.
* **Улазни фајл** (main.s на крају) – који је у овом случају .s генерисан у ранијој фази.

Ова команда представља прави индустријски сценарио – у њој је садржано све што је потребно да се добије конзистентан објектни фајл у складу са читавим пројектом. Резултат, main.o, биће идентичан као и у претходном кораку, само произведен у контексту великог пројекта.

**Резиме градације (асемблирање ASM→OBJ):** Кораци кроз које смо прошли могу се сажети на следећи начин:

1. **Минимум:** gcc -c main.s -o main.o – основно асемблирање без навођења архитектуре (преводи .s у .o, али за конкретан Cortex-M можда неадекватно без додатних параметара).
2. **Архитектура:** додавање -mcpu, -mthumb, -mfpu – асемблер циља тачно одређени процесор (Cortex-M4, Thumb-2, FPv4-SP).
3. **Дебаг и секционисање:** додавање -Og, -g, -Wall, -ffunction-sections, -fdata-sections – задржавање дебаг симбола у .o и сегментација по функцијама и подацима ради касније оптимизације.
4. **Интеграција пројектних заглавља:** додавање -I и -D опција – обезбеђује да асемблер пронађе све укључене фајлове и примени условне секције, исто као компајлер.
5. **Пун build систем:** врло дугачка команда са свим путањама, макроима, спецификацијама и осталим опцијама – обично генерисана аутоматски, обезбеђује да је сваки објектни модул компатибилан и спреман за даље линковање.
   1. Линковање
      1. Улога линкера и повезивање објектних модула

**Линковање** је завршна фаза у генерисању извршног програма. Линкер (нпр. GNU ld, који се позива командом arm-none-eabi-gcc без -c опције) узима један или више објектних фајлова (\*.o) и спаја их у јединствену извршну датотеку. При томе може укључити и библиотеке (нпр. стандардну C библиотеку, или специфичне хардверске библиотеке) уколико програм користи функције дефинисане у њима. Главни задаци линкера су:

* **Разрешавање референци:** линкер повезује симболе из различитих .o модула. Ако функција у main.o позива функцију из uart.o, линкер ће у машинском коду заменити привремену референцу стварном адресом те функције из uart.o. Слично важи и за глобалне променљиве – све неопредељене референце морају бити попуњене правим адресама или вредностима.
* **Комбинација секција:** објектни фајлови имају секције (.text, .data, .bss, итд.). Линкер их све спаја у заједничке секције извршне датотеке и распоређује на одређене меморијске адресе. Резултат је типично ELF датотека која у себи носи информацију о томе где ће свака секција бити смештена у меморији када се програм учита.
* **Додавање runtime startup кода:** у системима са оперативним системом, линкер често аутоматски додаје иницијализациони код (нпр. *crt0* за C програме) који поставља окружење пре него што се позове main. У *bare-metal* окружењу за микроконтролере, стартап код (укључујући векторску табелу прекида и функцију Reset\_Handler) обично се обезбеђује као засебан објектни фајл (нпр. *startup.o* генерисан из *startup.s* асемблерског фајла) који се укључује у линковање. Линкер ће и њега повезати са осталим деловима програма.

Крајњи излаз линковања је **извршна бинарна датотека** – у нашем случају у ELF формату – у којој су све функције и подаци смештени на својим коначним меморијским адресама. Та датотека (program.elf, на пример) представља самосталан програм који се може учитати у Flash меморију микроконтролера и извршавати.

* + 1. Основни пример линковања једног модула

Најједноставнији могући сценарио линковања је када имамо само један објектни фајл (са свим кодом) који желимо да претворимо у извршну датотеку. Команда би изгледала овако:

arm-none-eabi-gcc main.o -o program.elf

Овде нема -c опције, чиме смо рекли GCC-у да након компилације/асемблирања (које у овом случају није ни потребно јер већ имамо .o) настави до линковања. Навели смо:

* **main.o** – улазни објектни модул за линкер. Подразумева се да main.o може садржати референце (нпр. позиве библиотечких функција printf, memcpy итд.). Ако су оне присутне, линкер ће аутоматски тражити у стандардној библиотеци њихове дефиниције (осим ако му се изричито каже да не линкује стандардну библиотеку).
* **-o program.elf** – назив излазне извршне датотеке у ELF формату.

Резултат је фајл **program.elf**. Уколико је main.o садржао само програмски код без зависности или са свим унутрашњим функцијама, program.elf би већ могао бити исправан извршни програм (за хост систем). Међутим, за микроконтролер, овај корак још увек није довољан – потребно је обезбедити да код буде смештен у одговарајућу меморију (Flash/RAM), што укључује коришћење линкерске скрипте. У овом базичном примеру, ако се изврши линковање без икаквих додатних параметара, користиће се **подразумевана linker скрипта** уграђена у GCC, која није прилагођена микроконтролеру. То значи да ће program.elf вероватно имати секцију .text мапирану на стандардну адресу за Linux (попут 0x08048000) или на подразумевани почетак меморије (попут 0x00000000), што не мора да одговара стварној физичкој адреси Flash меморије микроконтролера. Стога, иако је program.elf формално креиран, он не би био исправан за учитавање у микроконтролер без додатних корака.

**Објашњење:** Без експлицитног навођења linker скрипте, arm-none-eabi-ld (позван кроз gcc) ће применити подразумевана правила за распорeд секција. То укључује коришћење своје уграђене скрипте намењене *bare-metal* EABI окружењу, али та скрипта и даље претпоставља одређене стандардне вредности (нпр. да код почиње од адресе 0x00000000 или 0x08000000, али често са поставкама за симулацију). Уопштено, **сваки embedded пројекат мора имати прилагођену linker скрипту**, јер без ње нема начина да линкер зна стварни распоред меморије циљног система.

* + 1. Коришћење линкерске скрипте за меморијски распоред

Уобичајена пракса за микроконтролере је да се линкеру проследи прилагођена *линкерска скрипта* (обично екстензије .ld). Линкерска скрипта описује расположиве меморијске регионе (нпр. где се налази Flash, где RAM, колики су), као и правила како секције програма треба распоредити у те регионе. GCC-u се линкерска скрипта прослеђује опцијом -T <file>.

Минимална измена претходне команде, да би радила исправно у embedded окружењу, била би додавање -T linker.ld параметра са одговарајућом скриптом. Претпоставимо да имамо датотеку *linker.ld* која описује наш микроконтролер. Команда постаје:

arm-none-eabi-gcc main.o -T linker.ld -o program.elf

Ово је сада **прави минимални облик за embedded**: из објектног кода добијамо ELF који је распоређен према меморијским ограничењима микроконтролера. Линкер ће користити информације из *linker.ld* да одлучи на коју адресу ставља .text секцију (тј. бинарни код програма), где иде .data (иницијализовани подаци у RAM, са копијом у Flash), .bss (неиницијализовани подаци у RAM), стек, хип, и друге секције.

Да нагласимо значај: **Без линкерске скрипте, линковање за микроконтролер није исправно.** У embedded систему нема оперативног система који би накнадно распоређивао меморију, па је на програмеру/линкеру да од почетка зна тачне адресе. Зато сваки embedded пројекат мора имати или ручно написану или аутоматски генерисану линкерску скрипту. У случају да не користимо -T флег, линкер ће применити своју генеричку расподелу која скоро сигурно не одговара нашем уређају.

**Напомена:** Постоје одређени изузеци у смислу алата – неки власнички компајлери које развијају и одржавају конкретне компаније (попут Keil μVision који развија Arm или IAR који развија IAR Systems) имају графичке конфигурације меморије које у позадини креирају одговарајућу скрипту. У GCC свету, морамо експлицитно навести .ld датотеку, осим ако користимо готов BSP или *startup* код који већ укључује генерисану скрипту (нпр. Infineon ModusToolbox у својим пројектима испоручује спреман *linker.ld* за циљну плочу).

**Илустрација:** У наставку је једноставан пример минималне линкерске скрипте за Cortex-M4 микроконтролер са једним Flash и једним RAM меморијским простором. Ова скрипта дефинише меморијске регионе и распоређује главне секције програма у њих:

/\* Минимална линкер скрипта за Cortex-M4 \*/

ENTRY(Reset\_Handler) /\* Почетна рутина након ресета \*/

/\* Дефинисање доступне меморије \*/

MEMORY

{

FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 512K /\* Flash почиње на 0x08000000 \*/

RAM (rwx): ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K /\* RAM почиње на 0x20000000 \*/

}

/\* Распоред секција \*/

SECTIONS

{

/\* Програмски код (.text) иде у FLASH \*/

.text :

{

KEEP(\*(.isr\_vector)) /\* Vektorska tabla на почетку \*/

\*(.text\*) /\* Sav programski kod funkcija \*/

\*(.rodata\*) /\* Konstantni podaci \*/

\_etext = .; /\* Kraj .text sekcije \*/

} > FLASH

/\* Иницијализовани подаци (.data) – у RAM, али се иницијалне вредности чувају у FLASH-а \*/

.data : AT(\_etext)

{

\_sdata = .;

\*(.data\*)

\_edata = .;

} > RAM

/\* Неиницијализоване променљиве (.bss) – у RAM \*/

.bss :

{

\_sbss = .;

\*(.bss\*)

\*(COMMON)

\_ebss = .;

} > RAM

/\* Дефинишемо stack на крају RAM-a \*/

.\_user\_stack :

{

. = ALIGN(8);

\_estack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM);

} > RAM

}

У овој скрипти:

* У **MEMORY** блоку дефинисана су два региона: FLASH (атрибути *r* за читање, *x* за извршавање) који почиње на адреси 0x08000000 и величине је 512 KB, и RAM (атрибути *rwx*, читање/писање/извршавање, мада код се типично не извршава из RAM па *x* није критичан) који почиње на 0x20000000 и величине je 128 KB. Ове бројке би се прилагодиле конкретном микроконтролеру – у примеру одговарају типичној конфигурацији.
* У **SECTIONS** делу се налазе правила како секције из објектних фајлова скупити и распоредити:
  + **.text секција:** Овде се ставља сав програмски код и константни подаци у Flash. Прво се укључује секција \*(.isr\_vector) – ово је важно за Cortex-M: векторска табела прекида (која обично долази из *startup.o*) мора бити на почетку Flash-а. Директива KEEP() осигурава да се та секција не уклони чак и ако линкер ради *колекцију смећа (garbage collection)* некоришћених секција. Затим \*(.text\*) укључује све остале .text секције (код функција) из свих објектних фајлова, и \*(.rodata\*) све константе. На крају, поставља се симбол \_etext на крај .text секције (овај симбол може касније да користи startup код да зна где се завршавају константе у Flash-у). Цела .text секција је мапирана у FLASH меморијски регион.
  + **.data секција:** Овде се распоређују иницијализоване глобалне/статичке променљиве. Кључна је директива AT(\_etext), која каже да се почетак .data секције у Flash-у налази на адреси \_etext (одмах након краја .text). То значи да ће иницијалне вредности ових променљивих бити смештене у Flash непосредно иза кода, а сам садржај .data секције ће током извршавања бити пребачен у RAM (који је овде таргетиран са > RAM). Унутар блока, \_sdata и \_edata су симболи који обележавају почетак и крај .data у RAM-у. Сви сегменти података \*(.data\*) биће смештени између. Овај механизам омогућава да глобалне променљиве које имају иницијалне вредности буду учитане у RAM при старту програма (обично у Reset\_Handler рутини) копирањем из Flash-а.
  + **.bss секција:** Овде иду све неиницијализоване глобалне/статичке променљиве (симболички, оне су иницијализоване на нулу). Оне ће бити смештене у RAM (одмах иза .data). Симболи \_sbss и \_ebss означавају почетак и крај .bss секције, а \*(.bss\*) и \*(COMMON) укључују све варијабле које нису добиле експлицитну вредност (COMMON обухвата оне који су декларисани а нису дефинисани, типично). Ове променљиве ће такође у Reset\_Handler бити постављене на нулу (пошто у бинарној слици не заузимају место, већ се само резервише простор у RAM-у).
  + **Стек (stack):** Овде је дефинисана секција .\_user\_stack која само поставља симбол \_estack. Он се израчунава као ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM), што заправо даје крај RAM меморије (адресу након последњег бајта RAM-а). Cortex-M архитектура користи ту адресу као почетну вредност стека (SP регистра) – зато се често \_estack ставља као први елемент векторске таблице. Овде га дефинишемо ради потпуности. Ова секција се мапира у RAM, али сама не заузима простор (осим резервисања симбола) – зато је на почетку поравнање на 8 бајтова (ALIGN(8)) да би стек био усклађен на 8-бајтну границу, како архитектура захтева.
* Наредба **ENTRY(Reset\_Handler)** близу врха скрипте означава *улазну тачку* програма. Она каже линкеру да је симбол Reset\_Handler (који би требало да се налази у секцији .text на почетку, јер га startup.o дефинише) почетна адреса на коју ће програм скочити по ресету. У ELF фајлу, овај ENTRY се упише као ознака entry point-а програма.

Ова минимална скрипта је довољна да се изврши успешно линковање и добије ELF чији ће секцијски распоред одговарати микроконтролеру. Наравно, у реалним пројектима скрипта је комплекснија – додају се додатни меморијски региони (нпр. посебан Bootloader регион, различити RAM сегменти ако их има више), секције за *heap*, за *C++ static constructors/destructors* (иницијализација глобалних објеката), секције за меморијски мапиране периферије, и слично. Али суштински концепт је исти.

Из горње скрипте важно је запазити да смо јасно дефинисали где почиње Flash, где RAM, и како су критичне програмске секције распоређене. Без овога, линкер не би знао те информације, па би финална слика била нефункционална на правом хардверу.

* + 1. Постепена надоградња линкер командe (пример)

Слично као за претходне фазе, приказаћемо етапе побољшања линкер командне линије за један једноставан пројекат. Претпоставимо да имамо main.o и одговарајући startup.o (који садржи векторску табелу и Reset\_Handler функцију), јер је то минимум за један микроконтролерски програм. Полазимо од најједноставније команде и постепено додајемо елементе неопходне за потпуни embedded сценарио:

1. **Основно линковање једног модула:**

arm-none-eabi-gcc main.o -o main.elf

Ово генерише main.elf, али као што је објашњено, секције нису правилно распоређене за микроконтролер (користи се подразумевана скрипта). Такав ELF није спреман за флешовање.

1. **Додавање стартуп кода:**

У embedded окружењу неопходно је укључити и објектни модул који садржи *startup* код (пре свега векторску таблицу и почетну функцију). Дакле:

arm-none-eabi-gcc main.o startup.o -o main.elf

Сада main.elf садржи и главну апликацију и стартуп сегмент. Међутим, секције су *и даље* распоређене по подразумеваној логици, јер још нисмо задали сопствени распоред. Добијамо ELF који укључује векторску табелу и код програма, али вероватно све у погрешном делу меморије (нпр. векторска табела није на почетку стварног Flash-а, већ где је год подразумевана скрипта одредила).

1. **Навођење архитектурских опција при линковању:**

Иако линкер углавном само копира бинарне кодове из .o фајлова, опције попут -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 могу бити корисне и овде. Оне обезбеђују да линкер бира праве верзије runtime библиотека за дату архитектуру (нпр. може утицати на то коју варијанту libc повезује). Додајемо их:

arm-none-eabi-gcc main.o startup.o -mcpu=cortex-m4 -mthumb \

-mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 -o main.elf

Сада је генерисан ELF специфичан за ARM Cortex-M4 архитектуру, мада још немамо правилан меморијски мапинг. Овај корак осигурава да ће, ако се линкује било шта из стандардне библиотеке, бити узета варијанта оптимизована за Cortex-M4 (нпр. *nano.specs* libc за M4, ако је доступна).

1. **Додавање прилагођене линкерске скрипте:**

Критични корак – специфицирамо меморијски распоред помоћу наше скрипте:

arm-none-eabi-gcc main.o startup.o -mcpu=cortex-m4 -mthumb \

-mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 \

-T linker.ld -o main.elf

Са -T linker.ld, линкер распоређује секције тачно у складу са оним што смо дефинисали у *linker.ld*. Сада main.elf има .text, .data, .bss и друге секције постављене на исправне адресе у Flash и RAM. Векторска табела ће бити на почетку Flash-а, стек на крају RAM-а, итд. Ово је први потпуно исправан ELF за наш микроконтролер.

1. **Додавање опција за дебаг, оптимизацију и библиотеке:**

Уводимо опције које смо користили и у претходним фазама, као и спецификацију коришћења оптимизоване C библиотеке. На пример:

arm-none-eabi-gcc main.o startup.o -mcpu=cortex-m4 --specs=nano.specs -Og \

-mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 -mthumb -Wall -g \

-T linker.ld -o main.elf

Новине:

* **-Wall** и **-g**: укључују упозорења и дебаг симболе у финалном ELF-у (симболи су већ били у .o, овде се само преносе).
* **-Og**: мада је оптимизација примарно битна у фази компилације, навођење нивоа оптимизације и при линку сигнализира конзистентност (у случају LTO, линкер би могао да зна како да оптимизује преко модула).
* **--specs=nano.specs**: врло значајно – ово каже линкеру да користи *Newlib-nano* библиотеку уместо пуне Newlib. Newlib-nano је верзија C стандардне библиотеке намењена за микроконтролере, знатно мања по величини. Са овом опцијом, ако програм користи функције попут printf, линкер ће их повезати из *libc\_nano.a* уместо стандардног *libc.a*. Резултујући ELF је компатибилан са Newlib-nano, што штеди меморију.

1. **Индустријски облик линковања (са Map фајлом и оптимизацијом секција):**

Последњи корак укључује неке напредне линкер опције преко префикса -Wl, (којим се прослеђују аргументи директно линкеру). Додаћемо генерисање *map* датотеке и укључити опцију уклањања некоришћених секција:

arm-none-eabi-gcc main.o startup.o -mcpu=cortex-m4 --specs=nano.specs -Og \

-mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16 -mthumb -Wall -g \

-T linker.ld -Wl,-Map=main.map,--gc-sections \

-o main.elf

Нове ставке овде:

* **-Wl,-Map=main.map** – прослеђује линкеру опцију да генерише *map* датотеку са именом *main.map*. Map датотека садржи детаљан распоред свих секција и симбола унутар финалног ELF-а (које адресе су додељене свакој функцији, колико бајтова заузимају секције, који симболи су у којој секцији, итд.). Ово је изузетно корисно за анализу употребе меморије и проверу да ли је неки код правилно смештен.
* **--gc-sections** – (скраћено од *garbage collect sections*) каже линкеру да избаци све секције које нису референциране. Ово ради у комбинацији са -ffunction-sections -fdata-sections које смо користили у фази компилације: свака функција је у засебној секцији, па ако не постоји референца на ту функцију (ниједна друга функција je не позива, и није наведена као entry или у векторској таблици), линкер ће ту секцију прогласити неповезаном и одстранити је из финалне слике. Резултат је мањи бинарни код, јер се нпр. из библиотека укључују само стварно коришћене функције, остале отпадају.

У овом облику, имамо потпуну контролу и увид у процес линковања. main.elf је финална извршна слика, main.map садржи људски читљив извештај о распореду меморије, а --gc-sections осигурава да ништа сувишно није укључено.

Након ове серије корака, можемо рећи да смо постепено изградили команду од најпростије до високо конфигурисане, каква се користи у професионалним окружењима.

**Резиме градације (линковање):** Етапе развоја линкер командне линије и њихов значај су:

1. **Минимум:** gcc main.o -o main.elf – линкује један модул, али без меморијске мапе (неупотребљиво директно на MCU без модификација).
2. **Стартуп модул:** додавање startup.o – укључивање основног startup кода (векторска табела и Reset\_Handler) што је потребно за *embedded* програм.
3. **Архитектура:** додавање -mcpu, -mthumb, -mfpu – обезбеђивање да линкер бира исправне библиотеке и поставке за Cortex-M (иако сама машинска код мапа долази из .o фајлова).
4. **Линкер скрипта:** додавање -T linker.ld – исправан распоред секција у меморији, коначно чини ELF валидним за микроконтролер.
5. **Дебаг и runtime:** додавање -Og -g -Wall --specs=nano.specs – укључивање дебаг информација, оптимизације, и коришћење оптимизоване runtime библиотеке за embedded (Newlib-nano).
6. **Напредне линкер опције:** додавање -Wl,-Map,...,--gc-sections – индустријски сценарио: генерисање map датотеке за анализу и аутоматско избацивање некоришћеног кода ради минимизације величине.
   1. Интеграција фаза компилације у оквиру GCC алатке

У пракси, већина описаних корака обавља се аутоматски и транспарентно за корисника, путем једне наредбе за gcc. GCC је пројектован тако да интерно **аутоматски позива препроцесор, компајлер, асемблер и линкер** у исправном редоследу. На пример, један једини позив:

arm-none-eabi-gcc -O2 -mcpu=cortex-m7 -o program.elf main.c uart.c startup.s -T linker.ld

ће обавити све фазе – препроцесирање оба изворна .c фајла, њихову компилацију у асемблер, асемблирање у објектне модуле, као и линковање заједно са startup.s (претходно асемблованим) – и произвести коначну датотеку **program.elf**. Корисник дакле не мора ручно да креира .i, .s и .o датотеке; они се праве привремено и бришу се по успешном завршетку процеса.

Ипак, важно је разумети постојање ових међукорака и знати како изгледају, јер комплексни *embedded* системи често захтевају увид у сваки од њих. GCC пружа опције попут **-save-temps** које омогућавају да се сачувају привремени резултати – препроцесирани код (*.i) и асемблерски код (*.s) – тако да могу бити прегледани или анализирани након компилације. Ово је корисно када се сумња на проблем у некој фази (нпр. да ли је препроцесор укључио све што треба, или да ли компајлер генерише очекиване асемблерске инструкције).

Треба имати на уму и да GCC документација експлицитно описује ове четири фазе компилације и одговарајуће суфиксе датотека које настају. Поред тога, постоје и помоћни излази – на пример, *listing* фајл са измешаним C и асемблерским кодом може се добити опцијом -Wa,-adhln (assembler listing), али то је само додатни артефакт за преглед, не и улаз ни излаз за наредну фазу.

Коначно, вреди нагласити још једном важност линкерске скрипте у интегрисаном процесу. Док на *host* системима линковање може проћи без посебне скрипте (ослањајући се на стандардне поставке оперативног система), у *embedded* случају **извршна датотека неће бити исправна без тачних информација о меморији**. Зато је део командне линије који се односи на линкер (-T linker.ld, опције -Wl,...) подједнако битан као и опције компајлера. Структура и садржај линкерске скрипте директно утичу на валидност добијене бинарне слике програма и морају бити прилагођени циљном хардверу (пример смо видели у одељку 4.4.3).

У summary, **GCC интегрише све фазе** тако да је кориснику на располагању једноставан интерфејс (једна наредба за компилацију целог програма), али знање о томе шта се дешава "иза сцене" омогућава дебаговање на нивоу међуфаза и прилагођавање процеса посебним потребама пројекта. На пример, опције које смо демонстрирали (-E, -S, -c, -o, -I, -D, -Wall, -g, -O, -T итд.) могу се комбиновано користити да би се по потреби нека фаза извршила одвојено или с прилагођеним параметрима, чиме се добија флексибилност у развојном процесу.

1. Формати резултујућих датотека

Финална фаза процеса превођења C програма за микроконтролер подразумева добијање извршне датотеке у формату који омогућава даљу анализу, тестирање и програмирање циљног уређаја. У овој етапи, сви објектни модули и библиотеке, претходно спојени током линковања, организовани су у јединствену бинарну слику чија је структура дефинисана изабраним форматом. Избор формата резултујуће датотеке није произвољан – он зависи од карактеристика циљне архитектуре, доступних алата за програмирање (programmers/debuggers), као и од захтева процеса производње и одржавања уграђеног система. У пракси, у области embedded програмирања, најчешће се користе ELF (Executable and Linkable Format) као интермедијарни и вишенаменски формат, те његове конверзије у једноставније, „чисте“ формате погодне за флешовање, као што су Intel HEX, RAW бинарни (.bin) и Motorola S-Record (S19). Сваки од ових формата има специфичну намену, структуру и предности у одређеним сценаријима – од задржавања симболичких и дебаг информација, до минималистичког представљања података за директно уписивање у меморију. Разумевање њихових карактеристика и међусобних разлика представља предуслов за правилно интегрисање компилационог процеса са поступцима програмирања микроконтролера у реалним системима.

* 1. ELF формат

По завршеном линковању, добија се извршна датотека, најчешће у **ELF формату** (Executable and Linkable Format). ELF је стандардни бинарни формат који се користи на Unix/Linux системима за извршне датотеке, објектне модуле, па чак и библиотеке. Он је прихваћен и код cross-компајлера за микроконтролере јер је флексибилан и независан од архитектуре – подржава различите процесоре, ендијаност и величине адресног простора. За потребе embedded програмирања, ELF садржи све потребне информације о програму: машински код сегментиран у секције (.text, .data, .bss, итд.), али и симболичке табеле, таблице релокација, програмска заглавља са описом сегмената за извршавање, и опционе дебаг информације. ELF формат подржава двоструку анализу: према табели секција (*section header table*), која описује структуру изворног кода и симболе, или према табели сегмената (*program header table*), која описује начин учитавања у меморију при извршавању. У контексту микроконтролера, важнији је распоред секција, јер сегменти одговарају меморијским регијама у које ће секције бити смештене (Flash, RAM).

Иако ELF датотека садржи извршни код, она се обично **не програмира директно** у микроконтролер. Разлог је што ELF носи и метаподатке (нпр. симболе, одређене секције које нису потребне за сам рад програма) и није у формату који типични програмабилни хардвер очекује. Зато се из ELF-а изводе *чисти бинарни формати* погодни за флешовање. Најчешће се срећу три таква формата у embedded свету: **Intel HEX**, **RAW BIN** (сиров бинарни фајл), и **Motorola S-Record (S19)** формат.

* 1. Intel HEX формат

Intel HEX формат је текстуални формат у ASCII нотацији који представља садржај меморије у хексадецималном облику. Датотека се састоји од више линија, где свака линија представља један *рекорд* са одређеним бројем бајтова, њиховом адресом у меморији и контролном сумом. Конкретно, свака линија почиње двотачком, затим следи бајт бројача (колико бајтова података та линија носи), па 16-битна почетна адреса, бајт типа записа (нпр. 00 за податке, 01 за крај датотеке, 04 за проширену адресу код већих адресних простора итд.), затим сами подаци (парови хекс цифара), и на крају једна контролна сума за проверу тачности. Овај формат је веома погодан јер је читљив и садржи адресе – нпр. ако програм није континуиран у меморији, HEX фајл може имати "рупе" у адресама између линија. Програматори (alati за флешовање) читају HEX датотеку линију по линију и уписују бајтове на наведене адресе у флеш меморију микроконтролера. Intel HEX је историјски настао 1970-их за потребе учитавања програма са папирне траке у Intel MCS systems, али је и данас широко коришћен због једноставности и поузданости провере (свака линија носи своју контролну суму). Генерисање HEX фајла се обично ради алатом **objcopy**, о чему ће бити речи касније.

* 1. RAW бинарни формат (.bin)

RAW бинарни формат (.bin) је најједноставнији могући формат – низ бајтова идентичан бајтовима који треба да се упишу у меморију, без икакве додатне структуре или информација. Сирови бинарни фајл представља *меморијски дамп* програма, обично тачно оних секција које се налазе у непрекидном опсегу адреса. При конверзији ELF-а у .bin, одбацују се сви симболи, заглавља и вишак информација, и добија се само секвенца бајтова која одговара садржају флеша (и евентуално других меморија ако се спајају у један фајл). GNU objcopy алат омогућава ову конверзију: на пример команда

arm-none-eabi-objcopy -O binary program.elf program.bin

узима ELF и ствара .bin фајл. Према документацији, када се objcopy користи за генерисање raw binary датотеке, он ефективно производи меморијски дамп укупног садржаја ELF-а – од најнижег до највишег адресног бајта садржаног у ELF-у – одбацујући све симболе и релокације. Битно је напоменути да .bin не носи информацију о томе на коју адресу ти бајтови треба да се упишу; претпоставља се подразумевани почетак (нпр. код већине микроконтролера почетак флеша је или 0x00000000 или нека позната базна адреса). Због тога, .bin формат се углавном користи када се читава слика програма ставља на почетак флеш меморије. Ако је потребно флешовати програм који не почиње од 0 или ако програм обухвата више одвојених меморијских области, Intel HEX је погоднији, јер носи адресе.

У пракси, многи произвођачи алата и IDE-ови (нпр. KEIL uVision, IAR EWARM, GCC toolchain) омогућавају генерисање HEX или BIN датотека из ELF-а. Неки *debugger*-и и *програматори* могу чак директно учитати ELF (користећи информације из ELF заглавља о сегментима за учитавање). Ипак, имајући у виду да HEX и BIN представљају стандард у размену фирмвер слика (нпр. HEX за надоградњу софтвера у сервису, или BIN за брзо учитавање преко bootloader-а), важно је разумети њихову структуру и разлике.

* 1. Motorola S-Record формат (S19)

Поред Intel HEX-а, чест је и **Motorola S-Record (S19)** формат – сличан ASCII хекс запису линија. Alati **objcopy** са опцијом **-O srec** може генерисати S-Record фајл. Разлика је углавном у синтакси линија (S-Record линије почињу са 'S' и имају мало другачију организацију адресних поља). Пошто је у питању алтернативни формат, нећемо детаљно разматрати његову структуру, али вреди споменути да алат **srec\_cat** (део SRecord пакета) може манипулисати и HEX и S19 фајловима.

1. Практична анализа GNU binutils алата за обраду објектних и бинарних датотека

У развоју софтвера за микроконтролере, посебно у сложеним *embedded* пројектима, неопходно је добро познавање алата за испитивање, анализу и конверзију објектних и извршних датотека. GNU компилациони ланац, поред самог компајлера (*gcc*), обухвата и пакет алата познат као **GNU *binutils*** (*GNU Binary Utilities*), који омогућавају увид у садржај ELF датотека, конверзију у различите формате, дисасемблирање машинског кода, мерење меморијске потрошње, анализу симбола и низ других активности кључних за развој у *bare-metal* окружењима.

Формално, појам „GNU *binutils алати*“ означава целину свих корисничких програма из овог пакета, међу којима су најважнији: **objcopy**, **readelf**, **nm**, **size**, **objdump**, али и други попут **as** (GNU асемблер) и **ld** (GNU линкер). Сви они се дистрибуирају у оквиру истог пакета, независно од архитектуре, али приликом крос-компајлирања морају бити специјализовани за конкретну мету (*target*).

**GNU *binutils* у крос-компајлерским окружењима**

При развоју *firmware*-а за ARM Cortex-M микроконтролере (као у овом раду, са примером CYT2BL5CAS из Infineon TRAVEO™ T2G-B-E породице), програмер ради на хост систему заснованом на x86 архитектури (нпр. Windows или Linux), док је извршни код намењен ARM процесору. У таквом сценарију користи се **крос-компајлер** (*cross-compiler*), који генерише машински код за архитектуру различиту од хост архитектуре.

GNU *binutils* алати у том контексту увек носе префикс који указује на архитектуру мете. На пример:

* **arm-none-eabi-objcopy**, **arm-none-eabi-readelf**, **arm-none-eabi-objdump** – за ARM Cortex-M (без оперативног система, *embedded application binary interface*),
* **aarch64-none-linux-gnu-objcopy** – за ARM Cortex-A са Linux окружењем,
* **riscv64-unknown-elf-objcopy** – за RISC-V архитектуру без ОС-а,
* **mipsel-none-elf-objcopy** – за MIPS,
* **powerpc-eabi-objcopy** – за PowerPC.

Овај префикс је интегрални део назива сваког алата, што гарантује да је компајлиран са подршком за специфичну *target* архитектуру. Уколико би програмер користио „обичан“ **objcopy** (без префикса) на хост систему, алат би очекивао објектне датотеке за x86 архитектуру и не би исправно функционисао при обради ARM ELF датотека. Због тога је у embedded развоју пресудно увек користити ARM-специфичне варијанте са префиксом **arm-none-eabi-**.

**Практичне импликације**

У анализи која следи (поглавља 6.1–6.6 овог рада) користе се искључиво GNU *binutils* алати са ARM префиксом, инсталирани као део **arm-none-eabi** *toolchain*-а. То је посебно важно јер:

1. **Исправност резултата** – само алати компајлирани за ARM ELF формате могу коректно тумачити, дисасемблирати и конвертовати датотеке настале GCC ARM превођењем.
2. **Униформност развоја** – целокупан компилациони ланац (gcc, ld, as, objcopy, objdump итд.) мора бити усаглашен и доследно коришћен у истој ARM-none-eabi варијанти.
3. **Преносивост и транспарентност** – GNU алати имају идентичну синтаксу и начин рада на свим платформама, па се стекнута знања могу применити на различитим архитектурама уз минималне измене.
   1. arm-none-eabi-objcopy: креирање HEX, BIN и S19 датотека

Алат **objcopy** представља део GNU *binutils* пакета и служи за копирање, модификацију и конверзију формата објектних датотека. У embedded развоју његова основна намена је да из ELF датотеке, која настаје као резултат компилације и линковања, генерише излазне формате погодне за програмирање микроконтролера, као што су **Intel HEX (.hex)**, **RAW бинарни (.bin)** или **Motorola S-Record (.s19)**.

Поред конверзије формата, **objcopy** омогућава и низ додатних операција над бинарним датотекама: уклањање табела симбола, издвајање или спајање појединих секција, премештање секција у друге меморијске области, или додавање пуњења (*padding*) како би се датотека прилагодила захтевима меморијске мапе.

* + 1. ARM-специфична варијанта алата

Кључна разлика постоји између „генеричког“ **objcopy** и варијанте **arm-none-eabi-objcopy**:

1. **arm-none-eabi-objcopy**

* представља ARM-специфичну верзију алата која се дистрибуира у оквиру *arm-none-eabi* GCC *toolchain*-а;
* подразумевано подржава ARM ELF формате (*elf32-littlearm*, *bare-metal*, *EABI*);
* може директно и без додатних параметара обрадити ELF датотеку генерисану компајлером *arm-none-eabi-gcc*.
* пример употребе:
* arm-none-eabi-objcopy -O binary program.elf program.bin

1. **Генерички objcopy** (нпр. из MSYS2 MinGW окружења)

* компајлиран је за x86\_64-pc-mingw32 и није подразумевано свестан ARM ELF формата;
* приликом покушаја конверзије може пријавити грешку типа *file format not recognized* или произвести неисправан излаз;
* да би исправно функционисао, морају се експлицитно навести улазни и излазни формати, на пример:
* objcopy -I elf32-littlearm -O binary program.elf program.bin

С обзиром на то да овај рад обрађује ARM Cortex-M архитектуру, у пракси је неопходно користити ARM-специфичну варијанту **arm-none-eabi-objcopy**.

* + 1. Основне могућности алата

Неке од најважнијих функција **arm-none-eabi-objcopy** алата могу се систематизовати на следећи начин:

1. **Конверзија ELF у Intel HEX формат:**

arm-none-eabi-objcopy -O ihex program.elf program.hex

1. **Конверзија ELF у RAW бинарни формат:**

arm-none-eabi-objcopy -O binary program.elf program.bin

1. **Конверзија ELF у Motorola S-Record (S19):**

arm-none-eabi-objcopy -O srec program.elf program.s19

1. **Издвајање појединачне секције (нпр. .text):**

arm-none-eabi-objcopy -j .text -O binary program.elf text.bin

1. **Искључивање табеле симбола:**

arm-none-eabi-objcopy --strip-symbols program.elf program\_stripped.elf

1. **Уклањање свих симбола ради минимизације величине:**

arm-none-eabi-objcopy --strip-symbols=symbols.txt program.elf program\_stripped.elf

1. **Преименовање или спајање секција:**

arm-none-eabi-objcopy --rename-section .data=.mydata program.elf program\_mod.elf

1. **Додавање пуњења празнина (padding):**

arm-none-eabi-objcopy --pad-to 0x20000 --gap-fill 0xFF program.elf padded.bin

1. **Конверзија између различитих ELF формата (нпр. 32/64-бит, endian):**

arm-none-eabi-objcopy -O elf32-littlearm program.elf program32.elf

* + 1. Практичне напомене

При конверзији у RAW бинарни формат (.bin) неопходно је бити опрезан. Уколико ELF датотека садржи „празнине“ у меморијској мапи (нпр. секције које нису континуалне), **objcopy** ће приликом генерисања .bin датотеке ове празнине попунити нулама, чиме добијени бинарни фајл може бити знатно већи од стварне величине корисног кода. Ово понашање проистиче из чињенице да .bin представља континуални дамп меморије од најниже до највише адресе у ELF-у.

* 1. arm-none-eabi-readelf: испитивање интерне структуре ELF фајлова

Алат **readelf** је специјализовани део GNU *binutils* пакета намењен анализи ELF датотека (*Executable and Linkable Format*). За разлику од алата као што је **objdump**, који се углавном користи за дисасемблирање и приказ машинских инструкција, **readelf** пружа структурисан и свеобухватан увид у унутрашњу организацију ELF формата. Он омогућава приказ ELF заглавља, програмских и секцијских табела, симбола, релокација, динамичких информација и дебаг података. Управо због тога, **readelf** је кључан у embedded развоју, јер омогућава да се теоријски меморијски распоред из линкерске скрипте упореди са стварним излазом компајлера и линкера.

* + 1. Преглед ELF заглавља и секција

Основна сврха алата је да прикаже садржај ELF заглавља и секција. На пример, команда:

arm-none-eabi-readelf -h program.elf

приказује опште ELF заглавље, у коме су наведени тип датотеке (нпр. EXEC – извршна), архитектура (ARM), ендијаност (little-endian), улазна тачка програма, као и офсети на којима почињу програмске и секцијске табеле. На овај начин програмер добија увид у најосновније карактеристике бинарне датотеке и може да потврди да ли је генерисана у складу са очекиваним архитектурским параметрима.

Са друге стране, опција -S омогућава приказ секцијске табеле, односно списка свих секција у ELF-у. Ту се могу видети имена (.text, .data, .bss, .rodata, итд.), њихове величине, виртуелне адресе у меморији, као и позиције унутар самог фајла. Ови подаци су од посебног значаја у embedded контексту, јер директно показују како је код распоређен у Flash меморији и где се налазе иницијализовани и неиницијализовани подаци у RAM-у.

* + 1. Симболи и програмски сегменти

Једна од најчешћих примена алата је приказ табеле симбола. Команда:

arm-none-eabi-readelf -s program.elf

изводи листу свих симбола у програму – од функција и глобалних променљивих до интерних системских симбола које користи компајлер и линкер. На тај начин се, на пример, лако може пронаћи адреса функције main, што је честа провера исправности изграђене апликације.

Поред секција и симбола, **readelf** омогућава и приказ програмских заглавља (-l опција), у којима су описани сегменти који се заиста учитавају у меморију. Ово је суштинска разлика између секција и сегмената: док секције представљају логичке целине унутар ELF-а (нпр. код, подаци, константе), сегменти дефинишу шта ће оперативни систем или, у случају *bare-metal* система, стартап код микроконтролера заиста пребацити у RAM или Flash током извршавања.

* + 1. Релокације, динамичке информације и дебаг подаци

Иако се у embedded систему најчешће користи статичко линковање, **readelf** омогућава и преглед релокационих записа (-r) и динамичких информација (-d). Ови подаци нису увек присутни у *bare-metal* окружењима, али су од великог значаја у системима који користе динамичке библиотеке. Поред тога, **readelf** може да прикаже садржај дебаг секција у DWARF формату (-w опције), што је важно за дубинско отклањање грешака и праћење симболичких информација током дебаговања.

* + 1. Примена у анализи меморијског распореда

У контексту анализе линкерске скрипте, најкориснија функција је управо приказ секција (-S), јер она омогућава директно поређење дефинисаног распореда у скрипти и стварно изграђене бинарне слике. На пример, излаз команде може показати да је:

* .text секција величине 0x1000 бајтова смештена у Flash на адреси 0x10000000,
* .data секција величине 0x100 бајтова распоређена у RAM-у на адреси 0x08040000, али са иницијалним вредностима које се чувају у Flash-у (LMA),
* .bss секција обухвата 0x200 бајтова у RAM-у и иницијализује се на нулу током стартапа.

Ови подаци се морају у потпуности поклопити са дефиницијом у линкерској скрипти, јер било какво одступање може довести до неочекиваног понашања микроконтролера.

* + 1. Практични примери

Примери употребе који илуструју најчешће примене у embedded развоју су:

* провера архитектуре и улазне тачке:

arm-none-eabi-readelf -h program.elf

* анализа секција ради провере усаглашености са линкер скриптом:

arm-none-eabi-readelf -S program.elf

* тражење адресе функције main:

arm-none-eabi-readelf -s program.elf | grep main

* приказ сегмената за учитавање у RAM/Flash:

arm-none-eabi-readelf -l program.elf

* приказ садржаја константних података у секцији .rodata:

arm-none-eabi-readelf -x .rodata program.elf

* 1. arm-none-eabi-nm: преглед симбола у бинарним датотекама

Алат **nm** из GNU *binutils* пакета служи за анализу симбола унутар објектних и извршних датотека. У контексту *embedded* развоја, овај алат има посебан значај јер омогућава програмеру да стекне детаљан увид у распоред функција, глобалних променљивих и других симболичких ентитета које компајлер и линкер генеришу током изградње пројекта.

У свакодневној пракси **arm-none-eabi-nm** се користи како би се проверило:

* где је функција или променљива смештена у меморији,
* да ли је неки симбол правилно разрешен након линковања,
* да ли је стек (*stack*) дефинисан на очекиваној адреси,
* и да ли постоје недефинисани или преклопљени симболи који могу изазвати проблеме у извршавању.
  + 1. Приказ симбола и њихова класификација

Када се покрене у основној форми, команда:

arm-none-eabi-nm program.elf

исписује листу симбола у три колоне: адресу симбола, тип симбола (ознаку једним словом) и његово име. Ознака типа омогућава да се одмах уочи природа симбола:

* **T** означава функцију у сегменту извршног кода (.text),
* **D** иницијализовани податак у секцији .data,
* **B** неиницијализовани податак у секцији .bss,
* **R** податак у секцији само за читање (.rodata),
* **U** недефинисани симбол (који није разрешен приликом линковања),
* **W** слаби симбол (*weak*), који може бити замењен јачом дефиницијом.

Ова класификација је од велике помоћи при верификацији исправности линкерске скрипте: ако је, на пример, функција означена словом **T**, њена адреса мора бити у Flash опсегу; ако је променљива у **.bss** или **.data**, адреса мора припадати RAM региону.

* + 1. Практична вредност у анализи меморијског распореда

У системима без оперативног система програмер има директну контролу над целокупним меморијским простором, па алат **nm** служи као поуздана метода за проверу да ли се распоред симбола заиста поклапа са оним што је дефинисано у линкерској скрипти.

На пример:

* глобалне променљиве које треба да буду у RAM-у морају се појавити са ознаком **B** или **D**, уз адресу унутар RAM опсега (нпр. 0x08020000 – 0x0807FFFF);
* функције морају бити у Flash-у, означене словом **T** и смештене у опсег од 0x10000000 па навише;
* симбол **\_estack**, који представља врх стека, мора се појавити са тачном адресом краја RAM-а, што је кључна провера исправности linker.ld датотеке.

Ако се након финалног линковања појаве **U** (undefined) симболи, то указује на грешке у систему – или недостајуће библиотеке, или функције које нису реализоване.

* + 1. Напредне опције за дубљу анализу

Иако је основни излаз често довољан, **nm** нуди и неколико напредних могућности:

* симболи се подразумевано сортирају по имену, али се опцијом -n могу приказати по адреси, што омогућава увид у редослед смештаја функција и података у меморији;
* коришћењем опције -S уз сваки симбол се приказује и његова величина, што олакшава анализу меморијске потрошње појединачних функција или променљивих;
* уз опцију --defined-only могуће је излистати искључиво дефинисане симболе, чиме се елиминише „шум“ који уносе недефинисани симболи.

Ови механизми омогућавају прецизнију контролу и ефикаснију проверу интегритета пројекта.

* + 1. Примери употребе у embedded контексту

Да би се илустровала практична примена, могу се навести следеће ситуације:

* **Провера адресе функције main:**

arm-none-eabi-nm program.elf | grep main

* **Анализа меморијског распореда:**

arm-none-eabi-nm -n program.elf

Овим се добија списак свих симбола у редоследу по меморијским адресама, што је корисно за проверу да ли је распоред у Flash-у и RAM-у доследан.

* **Верификација стека:**

arm-none-eabi-nm program.elf | grep \_estack

Овим се осигурава да је врх стека дефинисан у складу са MEMORY регијом у linker.ld.

* **Претрага недефинисаних симбола:**

arm-none-eabi-nm program.elf | grep " U "

Ако се било који такав симбол појави, неопходно је анализирати да ли недостаје библиотека или имплементација функције.

* 1. arm-none-eabi-size: анализа меморијске потрошње по секцијама

Алат **arm-none-eabi-size** представља једно од најједноставнијих, али и најкориснијих средстава у GNU *binutils* пакету када је потребно брзо проценити меморијску потрошњу програма. Његова основна сврха није дубинска анализа ELF структуре, већ пружање јасног резимеа о томе колико простора поједине кључне секције заузимају у меморији микроконтролера. Управо због тога он је често први алат који се користи након успешног линковања – као тренутна потврда да програм заиста „стаје“ у расположиви Flash и RAM.

* + 1. Основни принцип рада

Позивом:

arm-none-eabi-size program.elf

корисник добија табеларни приказ величина секција у ELF датотеци. Уобичајени излаз садржи шест колона:

* **text** – простор који заузима извршни код заједно са константним подацима (.text + .rodata), смештеним у Flash меморији,
* **data** – иницијализовани подаци (.data) који ће бити смештени у RAM, али који истовремено заузимају и место у Flash-у, јер тамо морају бити сачуване њихове почетне вредности,
* **bss** – неиницијализовани подаци (.bss), који ће приликом стартапа бити алоцирани у RAM-у и постављени на нулу,
* **dec** – укупан збир величина (у децималном формату),
* **hex** – исти тај збир, али у хексадекадном облику,
* **filename** – име ELF датотеке над којом је анализа извршена.

Пример излаза:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| text | data | bss | dec | hex | filename |
| 429444 | 688 | 4112 | 434244 | 6a044 | program.elf |

Из овог податка се одмах може закључити да код и константни подаци заузимају око **429 kB Flash-а**, иницијализовани подаци **688 бајтова RAM-а** (уз исту количину у Flash-у за њихово иницијално стање), док неиницијализовани подаци захтевају **4112 бајтова RAM-а**. Ово представља збирну слику меморијског „отиска“ програма и основу за процену да ли он може бити успешно смештен у циљни микроконтролер.

* + 1. Аналитички значај података

Резултат који даје **size** није само бројчани извештај, већ и средство за проверу исправности целокупног система. Уколико, на пример, вредност у колони **bss** знатно превазилази расположиви RAM, програм неће бити извршив и то се мора отклонити редукцијом статичких структура или оптимизацијом кода. Са друге стране, величина секције **data** одмах указује на то колико RAM-а ће бити заузето одмах по старту, а истовремено показује колико Flash меморије мора бити резервисано за иницијалне вредности.

Оваква анализа је од посебне важности код система као што је Infineon CYT2BL5CAS, који располаже са **4 MB Flash** и **320 KB RAM-а**. Поређењем излаза алата са овим граничним вредностима може се проценити:

* колико простора остаје за **heap** и **stack**,
* да ли програм заузима превише меморије у односу на доступне ресурсе,
* да ли је потребна оптимизација кода или корекција линкерске скрипте.
  + 1. Напредне могућности

Иако је најчешће довољан основни приказ, **arm-none-eabi-size** нуди и додатне опције које омогућавају детаљнију анализу:

* опција **-A** или **--format=SysV** приказује величине свих секција појединачно (нпр. .vectors, .rodata, .heap, кориснички дефинисане секције), чиме се добија прецизнија слика о томе који делови кода или података заузимају највише меморије,
* опција **--common** укључује и *common* симболе – глобалне променљиве које нису иницијализоване, али нису ни смештене у класичну .bss секцију,
* опција **--totals** даје збирне вредности када се истовремено анализира више ELF датотека, што је корисно у пројектима са више извршних модула.
  + 1. Практична примена у embedded развоју

У пракси, алат **arm-none-eabi-size** често се користи у последњем кораку процеса изградње као део аутоматизованог извештаја (нпр. у *Makefile*-у или у CI/CD окружењу). На тај начин се програмеру одмах сигнализира ако је нека од секција прешла расположиви капацитет меморије.

У комбинацији са анализом коју дају алати као што су **readelf** или **nm**, добија се потпуна слика:

* **readelf** пружа распоред секција и њихове адресе,
* **nm** омогућава увиде у појединачне симболе и функције,
* **size** резимира укупан меморијски утицај.

Ова три алата заједно представљају основно средство сваког embedded инжењера за проверу да ли изграђени *firmware* задовољава ограничења циљног хардвера.

* 1. arm-none-eabi-objdump: дубинска анализа ELF структуре

Алат **objdump** представља најмоћнији и најсвестранији инструмент GNU *binutils* пакета за анализу бинарних датотека. Његова специфичност огледа се у томе што омогућава увид у све слојеве ELF извршног фајла: од метаподатака и секција, преко симболичких таблица, па све до дисасемблирања машинског кода у људски читљив асемблер. За разлику од алата као што су **readelf** или **nm**, који пружају структурне или симболичке информације, **objdump** комбинује оба приступа и омогућава непосредан увид у то како је компајлер превео изворни C код у конкретне ARM инструкције. Управо због тога овај алат је незаменљив у фазама дебаговања и оптимизације кода на ниском нивоу.

* + 1. Дисасемблирање машинског кода

Најзначајнија функционалност алата **objdump** јесте дисасемблирање, односно превођење бинарних инструкција у асемблерски листинг. Наредба:

arm-none-eabi-objdump -d -M reg-names-std program.elf

изводи детаљан листинг свих секција које садрже код (нпр. *.text*, *.init*). Опција -M reg-names-std осигурава да се регистри приказују стандардним Cortex-M именима (r0, r1, sp, lr), што повећава читљивост.

Овакав излаз има двоструку вредност: прво, програмер добија могућност да упореди изворни C код са генерисаним инструкцијама и процени ефикасност компајлера; друго, омогућава се тражење потенцијалних аномалија или неефикасних секвенци које могу утицати на перформансе или потрошњу енергије. На пример, уколико GCC није препознао могућност оптимизације петље, програмер може уочити сувишне инструкције и одлучити се за другачију организацију кода.

* + 1. Хексадецимални приказ садржаја

Поред дисасемблирања, **objdump** омогућава и директан увид у сирове бинарне податке ELF секција. Командом:

arm-none-eabi-objdump -s program.elf

приказује се садржај свих секција у хексадецималном и ASCII формату. Ова функција је корисна када је потребно испитати структуре података у меморији, као што су векторска табела прекида, lookup таблице или иницијализовани низови. За разлику од дисасемблирања, овде се добија „чиста“ репрезентација бајтова, што је неопходно у случајевима када се проверавају тачне вредности података уписаних у меморију.

* + 1. Табела симбола и метаподаци ELF датотеке

Алат такође може да прикаже табелу симбола, коришћењем опције -t. Овај излаз је функционално сличан резултату алата **nm**, али је интегрисан са осталим информацијама које пружа **objdump**. Симболи се приказују сортирани по секцијама, уз своје атрибуте и адресе, што олакшава идентификацију функција и променљивих унутар конкретних меморијских региона.

За свеобухватни преглед користи се опција -x, која изводи комплетан приказ ELF заглавља, програмских сегмената, секција и симбола. Иако је овај излаз веома обиман и мање прегледан од специјализованих алата као што су **readelf** или **nm**, његова предност је у томе што на једном месту пружа целокупну слику о извршном фајлу. То је нарочито значајно када је потребно анализирати усаглашеност линкерске скрипте и стварно изграђене бинарне слике.

* + 1. Напредне могућности

**Objdump** поседује и низ додатних функција које га чине погодним за сложене анализе:

* опција -d -l омогућава дисасемблирање уз приказ изворних C линија кода (ако ELF садржи debug информације),
* -D дисасемблира целокупан фајл, укључујући делове који нису у стандардним секцијама кода,
* --start-address и --stop-address ограничавају приказ на задати адресни опсег,
* опција -C врши деманглирање C++ симбола, чинећи их читљивим у изворном облику,
* опција -g омогућава преглед одељака са debug информацијама, што је значајно за отклањање грешака.
  + 1. Практична примена у embedded контексту

У развоју за ARM Cortex-M микроконтролере, алат **arm-none-eabi-objdump** има незаменљиву улогу у неколико критичних сегмената:

* **верификација меморијског распореда** – програмер може проверити да ли су поједине функције или табеле смештене у тачно предвиђене регионе (Flash или RAM),
* **анализа ефикасности кода** – увиди у генерисане инструкције омогућавају процену да ли компајлер користи оптималне инструкцијске секвенце,
* **дијагностика на ниском нивоу** – при грешкама као што су неисправно иницијализован стек, погрешне адресе векторске табеле или извршавање неочекиваних инструкција, дисасемблирање представља најпоузданији начин за разумевање стварног понашања програма,
* **идентификација „тешких“ функција** – анализом величине и дужине инструкцијских секвенци могу се уочити функције које заузимају непропорционално много меморије или циклуса извршавања.
  1. Комплементарна употреба GNU алата у embedded развоју

Наведени GNU алати представљају незаобилазан део практичног развојног циклуса у embedded окружењима. Иако се уобичајено посматрају као пратећи инструменти компајлера и линкера, њихова права вредност огледа се у могућности да програмеру омогуће **директан увид у интерну структуру резултујућих датотека**, као и у верификацију да је програм правилно смештен у меморију микроконтролера.

Алати се међусобно допуњују:

* **arm-none-eabi-objcopy** служи за трансформацију ELF датотеке у крајње формате употребљиве за програмирање (Intel HEX, бинарни .bin, Motorola S-Record). На тај начин се обезбеђује компатибилност са програматорима и bootloader механизмима.
* **arm-none-eabi-readelf** омогућава да се испита тачан распоред секција и сегмената у ELF-у, чиме се потврђује да је линкерска скрипта коректно одредила позиције критичних делова програма (нпр. .text у флешу, .data у RAM-у).
* **arm-none-eabi-nm** пружа преглед и класификацију симбола, што је од кључног значаја за дијагностику проблемa са глобалним променљивимa, стеком или неповезаним функцијама.
* **arm-none-eabi-size** резимира укупно заузеће меморије по секцијама, дајући програмеру јасну слику о томе да ли програм стаје у расположиви Flash и RAM, и колико простора остаје за динамичке структуре података.
* **arm-none-eabi-objdump** омогућава дисасемблирање и дубинску анализу машинских инструкција, што је од непроцењиве важности при дебаговању и оптимизацији кода на нивоу асемблера.

У пракси, комплементарна употреба ових алата може изгледати овако:

1. Након успешног линковања, програмер прво покреће **arm-none-eabi-size program.elf** да би брзо проценио да ли програм одговара расположивим ресурсима микроконтролера.
2. Уколико постоји сумња у исправност секција, нарочито .data и .bss, користи се **arm-none-eabi-readelf -S program.elf** ради детаљног увида у адресе и величине.
3. У случају дебаговања глобалних променљивих или провере симбола дефинисаних у линкер скрипти (попут \_estack), примењује се **arm-none-eabi-nm program.elf**.
4. За анализу извршног кода и проверу генерисаних инструкција, посебно код функција критичних по перформансе, користи се **arm-none-eabi-objdump -d -M reg-names-std program.elf**.
5. На крају, приликом припреме финалне датотеке за програмирање у меморију микроконтролера, ELF се уз помоћ **arm-none-eabi-objcopy** конвертује у .hex или .bin формат, у складу са потребама програматора или bootloader-а.

Ови кораци показују да су GNU binutils алати не само помоћна средства већ и **неопходан продужетак компајлера и линкера** у embedded развоју. Они програмеру пружају увид „испод хаубе“, односно у све фазе након превођења C кода, чиме се омогућава потпуна контрола над меморијским распоредом и извршним кодом. На тај начин, њихова употреба није само практична, већ и суштинска за обезбеђивање поузданости и предвидљивости система у реалним условима рада.

1. Линкерска скрипта

Линкерска скрипта или линкер директива (LD фајл – linker.ld) је суштински део embedded пројекта – она одређује начин распоређивања секција програма у физичку меморију микроконтролера током линковања. Она повезује свет C кода са конкретним Flash/RAM адресним простором хардвера, обезбеђујући да сваки део извршног кода и података буде на предвиђеној адреси у меморији. У примеру пројекта за микроконтролер CYT2BL5CAS (Infineon Traveo II, KIT\_T2G-B-E\_LITE), линкерска скрипта је класичног обрасца за Cortex-M систем са четири језгра (четворојезгарни систем). Састоји се из три дела: (1) почетне глобалне директиве и дефиниција симбола, (2) секције MEMORY са описом расположивих меморијских регија (Flash, RAM, специјални Flash сегменти), и (3) секције SECTIONS која прописује смештај сваке програмске секције (.text, .data, .bss, стек, хип и др.) у одговарајуће меморијске регије. У наставку се систематски анализира свака компонента ове скрипте.

* 1. Пример линкер скрипте за GNU C компајлер

Линкерска скрипта започиње глобалним поставкама излазног формата и библиотека, затим дефинише кључне параметре (нпр. величину стека) као симболичке константе, а потом описује расположиве меморијске регије система. На основу тога, у блоку SECTIONS врши се расподела преведених програмских секција у одговарајуће меморијске регионе. У нашем примеру, скрипта најпре одређује да ће резултујући извршни фајл бити ELF за 32-битни ARM у little-endian формату, а као улазну тачку програма поставља рутину за ресет (симбол Reset\_Handler). Потом се задају константе за величине меморијских резерви (нпр. STACK\_SIZE) и израчунавају изведени адресни параметри. Блок MEMORY именује главне регије: интерну Flash меморију (за програмски код) и интерну SRAM (за податке и стек), уз додатне специјалне сегменте (supervisory flash за кључеве, eFuse и сл.). Коначно, у блоку SECTIONS прецизира се распоред ELF секција: векторска табела прекида и извршни код смештени су у Flash, иницијализовани подаци (.data) су предвиђени у RAM (али са копијом иницијалних вредности у Flash-у), неиницијализовани подаци (.bss) такође у RAM (без заузимања места у Flash-у), док су стек и хип секције позициониране на крају RAM меморије. На овај начин се остварује статичко меморијско мапирање целог програма, које је основа за правилно покретање и рад микроконтролера у *bare-metal* окружењу.

OUTPUT\_FORMAT ("elf32-littlearm", "elf32-bigarm", "elf32-littlearm")

SEARCH\_DIR(.)

GROUP(-lgcc -lc -lnosys)

ENTRY(Reset\_Handler)

/\* The size of the stack section at the end of CM0+ SRAM \*/

STACK\_SIZE = 0x1000;

/\* Additions MLGH to incorporate the SROM Sram requirement \*/

sram\_start\_reserve = 0;

sram\_private\_for\_srom = 0x00000800; /\* Private SRAM for SROM (e.g. API processing). Reserved at the beginning \*/

cm0plus\_sram\_reserve = 0x00020000; /\* cm0 sram size \*/

cm0plus\_code\_flash\_reserve = 0x00080000; /\* cm0 flash size \*/

sram\_base\_address = 0x08000000;

code\_flash\_base\_address = 0x10000000;

code\_flash\_total\_size = 0x00080000;

\_base\_SRAM\_CM0P = sram\_base\_address + sram\_start\_reserve + sram\_private\_for\_srom;

\_size\_SRAM\_CM0P = cm0plus\_sram\_reserve - sram\_start\_reserve - sram\_private\_for\_srom;

/\* CM0+ flash reservation must end on a sector boundary in order to avoid partial erasure of CM4 application. \*/

code\_flash\_sector\_size = 0x8000;

/\* Enforce CM0+ flash size ends on a boundary. Comment this assert out if you need to prioritize CM4

\* application space, but note that if the sector boundary does not match the CM0+ flash size, the CM4

\* application must always be flashed again after the CM0+ application, since flashing the CM0+ program

\* will erase the start of the CM4 program that is placed inside the last CM0+ application sector. \*/

ASSERT(cm0plus\_code\_flash\_reserve % code\_flash\_sector\_size == 0, "CM0 code space does not end on a sector boundary, which will cause the start of the CM4 application space to be erased when modifying CM0 application. Fix CM0 application size.")

/\* Force symbol to be entered in the output file as an undefined symbol. Doing

\* this may, for example, trigger linking of additional modules from standard

\* libraries. You may list several symbols for each EXTERN, and you may use

\* EXTERN multiple times. This command has the same effect as the -u command-line

\* option.

\*/

EXTERN(Reset\_Handler)

/\* The MEMORY section below describes the location and size of blocks of memory in the target.

\* Use this section to specify the memory regions available for allocation.

\*/

MEMORY

{

/\* The ram and flash regions control RAM and flash memory allocation for the CM0+ core.

\* You can change the memory allocation by editing the 'ram' and 'flash' regions.

\* Note that 2 KB at the end of the system SRAM are reserved for system use.

\* Using this memory region for other purposes will lead to unexpected behavior (however,

\* this is usually only a concern for the CM4 processor.)

\* Your changes must be aligned with the corresponding memory regions for the CM4 core in 'xx\_cm4\_dual.ld',

\* where 'xx' is the device group; for example, 'cyb06xx7\_cm4\_dual.ld'.

\*/

ram (rxw) : ORIGIN = \_base\_SRAM\_CM0P, LENGTH = \_size\_SRAM\_CM0P

flash (rx) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 0x80000

/\* The following regions define device specific memory regions and must not be changed. \*/

sflash\_user\_data (rx) : ORIGIN = 0x17000800, LENGTH = 0x800 /\* Supervisory flash: User data \*/

sflash\_nar (rx) : ORIGIN = 0x17001A00, LENGTH = 0x200 /\* Supervisory flash: Normal Access Restrictions (NAR) \*/

sflash\_public\_key (rx) : ORIGIN = 0x17005A00, LENGTH = 0xC00 /\* Supervisory flash: Public Key \*/

sflash\_toc\_2 (rx) : ORIGIN = 0x17007C00, LENGTH = 0x200 /\* Supervisory flash: Table of Content # 2 \*/

sflash\_rtoc\_2 (rx) : ORIGIN = 0x17007E00, LENGTH = 0x200 /\* Supervisory flash: Table of Content # 2 Copy \*/

efuse (r) : ORIGIN = 0x90700000, LENGTH = 0x100000 /\* 1 MB \*/

}

/\* Library configurations \*/

GROUP(libgcc.a libc.a libm.a libnosys.a)

/\* Linker script to place sections and symbol values. Should be used together

\* with other linker script that defines memory regions FLASH and RAM.

\* It references following symbols, which must be defined in code:

\* Reset\_Handler : Entry of reset handler

\*

\* It defines following symbols, which code can use without definition:

\* \_\_exidx\_start

\* \_\_exidx\_end

\* \_\_copy\_table\_start\_\_

\* \_\_copy\_table\_end\_\_

\* \_\_zero\_table\_start\_\_

\* \_\_zero\_table\_end\_\_

\* \_\_etext

\* \_\_data\_start\_\_

\* \_\_preinit\_array\_start

\* \_\_preinit\_array\_end

\* \_\_init\_array\_start

\* \_\_init\_array\_end

\* \_\_fini\_array\_start

\* \_\_fini\_array\_end

\* \_\_data\_end\_\_

\* \_\_bss\_start\_\_

\* \_\_bss\_end\_\_

\* \_\_end\_\_

\* end

\* \_\_HeapLimit

\* \_\_StackLimit

\* \_\_StackTop

\* \_\_stack

\* \_\_Vectors\_End

\* \_\_Vectors\_Size

\*/

SECTIONS

{

.cy\_app\_header :

{

KEEP(\*(.cy\_app\_header))

} > flash

/\* Cortex-M0+ application flash area \*/

.text ORIGIN(flash) :

{

. = ALIGN(4);

\_\_Vectors = . ;

KEEP(\*(.vectors))

. = ALIGN(4);

\_\_Vectors\_End = .;

\_\_Vectors\_Size = \_\_Vectors\_End - \_\_Vectors;

\_\_end\_\_ = .;

. = ALIGN(4);

\*(.text\*)

KEEP(\*(.init))

KEEP(\*(.fini))

/\* .ctors \*/

\*crtbegin.o(.ctors)

\*crtbegin?.o(.ctors)

\*(EXCLUDE\_FILE(\*crtend?.o \*crtend.o) .ctors)

\*(SORT(.ctors.\*))

\*(.ctors)

/\* .dtors \*/

\*crtbegin.o(.dtors)

\*crtbegin?.o(.dtors)

\*(EXCLUDE\_FILE(\*crtend?.o \*crtend.o) .dtors)

\*(SORT(.dtors.\*))

\*(.dtors)

/\* Read-only code (constants). \*/

\*(.rodata .rodata.\* .constdata .constdata.\* .conststring .conststring.\*)

KEEP(\*(.eh\_frame\*))

} > flash

.ARM.extab :

{

\*(.ARM.extab\* .gnu.linkonce.armextab.\*)

} > flash

\_\_exidx\_start = .;

.ARM.exidx :

{

\*(.ARM.exidx\* .gnu.linkonce.armexidx.\*)

} > flash

\_\_exidx\_end = .;

/\* To copy multiple ROM to RAM sections,

\* uncomment .copy.table section and,

\* define \_\_STARTUP\_COPY\_MULTIPLE in startup\_tviibe4m\_cm0plus.S \*/

.copy.table :

{

. = ALIGN(4);

\_\_copy\_table\_start\_\_ = .;

/\* Copy interrupt vectors from flash to RAM \*/

LONG (\_\_Vectors) /\* From \*/

LONG (\_\_ram\_vectors\_start\_\_) /\* To \*/

LONG (\_\_Vectors\_End - \_\_Vectors) /\* Size \*/

/\* Copy data section to RAM \*/

LONG (\_\_etext) /\* From \*/

LONG (\_\_data\_start\_\_) /\* To \*/

LONG (\_\_data\_end\_\_ - \_\_data\_start\_\_) /\* Size \*/

\_\_copy\_table\_end\_\_ = .;

} > flash

/\* To clear multiple BSS sections,

\* uncomment .zero.table section and,

\* define \_\_STARTUP\_CLEAR\_BSS\_MULTIPLE in startup\_tviibe4m\_cm0plus.S \*/

.zero.table :

{

. = ALIGN(4);

\_\_zero\_table\_start\_\_ = .;

LONG (\_\_bss\_start\_\_)

LONG (\_\_bss\_end\_\_ - \_\_bss\_start\_\_)

\_\_zero\_table\_end\_\_ = .;

} > flash

\_\_etext = . ;

.ramVectors (NOLOAD) : ALIGN(8)

{

\_\_ram\_vectors\_start\_\_ = .;

KEEP(\*(.ram\_vectors))

\_\_ram\_vectors\_end\_\_ = .;

} > ram

.data \_\_ram\_vectors\_end\_\_ :

{

. = ALIGN(4);

\_\_data\_start\_\_ = .;

\*(vtable)

\_\_sdata\_start\_\_ = .;

\*(.data\*)

\_\_sdata\_end\_\_ = .;

. = ALIGN(4);

/\* preinit data \*/

PROVIDE\_HIDDEN (\_\_preinit\_array\_start = .);

KEEP(\*(.preinit\_array))

PROVIDE\_HIDDEN (\_\_preinit\_array\_end = .);

. = ALIGN(4);

/\* init data \*/

PROVIDE\_HIDDEN (\_\_init\_array\_start = .);

KEEP(\*(SORT(.init\_array.\*)))

KEEP(\*(.init\_array))

PROVIDE\_HIDDEN (\_\_init\_array\_end = .);

. = ALIGN(4);

/\* finit data \*/

PROVIDE\_HIDDEN (\_\_fini\_array\_start = .);

KEEP(\*(SORT(.fini\_array.\*)))

KEEP(\*(.fini\_array))

PROVIDE\_HIDDEN (\_\_fini\_array\_end = .);

KEEP(\*(.jcr\*))

. = ALIGN(4);

KEEP(\*(.cy\_ramfunc\*))

. = ALIGN(4);

\_\_data\_end\_\_ = .;

} > ram AT>flash

/\* Place variables in the section that should not be initialized during the

\* device startup.

\*/

.noinit (NOLOAD) : ALIGN(8)

{

KEEP(\*(.noinit))

} > ram

/\* The uninitialized global or static variables are placed in this section.

\*

\* The NOLOAD attribute tells linker that .bss section does not consume

\* any space in the image. The NOLOAD attribute changes the .bss type to

\* NOBITS, and that makes linker to A) not allocate section in memory, and

\* A) put information to clear the section with all zeros during application

\* loading.

\*

\* Without the NOLOAD attribute, the .bss section might get PROGBITS type.

\* This makes linker to A) allocate zeroed section in memory, and B) copy

\* this section to RAM during application loading.

\*/

.bss (NOLOAD):

{

. = ALIGN(4);

\_\_bss\_start\_\_ = .;

\*(.bss\*)

\*(COMMON)

. = ALIGN(4);

\_\_bss\_end\_\_ = .;

} > ram

.heap (NOLOAD):

{

\_\_HeapBase = .;

\_\_end\_\_ = .;

end = \_\_end\_\_;

KEEP(\*(.heap\*))

. = ORIGIN(ram) + LENGTH(ram) - STACK\_SIZE;

\_\_HeapLimit = .;

} > ram

/\* .stack\_dummy section doesn't contains any symbols. It is only

\* used for linker to calculate size of stack sections, and assign

\* values to stack symbols later \*/

.stack\_dummy (NOLOAD):

{

KEEP(\*(.stack\*))

} > ram

/\* Set stack top to end of RAM, and stack limit move down by

\* size of stack\_dummy section \*/

\_\_StackTop = ORIGIN(ram) + LENGTH(ram);

\_\_StackLimit = \_\_StackTop - SIZEOF(.stack\_dummy);

PROVIDE(\_\_stack = \_\_StackTop);

/\* Check if data + heap + stack exceeds RAM limit \*/

ASSERT(\_\_StackLimit >= \_\_HeapLimit, "region RAM overflowed with stack")

/\* Supervisory Flash: User data \*/

.cy\_sflash\_user\_data :

{

KEEP(\*(.cy\_sflash\_user\_data))

} > sflash\_user\_data

/\* Supervisory Flash: Normal Access Restrictions (NAR) \*/

.cy\_sflash\_nar :

{

KEEP(\*(.cy\_sflash\_nar))

} > sflash\_nar

/\* Supervisory Flash: Public Key \*/

.cy\_sflash\_public\_key :

{

KEEP(\*(.cy\_sflash\_public\_key))

} > sflash\_public\_key

/\* Supervisory Flash: Table of Content # 2 \*/

.cy\_toc\_part2 :

{

KEEP(\*(.cy\_toc\_part2))

} > sflash\_toc\_2

/\* Supervisory Flash: Table of Content # 2 Copy \*/

.cy\_rtoc\_part2 :

{

KEEP(\*(.cy\_rtoc\_part2))

} > sflash\_rtoc\_2

/\* eFuse \*/

.cy\_efuse :

{

KEEP(\*(.cy\_efuse))

} > efuse

/\* These sections are used for additional metadata (silicon revision,

\* Silicon/JTAG ID, etc.) storage.

\*/

.cymeta 0x90500000 : { KEEP(\*(.cymeta)) } :NONE

}

/\* The following symbols used by the cymcuelftool. \*/

/\* Flash \*/

\_\_cy\_memory\_0\_start = 0x10000000;

\_\_cy\_memory\_0\_length = 0x00410000;

\_\_cy\_memory\_0\_row\_size = 0x200;

/\* Supervisory Flash \*/

\_\_cy\_memory\_2\_start = 0x17000000;

\_\_cy\_memory\_2\_length = 0x8000;

\_\_cy\_memory\_2\_row\_size = 0x200;

/\* eFuse \*/

\_\_cy\_memory\_4\_start = 0x90700000;

\_\_cy\_memory\_4\_length = 0x100000;

\_\_cy\_memory\_4\_row\_size = 1;

/\* EOF \*/

* 1. Почетне директиве и дефиниције симбола

Први део скрипте садржи глобалне директиве и иницијализацију симболичких константи, које ће касније бити коришћене у MEMORY и SECTIONS одељцима. Ове директиве одређују формат излазне датотеке, путеве до библиотека, улазну тачку програма, као и почетне величине за стек и друге резервисане меморијске области.

OUTPUT\_FORMAT ("elf32-littlearm", "elf32-bigarm", "elf32-littlearm")

SEARCH\_DIR(.)

GROUP(-lgcc -lc -lnosys)

ENTRY(Reset\_Handler)

/\* The size of the stack section at the end of CM0+ SRAM \*/

STACK\_SIZE = 0x1000;

/\* Additions MLGH to incorporate the SROM Sram requirement \*/

sram\_start\_reserve = 0;

sram\_private\_for\_srom = 0x00000800; /\* Private SRAM for SROM (e.g. API processing). Reserved at the beginning \*/

cm0plus\_sram\_reserve = 0x00020000; /\* cm0 sram size \*/

cm0plus\_code\_flash\_reserve = 0x00080000; /\* cm0 flash size \*/

sram\_base\_address = 0x08000000;

code\_flash\_base\_address = 0x10000000;

code\_flash\_total\_size = 0x00080000;

\_base\_SRAM\_CM0P = sram\_base\_address + sram\_start\_reserve + sram\_private\_for\_srom;

\_size\_SRAM\_CM0P = cm0plus\_sram\_reserve - sram\_start\_reserve - sram\_private\_for\_srom;

/\* CM0+ flash reservation must end on a sector boundary in order to avoid partial erasure of CM4 application. \*/

code\_flash\_sector\_size = 0x8000;

/\* Enforce CM0+ flash size ends on a boundary. Comment this assert out if you need to prioritize CM4

\* application space, but note that if the sector boundary does not match the CM0+ flash size, the CM4

\* application must always be flashed again after the CM0+ application, since flashing the CM0+ program

\* will erase the start of the CM4 program that is placed inside the last CM0+ application sector. \*/

ASSERT(cm0plus\_code\_flash\_reserve % code\_flash\_sector\_size == 0, "CM0 code space does not end on a sector boundary, which will cause the start of the CM4 application space to be erased when modifying CM0 application. Fix CM0 application size.")

/\* Force symbol to be entered in the output file as an undefined symbol. Doing

\* this may, for example, trigger linking of additional modules from standard

\* libraries. You may list several symbols for each EXTERN, and you may use

\* EXTERN multiple times. This command has the same effect as the -u command-line

\* option.

\*/

EXTERN(Reset\_Handler)

Код приказани изнад представља уводни део линкерске скрипте који претходи формалном опису MEMОRY региона. У њему се дефинишу кључни параметри потребни за каснију расподелу секција, као што су изведене адресе, величине и додатне заштитне провере (assert), чиме се обезбеђује доследност и исправност распоређивања у SECTIONS одељку. Такав приступ одговара устаљеној пракси у GNU ld језику скрипти и заснива се на званичној спецификацији линкера.

**OUTPUT\_FORMAT**

Директива

OUTPUT\_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-bigarm", "elf32-littlearm")

одређује **BFD** формат излазног објекта који ће **линкер** генерисати. **BFD** је скраћеница од *Binary File Descriptor* — то је унутрашњи апстракциони интерфејс GNU ld линкера и сродних алата (objcopy, readelf, nm и др.), који омогућава подршку за различите бинарне формате на транспарентан начин, без потребе да се мења логика алата при раду са ELF, COFF, a.out и другим форматима.

Унутар директиве OUTPUT\_FORMAT наводе се **три параметра**:

1. Први параметар је **подразумевани формат** који ће се користити током генерисања излазне датотеке;
2. Други је **алтернативни формат** који се може употребити уколико се током процеса обраде појави потреба за променом ендјанског распореда (нпр. big-endian варијанта);
3. Трећи параметар је **формат који ће се користити у unexec операцијама**, односно када се врши снимање тренутног стања меморије у извршну датотеку.

У типичним сценаријима за микроконтролере који користе ARM архитектуру у *little-endian* режиму, **сви параметри** се могу поставити на идентичну вредност — као у примеру elf32-littlearm — јер нема реалне потребе за подршком другим варијантама формата. Међутим, синтакса GNU ld линкера подразумева **експлицитно задавање сва три параметра**, чак и када су идентични, ради очувања униформности и избегавања неодређеног понашања у случајевима када је unexec потребан или када алат интерно промени режим обраде.

Разлог зашто су **први и трећи параметар исти** лежи у чињеници да се у embedded окружењима *unexec* готово никада не користи, па је најбезбедније и најконзистентније рециклаирати вредност подразумеваног формата (elf32-littlearm). То значи да ће и током нормалне компилације и током евентуалног снимања меморије (ако се уопште деси) линкер произвести датотеку истог формата.

Израз **unexec** (од *undo exec*) односи се на снимање садржаја меморије у тренутном стању у нову извршну датотеку. Ова техника се ређе користи у embedded контексту, али је подржана од стране GNU алата ради компатибилности са другим окружењима (на пример, GNU Emacs користи unexec приликом израде snapshot-а унапред учитаних модула). У тим случајевима, потребно је да линкер зна у ком формату да произведе излаз и тада користи **трећи параметар** OUTPUT\_FORMAT директиве.

Дакле, иако су у овом конкретном примеру сви аргументи једнаки (elf32-littlearm), њихово присуство одражава интерну логику GNU линкера и осигурава стабилност и предвидивост понашања у свим фазама линковања. За системског програмера, препорука је увек да се **експлицитно наведу сва три параметра**, чак и када су идентични, ради пуне контроле над понашањем линкера.

Цела еквивалентна командна линија за ову директиву, уколико се користи спољашњи позив ld линкера, изгледала би овако:

ld --oformat elf32-littlearm -T linker.ld -o output.elf input.o

где:

* --oformat elf32-littlearm одређује излазни BFD формат,
* -T linker.ld задаје коришћену линкерску скрипту,
* -o output.elf је име излазне ELF датотеке,
* input.o је улазни објектни фајл добијен компилацијом.

Детаљна синтакса и семантика директиве OUTPUT\_FORMAT, као и објашњење њене трочлане структуре, доступни су у оквиру одељка *Format Commands* званичне GNU документације за ld.

**SEARCH\_DIR**

Директива SEARCH\_DIR(".") додаје **текући директоријум** (".") у интерну листу путања за претрагу библиотека и архива, што је функционално еквивалентно опцији командне линије -L.. На тај начин, GNU линкер ће током процеса повезивања (linking) претражити и локални директоријум у потрази за библиотекама као што су libc.a, libgcc.a, или другим архивама (\*.a) специфичним за пројекат.

Ова наредба је изузетно корисна у embedded окружењима, где се често користе прилагођене или претходно компајлиране верзије стандардних библиотека које се налазе директно унутар пројектне структуре. Уместо да се ослања на системски глобални пут (нпр. /usr/lib), SEARCH\_DIR(".") омогућава потпуну контролу над тим **које тачно библиотеке ће бити повезане**, што је кључно за предвидљивост, минимализацију и безбедност firmware-а.

Стандардне библиотеке попут **libc** (стандардна C библиотека) и **libgcc** (унутрашња GCC помоћна библиотека) пружају основне функције без којих већина C програма не би могла да се линкује или извршава. То укључује имплементацију функција као што су memcpy, strlen, printf, malloc, али и низ *runtime* функција неопходних за коректно управљање регистрима, стеком, и позивима функција у ARM архитектури (нпр. \_\_aeabi\_\* функције).

Командна линија која одговара ефекту SEARCH\_DIR(".") у линкерској скрипти изгледала би овако:

ld -L. -T linker.ld -o output.elf startup.o main.o -lc -lgcc

где:

* -L. додаје текући директоријум у претрагу библиотека;
* -T linker.ld задаје линкерску скрипту;
* -o output.elf је излазна ELF датотека;
* startup.o и main.o су улазни објектни модули;
* -lc и -lgcc указују да треба повезати libc и libgcc, које ће бити пронађене унутар текућег директоријума ако се тамо налазе.

Синтакса и функција директиве SEARCH\_DIR документоване су у званичној GNU ld документацији, у оквиру одељка *File Commands*.

**GROUP (библиотеке)**

Директива GROUP(-lgcc -lc -lnosys) у оквиру линкерске скрипте формира **групу архива** коју линкер треба да претражује **итеративно**, све док се не разрешe све међузависности између наведених библиотека. Ово је скриптни еквивалент коришћењу опција --start-group ... --end-group на командној линији. Груписање је посебно важно у ситуацијама када библиотеке **међусобно позивају симболе**, као што је случај са libgcc (унутрашња GCC библиотека), libc (стандардна C библиотека) и libnosys (задата „но-OS“ имплементација системских позива). Без употребе GROUP, линкер би могао да прекине претрагу након првог пролаза и пријави нерешене симболе, док груписањем обезбеђујемо да се линковање наставља док се све међузависности успешно не разрешe.

**ENTRY(Reset\_Handler)**

Директива ENTRY(Reset\_Handler) дефинише почетну извршну тачку програма у ELF фајлу. Овим се означава да ће након ресетовања процесора извршавање почети од адресе етикете Reset\_Handler. У Cortex-M архитектури, Reset\_Handler је рутина стартап кода (део *векторске табеле*) која се налази на другој позицији у табели прекида и позива се одмах након што процесор учита почетну вредност стек показивача из прве позиције. Постављање Reset\_Handler као ENTRY симбола осигурава да ће, при генерисању извршног фајла или конверзији у бинарни формат, ова рутина бити третирана као главна тачка уласка у програм (иако сам Cortex-M контролер у старту стварно користи векторску табелу за проналажење те адресе).

**Додела симболичких константи.** Након наведених глобалних директива, скрипта дефинише више константи коришћењем синтаксе *симбол = вредност;*. Примери су: STACK\_SIZE = 0x1000;, sram\_private\_for\_srom = 0x00000800;, cm0plus\_sram\_reserve = 0x00020000;, итд. Овакве изјаве представљају *доделе симбола* у LD језику и креирају апсолутне симболе који се могу користити у изразима даље у скрипти. Линкер их евалуира *лењо*, тј. тек када су потребни. У нашем случају ови симболи служе за параметризацију меморијских адреса и величина:

* STACK\_SIZE = 0x1000 дефинише величину стека од 4096 бајтова (4 KB) по језгру. Ово је меморија која ће се резервисати при врху одговарајућег RAM-а за стек програма. Уколико би била дефинисана макро константа \_\_STACK\_SIZE при превођењу, користила би се њена вредност (то је усклађено са startup кодом који условно поставља величину стека).
* sram\_private\_for\_srom = 0x00000800 резервише 0x800 бајтова (2048 B) SRAM-а за намене *SROM* рутина система. Traveo T2G микроконтролери имају интерни *System ROM* (SROM) са API функцијама (нпр. за флешовање, сигурносне функције) које користе део SRAM-а као привремену “scratch” област. Овом константом се предвиђа та област на почетку SRAM-а коју неће користити апликација.
* cm0plus\_sram\_reserve = 0x00020000 дефинише да је 128 KB (0x20000) SRAM-а намењено Cortex-M0+ језгру у овом двојезгарном систему. Слично, cm0plus\_code\_flash\_reserve = 0x00080000 означава да је 512 KB Flash меморије резервисано за програм Cortex-M0+ језгра. Ове резервације служе да би се одвојили ресурси између секундарног (М0+) и главног (М4) језгра, пошто оба језгра деле исту физичку меморију.
* sram\_base\_address = 0x08000000 и code\_flash\_base\_address = 0x10000000 су почетне базе адреса interне SRAM и Flash меморије на овом микроконтролеру. Конкретно, 0x1000\_0000 је базна адреса главне Flash (Code Flash) меморије у Traveo T2G чиповима, док је 0x0800\_0000 база SRAM-а.
* code\_flash\_total\_size = 0x00080000 (512 KB) је у овом примјеру наведена тотална величина Code Flash-а. *Напомена:* За предметни модел CYT2BL5CAS, укупан Flash је стварно 4 MB, али овде је code\_flash\_total\_size подешен на 512 KB, што одговара резервисаном простору за М0+ језгро. Пратећи код у скрипти ће израчунати преосталу величину за М4 језгро.

Уз помоћ ових константи изводе се даље вредности:

\_base\_SRAM\_CM0P = sram\_base\_address + sram\_start\_reserve + sram\_private\_for\_srom;

\_size\_SRAM\_CM0P = cm0plus\_sram\_reserve - sram\_start\_reserve - sram\_private\_for\_srom;

Овде је \_base\_SRAM\_CM0P почетна адреса SRAM-а намењеног М0+ језгру након почетног *ресерва* (овде sram\_start\_reserve = 0) и SROM резерве, дакле резултат је 0x0800\_0000 + 0x0 + 0x800 = **0x0800\_0800**. То значи да првих 2048 бајтова SRAM-а заузима SROM, а од 0x0800\_0800 почиње М0+ меморија. \_size\_SRAM\_CM0P израчунава ефективну дужину SRAM-а за М0+: 0x20000 - 0x800 = **0x1F800** (126 KB). Слично, у делу за Flash проверава се поравнање резерве:

code\_flash\_sector\_size = 0x8000; /\* 32 KB \*/

ASSERT(cm0plus\_code\_flash\_reserve % code\_flash\_sector\_size == 0, "CM0 code space does not end on a sector boundary...");

Овим се осигурава да 512 KB резервисаних за М0+ заузима цео број сектора од 32 KB (што јесте случај, 0x80000 је 16 \* 32KB).

ASSERT директива генерише грешку при линковању ако услов није испуњен – у овом примеру то је заштита да граница између М0+ и М4 Flash региона падне тачно на границу сектора, како би се избегло нежељено брисање почетка М4 програма приликом репрограмирања М0+ апликације.

**ASSERT(cm0plus\_code\_flash\_reserve % code\_flash\_sector\_size == 0, "...")**  
ASSERT је скриптна провера инваријанте: ако услов није испуњен, линкер прекида са грешком и исписује поруку. Овде се формално обезбеђује да резервација Code Flash-а за CM0+ завршава на граници сектора, како би се избегло делимично брисање почетка CM4 апликације приликом репрограмирања.

**EXTERN**

Команда EXTERN(Reset\_Handler) експлицитно декларише симбол Reset\_Handler као екстерни (недефинисани) симбол који мора постојати у излазу. Практично, ово осигурава да ће објектни модул који садржи Reset\_Handler (startup датотека са векторском табелом) бити увучен у линку (еквивалентно коришћењу опције -u Reset\_Handler). На тај начин стартап код и векторска табела неће бити одбачени од стране линкера чак и ако на њих нема других референци у програму.

Наведени блок директива и дефиниција поставља темеље за даљи ток скрипте. Сумирано, пре MEMORY дела ми смо: (i) дефинисали формат излазног ELF-а и политику претраживања библиотека, (ii) поставили улазну тачку на Reset\_Handler у складу са ARM Cortex-M моделом, (iii) увели параметризоване симболе за адресе и величине меморијских регија (укључујући резерве за SROM и М0+ језгро у складу са архитектуром Traveo T2G), и (iv) додали проверу исправности за поравнање Flash поделе. Оваква организација чини остатак скрипте читљивијом и поузданијом – касније дефинисане MEMORY и SECTIONS секције користе ове симболе да прецизно позиционирају програмске секције у оквиру расположивог адресног простора микроконтролера.

* 1. MEMORY дефиниција

У скрипти се најпре дефинишу именовани *меморијски региони*. Пример за неки Cortex-M7 микроконтролер може бити:

MEMORY

{

/\* The ram and flash regions control RAM and flash memory allocation for the CM0+ core.

\* You can change the memory allocation by editing the 'ram' and 'flash' regions.

\* Note that 2 KB at the end of the system SRAM are reserved for system use.

\* Using this memory region for other purposes will lead to unexpected behavior (however,

\* this is usually only a concern for the CM4 processor.)

\* Your changes must be aligned with the corresponding memory regions for the CM4 core in 'xx\_cm4\_dual.ld',

\* where 'xx' is the device group; for example, 'cyb06xx7\_cm4\_dual.ld'.

\*/

ram (rxw) : ORIGIN = \_base\_SRAM\_CM0P, LENGTH = \_size\_SRAM\_CM0P

flash (rx) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 0x80000

/\* The following regions define device specific memory regions and must not be changed. \*/

sflash\_user\_data (rx) : ORIGIN = 0x17000800, LENGTH = 0x800 /\* Supervisory flash: User data \*/

sflash\_nar (rx) : ORIGIN = 0x17001A00, LENGTH = 0x200 /\* Supervisory flash: Normal Access Restrictions (NAR) \*/

sflash\_public\_key (rx) : ORIGIN = 0x17005A00, LENGTH = 0xC00 /\* Supervisory flash: Public Key \*/

sflash\_toc\_2 (rx) : ORIGIN = 0x17007C00, LENGTH = 0x200 /\* Supervisory flash: Table of Content # 2 \*/

sflash\_rtoc\_2 (rx) : ORIGIN = 0x17007E00, LENGTH = 0x200 /\* Supervisory flash: Table of Content # 2 Copy \*/

efuse (r) : ORIGIN = 0x90700000, LENGTH = 0x100000 /\* 1 MB \*/

}

* 1. SECTIONS расподела

/\* Library configurations \*/

GROUP(libgcc.a libc.a libm.a libnosys.a)

/\* Linker script to place sections and symbol values. Should be used together

\* with other linker script that defines memory regions FLASH and RAM.

\* It references following symbols, which must be defined in code:

\* Reset\_Handler : Entry of reset handler

\*

\* It defines following symbols, which code can use without definition:

\* \_\_exidx\_start

\* \_\_exidx\_end

\* \_\_copy\_table\_start\_\_

\* \_\_copy\_table\_end\_\_

\* \_\_zero\_table\_start\_\_

\* \_\_zero\_table\_end\_\_

\* \_\_etext

\* \_\_data\_start\_\_

\* \_\_preinit\_array\_start

\* \_\_preinit\_array\_end

\* \_\_init\_array\_start

\* \_\_init\_array\_end

\* \_\_fini\_array\_start

\* \_\_fini\_array\_end

\* \_\_data\_end\_\_

\* \_\_bss\_start\_\_

\* \_\_bss\_end\_\_

\* \_\_end\_\_

\* end

\* \_\_HeapLimit

\* \_\_StackLimit

\* \_\_StackTop

\* \_\_stack

\* \_\_Vectors\_End

\* \_\_Vectors\_Size

\*/

SECTIONS

{

.cy\_app\_header :

{

KEEP(\*(.cy\_app\_header))

} > flash

/\* Cortex-M0+ application flash area \*/

.text ORIGIN(flash) :

{

. = ALIGN(4);

\_\_Vectors = . ;

KEEP(\*(.vectors))

. = ALIGN(4);

\_\_Vectors\_End = .;

\_\_Vectors\_Size = \_\_Vectors\_End - \_\_Vectors;

\_\_end\_\_ = .;

. = ALIGN(4);

\*(.text\*)

KEEP(\*(.init))

KEEP(\*(.fini))

/\* .ctors \*/

\*crtbegin.o(.ctors)

\*crtbegin?.o(.ctors)

\*(EXCLUDE\_FILE(\*crtend?.o \*crtend.o) .ctors)

\*(SORT(.ctors.\*))

\*(.ctors)

/\* .dtors \*/

\*crtbegin.o(.dtors)

\*crtbegin?.o(.dtors)

\*(EXCLUDE\_FILE(\*crtend?.o \*crtend.o) .dtors)

\*(SORT(.dtors.\*))

\*(.dtors)

/\* Read-only code (constants). \*/

\*(.rodata .rodata.\* .constdata .constdata.\* .conststring .conststring.\*)

KEEP(\*(.eh\_frame\*))

} > flash

.ARM.extab :

{

\*(.ARM.extab\* .gnu.linkonce.armextab.\*)

} > flash

\_\_exidx\_start = .;

.ARM.exidx :

{

\*(.ARM.exidx\* .gnu.linkonce.armexidx.\*)

} > flash

\_\_exidx\_end = .;

/\* To copy multiple ROM to RAM sections,

\* uncomment .copy.table section and,

\* define \_\_STARTUP\_COPY\_MULTIPLE in startup\_tviibe4m\_cm0plus.S \*/

.copy.table :

{

. = ALIGN(4);

\_\_copy\_table\_start\_\_ = .;

/\* Copy interrupt vectors from flash to RAM \*/

LONG (\_\_Vectors) /\* From \*/

LONG (\_\_ram\_vectors\_start\_\_) /\* To \*/

LONG (\_\_Vectors\_End - \_\_Vectors) /\* Size \*/

/\* Copy data section to RAM \*/

LONG (\_\_etext) /\* From \*/

LONG (\_\_data\_start\_\_) /\* To \*/

LONG (\_\_data\_end\_\_ - \_\_data\_start\_\_) /\* Size \*/

\_\_copy\_table\_end\_\_ = .;

} > flash

/\* To clear multiple BSS sections,

\* uncomment .zero.table section and,

\* define \_\_STARTUP\_CLEAR\_BSS\_MULTIPLE in startup\_tviibe4m\_cm0plus.S \*/

.zero.table :

{

. = ALIGN(4);

\_\_zero\_table\_start\_\_ = .;

LONG (\_\_bss\_start\_\_)

LONG (\_\_bss\_end\_\_ - \_\_bss\_start\_\_)

\_\_zero\_table\_end\_\_ = .;

} > flash

\_\_etext = . ;

.ramVectors (NOLOAD) : ALIGN(8)

{

\_\_ram\_vectors\_start\_\_ = .;

KEEP(\*(.ram\_vectors))

\_\_ram\_vectors\_end\_\_ = .;

} > ram

.data \_\_ram\_vectors\_end\_\_ :

{

. = ALIGN(4);

\_\_data\_start\_\_ = .;

\*(vtable)

\_\_sdata\_start\_\_ = .;

\*(.data\*)

\_\_sdata\_end\_\_ = .;

. = ALIGN(4);

/\* preinit data \*/

PROVIDE\_HIDDEN (\_\_preinit\_array\_start = .);

KEEP(\*(.preinit\_array))

PROVIDE\_HIDDEN (\_\_preinit\_array\_end = .);

. = ALIGN(4);

/\* init data \*/

PROVIDE\_HIDDEN (\_\_init\_array\_start = .);

KEEP(\*(SORT(.init\_array.\*)))

KEEP(\*(.init\_array))

PROVIDE\_HIDDEN (\_\_init\_array\_end = .);

. = ALIGN(4);

/\* finit data \*/

PROVIDE\_HIDDEN (\_\_fini\_array\_start = .);

KEEP(\*(SORT(.fini\_array.\*)))

KEEP(\*(.fini\_array))

PROVIDE\_HIDDEN (\_\_fini\_array\_end = .);

KEEP(\*(.jcr\*))

. = ALIGN(4);

KEEP(\*(.cy\_ramfunc\*))

. = ALIGN(4);

\_\_data\_end\_\_ = .;

} > ram AT>flash

/\* Place variables in the section that should not be initialized during the

\* device startup.

\*/

.noinit (NOLOAD) : ALIGN(8)

{

KEEP(\*(.noinit))

} > ram

/\* The uninitialized global or static variables are placed in this section.

\*

\* The NOLOAD attribute tells linker that .bss section does not consume

\* any space in the image. The NOLOAD attribute changes the .bss type to

\* NOBITS, and that makes linker to A) not allocate section in memory, and

\* A) put information to clear the section with all zeros during application

\* loading.

\*

\* Without the NOLOAD attribute, the .bss section might get PROGBITS type.

\* This makes linker to A) allocate zeroed section in memory, and B) copy

\* this section to RAM during application loading.

\*/

.bss (NOLOAD):

{

. = ALIGN(4);

\_\_bss\_start\_\_ = .;

\*(.bss\*)

\*(COMMON)

. = ALIGN(4);

\_\_bss\_end\_\_ = .;

} > ram

.heap (NOLOAD):

{

\_\_HeapBase = .;

\_\_end\_\_ = .;

end = \_\_end\_\_;

KEEP(\*(.heap\*))

. = ORIGIN(ram) + LENGTH(ram) - STACK\_SIZE;

\_\_HeapLimit = .;

} > ram

/\* .stack\_dummy section doesn't contains any symbols. It is only

\* used for linker to calculate size of stack sections, and assign

\* values to stack symbols later \*/

.stack\_dummy (NOLOAD):

{

KEEP(\*(.stack\*))

} > ram

/\* Set stack top to end of RAM, and stack limit move down by

\* size of stack\_dummy section \*/

\_\_StackTop = ORIGIN(ram) + LENGTH(ram);

\_\_StackLimit = \_\_StackTop - SIZEOF(.stack\_dummy);

PROVIDE(\_\_stack = \_\_StackTop);

/\* Check if data + heap + stack exceeds RAM limit \*/

ASSERT(\_\_StackLimit >= \_\_HeapLimit, "region RAM overflowed with stack")

/\* Supervisory Flash: User data \*/

.cy\_sflash\_user\_data :

{

KEEP(\*(.cy\_sflash\_user\_data))

} > sflash\_user\_data

/\* Supervisory Flash: Normal Access Restrictions (NAR) \*/

.cy\_sflash\_nar :

{

KEEP(\*(.cy\_sflash\_nar))

} > sflash\_nar

/\* Supervisory Flash: Public Key \*/

.cy\_sflash\_public\_key :

{

KEEP(\*(.cy\_sflash\_public\_key))

} > sflash\_public\_key

/\* Supervisory Flash: Table of Content # 2 \*/

.cy\_toc\_part2 :

{

KEEP(\*(.cy\_toc\_part2))

} > sflash\_toc\_2

/\* Supervisory Flash: Table of Content # 2 Copy \*/

.cy\_rtoc\_part2 :

{

KEEP(\*(.cy\_rtoc\_part2))

} > sflash\_rtoc\_2

/\* eFuse \*/

.cy\_efuse :

{

KEEP(\*(.cy\_efuse))

} > efuse

/\* These sections are used for additional metadata (silicon revision,

\* Silicon/JTAG ID, etc.) storage.

\*/

.cymeta 0x90500000 : { KEEP(\*(.cymeta)) } :NONE

}

/\* The following symbols used by the cymcuelftool. \*/

/\* Flash \*/

\_\_cy\_memory\_0\_start = 0x10000000;

\_\_cy\_memory\_0\_length = 0x00410000;

\_\_cy\_memory\_0\_row\_size = 0x200;

/\* Supervisory Flash \*/

\_\_cy\_memory\_2\_start = 0x17000000;

\_\_cy\_memory\_2\_length = 0x8000;

\_\_cy\_memory\_2\_row\_size = 0x200;

/\* eFuse \*/

\_\_cy\_memory\_4\_start = 0x90700000;

\_\_cy\_memory\_4\_length = 0x100000;

\_\_cy\_memory\_4\_row\_size = 1;

/\* EOF \*/

* 1. Закључак о линкер скрипти

Она повезује свет C кода са физичком меморијом хардвера. MEMORY секција описује *где* може шта да иде, а SECTIONS секција *како* да се садржај распореди. За типичан Cortex-M пројекат, већина програмера користи унапред припремљену скрипту (било од произвођача или генерисану алатом), али разумевање исте је кључно при решавању проблема као што су: преливање меморије, смештање специфичних функција у одређени регион (нпр. у посебан сегмент који се може ажурирати независно), прављење боотлоадер/апликација поделе, итд.

1. Компилација и меморијски распоред за Infineon TRAVEO T2G
2. Закључак
3. Литература